          -----------------------------------------------------------
                  Microsoft インターネット エクスプローラ 3.02a
                         for Microsoft Windows 3.1
                                  README
                                1997 年 5 月
          -----------------------------------------------------------

               (C) Copyright Microsoft Corporation, 1997



--------------------
このファイルの読み方
--------------------

メモ帳を使って画面でこのファイルを読むときは、メモ帳のウィンドウを最大化する
と読みやすくなります。

このファイルを印刷するには、メモ帳またはほかのワード プロセッサでファイルを
開き、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックしてください。


----
目次
----

システム要件

インターネット エクスプローラのインストール
  インターネットからダウンロードしてインストールするには
   LAN を経由してインターネットに接続する場合
リモート インストール
Mail をお使いになる前に
モデムのインストール
モデムの初期化設定の変更
ダイヤラーの使用
Telnet ヘルパー アプリケーションの使用
既存の TCP/IP 接続とインターネット サービス プロバイダの設定を使う
ソフトウェアのバックアップを作成するするには
標準のインストール場所の変更

JAVA VM
  必要なメモリ容量
  JAVA VM を無効にするには
  JAVA の設定
  JAVA VM のテクニカルサポート
  Java VM の確認されている問題

確認されている問題



------------
システム要件
------------


この製品は、Microsoft Windows 3.1 のユーザーを主な対象としています。

この製品は 16 ビット プログラムなので、Win32s をインストールする必要は
ありません。

このバージョンには、Microsoft Windows 3.1 Virtual Machine (VM) for
Java(TM) (以下、Java VM) が含まれます。この Java VM では、Sun JDK 1.02 で
使える機能と同等の機能をサポートしています。

Microsoft Windows NT(R) 3.51 をお使いの場合は、最小インストール
 (ブラウザのみ)、またはブラウザとメールのインストールオプションを
選んでください。

- ブラウザのみを実行する場合:
  - 4MB 以上のメモリ、i386 以上のプロセッサが搭載されたコンピュータ
    (8MB 以上のメモリ、i386 以上のプロセッサが搭載されたコンピュータを推奨)

- ブラウザと Java VM を実行する場合:
  - 8MB 以上のメモリ、i486 以上のプロセッサが搭載されたコンピュータ
    (12MB 以上のメモリ、i486 以上のプロセッサ搭載されたコンピュータを推奨)

- Microsoft Windows Version 3.1

- VGA 以上の解像度のディスプレイ

- マウス

- 9600bps 以上通信速度のモデム または LAN 

注: Windows NT 3.51 を実行している場合、Service Pack 4 が必要になります。
Service Pack 4 がインストールされてない場合、Java VM の動作が不安定になる
可能性があります。


-------------------------------------------
インターネット エクスプローラのインストール
-------------------------------------------

インターネットからダウンロードしてインストールするには
------------------------------------------------------

1. 一時的に作業するためのディレクトリを作成します。
2. インターネット エクスプローラのセットアップ ファイルをインターネット
   からダウンロードし、手順 1 で作成したディレクトリに保存します。
3. ファイル マネージャからダウンロードしたファイルを実行します。
   プログラム ファイルが展開されます。

   注: 次の手順に移る前に、LAN を経由してインストールする方法や、既存の
       TCP/IP 接続を使う方法について確認しておいてください。これらに
       ついての説明は、このファイルの後にあります。

4. ファイル マネージャから Setup.exe ファイルを実行します。
   指定したディレクトリにファイルがインストールされます。
5. インターネット エクスプローラを起動します。


LAN を経由してインターネットに接続する場合
------------------------------------------

LAN を経由してインターネットにアクセスする場合は、インターネット エクスプ
ローラでインターネットのページを表示できます。アクセスできるかどうかわから
ない場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

アクセスできる場合は、プロキシ サーバーについてネットワーク管理者に問い
合わせてください。

インターネット エクスプローラをインストールするには

1. TCP/IP プロトコルがインストールされていることを確かめます。インストールさ
   れていない場合は、インストールしてください。
2. カスタム セットアップを実行し、[TCP/IP スタックとダイヤラー] チェック 
   ボックスをオフにします。

CERN 準拠のプロキシ サーバーを使うこともできます。

プロキシ サーバーを使うには

1. [表示] メニューの [オプション] をクリックします。
2. [接続] タブで [プロキシ サーバー経由で接続する] チェックボックスをオン
   にし、[設定] をクリックします。
3. [プロキシ設定] ダイアログ ボックスで、プロキシ サーバーのアドレス、
   ポート、そのほかの必要な項目を設定します。


リモート インストール
---------------------

インターネット エクスプローラをリモートで実行するには

1. インターネット エクスプローラをサーバーにインストールします。
2. クライアントのハードディスクの Windows ディレクトリに IEXPLORE.INI を
   コピーします。

Windows 3.1 を使っているクライアントコンピュータ上で、リモート インストールを
共有する場合は、次の手順に従ってください。

1. 次のファイルをクライアントの Windows\System ディレクトリにコピーします。

     Comctlie.dll
     Vscrpt16.dll
     Jscrpt16.dll
     Secur16.dll
     Security.dll
     Msapsp16.dll
     Msnssp.dll 
     Signin16.hlp
     Msnath16.hlp

  必要であれば、次の RealAudio 関連のファイルもコピーします。

     Ragui16.dll
     Ra16.dll
     Ract14_4.dll
     Ra3228_8.dll
     Pnloader.dll

2. クライアントのコンピュータには、OLE 2.03 以上がインストールされている
   必要があります。
   OLE ファイルをコピーするだけでは、システムが正しくアップデートされません。
3. クライアントのコンピュータには、IEXPLORE.INI がコピーされている必要が
   あります。
4. Iexplore.ini ファイルの内容を編集します。ini ファイル中のお気に入りファイル、
   ヘルプファイル、cookies ファイル、およびそのほかの URL の場所の指定を
   移動したい場所に変更します。

Mail をお使いになる前に
-----------------------

この製品には、メール クライアント プログラムの Internet Mail が含まれています。
電子メールのアカウントがあれば、Internet Mail を使ってメッセージを送受信したり、
保存したりすることができます。

Internet Mail を初めて起動すると、必要な設定を行うためのダイアログ ボックスが
表示されます。画面に表示される指示に従って設定してください。

Internet Mail の設定には、以下の情報が必要です。

- メールの送受信に使うネットワーク サーバーの名前 (POP3 サーバーや SMTP 
  サーバーの名前など)。
- メールの送受信に使うプロトコル (SMTP、POP3 など)。
- 電子メールが保存されているサーバーにアクセスするためのユーザー名とパス
  ワード。
- お使いのコンピュータのドメイン名または IP アドレス。
- 電子メール アドレス。

これらの情報については、ネットワーク管理者またはインターネット サービス 
プロバイダにお問い合わせください。


モデムのインストール
--------------------

セットアップの前に、モデムの電源を入れ、正しく接続されていることを確かめ
てください。セットアップの途中でモデムが検出され、適切に設定されます。
検出された結果が適切でない場合は、モデムの一覧から正しいモデムを選んでく
ださい。

モデムが検出されなかった場合や、[モデムを一覧から選択するので検出しない]
を選択した場合、モデムを手動で選べます。
自動で検出する場合は、通信速度は 9600bps に設定されます。手動で検出する
場合は、通信効率を向上させるために、モデムの性能に応じた適切な通信速度を
設定してください。


モデムの初期化設定の変更
------------------------

古い型の電話機を使っている場合や標準のモデムをインストールしている場合、
既存のモデム初期化設定は、正しく動作しない可能性があります。モデムに問題
があった場合、初期化設定を変更するために、Modems2.ini ファイルを編集する
必要があります。以下の手順で編集してください。

1. メモ帳などのテキストエディタで Modems2.ini ファイルを開きます。
2. 使用しているモデムのセクションに移動し、必要に応じて、InitString 行を
   変更します。

ダイヤラーの使用
----------------

インターネット エクスプローラでは、ダイヤルアップのためのスクリプト ツールを
サポートしています。

IEscript.exe は、インターネット エクスプローラをインストールしたディレクトリに
あります。このプログラムを実行すると、接続するときにスクリプトが使えるように
なります。

プログラムをインストールするには、プログラムマネージャの [ファイル] メニュー
から [名前を指定して実行] を選び、[コマンドライン] で IEscript.exe を指定し
ます。

ダイヤル トーン のない PBX と一緒にダイヤラーを使った場合、ダイヤルするため
には、Shivappp.ini ファイルにある [Dial-In Configuration] セクションの 
DialString の行を編集する必要があります。
たとえば、次の例のように、「X3」コマンドを「AT」と「D」の間に指定することが
できます。

  [Dial-In Configuration]
  DialString=ATX3D
  
「X3」コマンドを追加すると、すべてのロケーションに影響しますが、Hayes 互換
モデムをお使いになられている場合のみ、正常に動作します。

外線発信する場合は、外線発信番号の後に W または カンマ (,) を指定する必要が
あります。次の手順で指定してください。

1. [接続] ダイアログ ボックスで [発信元の設定] をクリックします。
2. [外線発信番号] で、外線発信番号の後に W または カンマ (,) を指定します。

   例：
      0W または 0,


そのほかのネットワークまたはダイヤラーをお使いの場合 
(Winsock.dll が複数ある場合 )
----------------------------------------------------

インターネット エクスプローラで提供しているダイヤラーのプログラムが
インストールされていて、TCP/IP またはネットワーク用のプログラム (Winsock.dll's)
がコンピュータのハードディスクにある場合、インターネット エクスプローラは、
それらの Winsock のバージョンに合わせた設定をします。
これは、以前のバージョンのインターネット エクスプローラにははなかった機能です。

ほかのバージョンの Winsock.dll を使う必要がない場合、そのファイルをすべて削除
するか、ファイル名を変更する必要があります。ただし、ダイヤラーを機能させるために、
インターネット エクスプローラがインストールされたディレクトリにあるファイルは、
削除、または変更しないでください。

そのほかのネットワークのソフトウェアを削除したり、無効にしないで、ダイヤラーを
使いたい場合は、インターネット エクスプローラを起動する前に、ダイヤラーを
起動してください。適切な Winsock のバージョンが読み込まれます。
この場合、ほかのソフトウェアを使うには、ダイヤラーを終了してから、ブラウザを
起動してください。


Telnet ヘルパー アプリケーションの使用
--------------------------------------

Telnet ヘルパー アプリケーションを使用するように、インターネット エクスプローラ
を設定する場合は、次の手順に従ってください。

1. メモ帳などで Windows ディレクトリにある Iexplore.ini ファイルを開きます。
2. [Helper] セクションで「Telnet」の前についているセミコロン (;) を削除します。
3. [Helper] セクションで Telnet ヘルパー アプリケーションの場所を指定します。

   例：
      [helpers]
      telnet=c:\windows\telnet.exe %s


既存の TCP/IP 接続とインターネット サービス プロバイダの設定を使う
------------------------------------------------------------------

TCP/IP プロトコルとダイヤラー プログラムを使って、インターネット サービス
プロバイダ (ISP) に接続できるのは、Microsoft Windows 3.1 (日本語) が
インストールされた、DOS/V 系のコンピュータのみです。PC9800 シリーズには、
対応していません。

一般的なインターネット接続パッケージは、インターネット エクスプローラから
正常に使用できることが確認されています。正しく設定すれば、これらのパッケ
ージに含まれる TCP/IP プロトコルとダイヤラー プログラムを使ってインター
ネット サービス プロバイダ (ISP) に接続できます。この場合、インターネット 
エクスプローラに含まれるダイヤラーと TCP/IP スタックをインストールする
必要はありません。

通常は、パスを指定するだけで必要な設定が終わります。つまり、Autoexec.bat ファ
イルの PATH コマンドを編集し、インターネットへの接続に使う Winsock.dll ファイ
ルの場所を指定します。たとえば、Winsock.dll ファイルが C:\Connect ディレクト
リにある場合は、 現在の PATH コマンドの次の行に、次の PATH コマンドを追加し
ます。

	PATH=%PATH%;C:\CONNECT

Winsock.dll が複数ある場合、 使用する Winsock.dll ファイルが PATH コマンドに
一番最初に指定されいているか、またはブラウザがあるディレクトリにあるかどうか
を確認してください。

詳しくは、前述の「そのほかのネットワークまたはダイヤラーをお使いの場合 
(Winsock.dll が複数ある場合)」を参照してください。

一般的なインターネット接続パッケージがインストールされているコンピュータにイ
ンターネット エクスプローラをインストールする手順を以下に説明します。


   Internet Chameleon 4.5
   ----------------------

1. インターネット エクスプローラを標準のディレクトリ (C:\Iexplore) にインス
   トールします。
2. Internet Chameleon のディレクトリが PATH コマンドで指定されていることを確
   かめます。指定されていない場合は、Autoexec.bat ファイルの PATH コマンドに
   パスを追加し、コンピュータを再起動します。
3. [Custom] アイコンをダブルクリックして Internet Chameleon のダイヤラー プロ
   グラムを起動します。
4. 使用するインターネット サービス プロバイダを選び、[Setup] メニューの [Dial 
   On Demand] コマンドに印が付いていることを確かめます。
   インターネット エクスプローラでインターネットにアクセスしようとすると、
   ダイヤラー プログラムが起動するようになります。
5. [Microsoft インターネット エクスプローラ] グループにある [インターネット
   エクスプローラ] のアイコンをダブルクリックして起動します。

Internet Chameleon のダイヤラー プログラムで、必要に応じて自動的にダイヤルす
るように設定した場合は、インターネット エクスプローラでインターネットのアドレ
スを指定すると、インターネットに接続されます。

必要に応じて自動的にダイヤルするように設定しなかった場合は、インターネット 
エクスプローラを起動する前に、ダイヤラー プログラムを起動する必要があります。


   Netscape Navigator 1.2 Personal Edition
   ---------------------------------------

  Netscape Navigator のファイルが保存されているディレクトリにインターネット 
  エクスプローラをインストールします。たとえば、Netscape Navigator を標準の 
  C:\Netscape ディレクトリにインストールしている場合は、インターネット エクス
  プローラのファイルを C:\Netscape ディレクトリにインストールします。


   そのほかのインターネット接続パッケージ
   --------------------------------------

1. カスタムセットアップを実行し、インターネット エクスプローラを標準のディレ
   クトリにインストールします。ただし、TCP/IP スタックとダイヤラーはインス
   トールしません。
2. ダイヤラー プログラムのディレクトリが PATH コマンドで指定されていることを
   確かめます。指定されていない場合は、Autoexec.bat ファイルの PATH コマンド
   にパスを追加し、コンピュータを再起動します。
3. ダイヤラー プログラムを起動します。
4. 必要に応じて自動的にダイヤルする機能がダイヤラー プログラムに用意されてい
   る場合は、その機能を有効にします。
   インターネット エクスプローラでインターネットにアクセスしようとすると、
   ダイヤラー プログラムが起動するようになります。
5. [Microsoft インターネット エクスプローラ] グループにある [インターネット
   エクスプローラ] のアイコンをダブルクリックして起動します。

必要に応じて自動的にダイヤルするように設定した場合は、インターネット エクスプ
ローラでインターネットのアドレスを指定すると、インターネットに接続されます。

必要に応じて自動的にダイヤルするように設定しなかった場合は、インターネット 
エクスプローラを起動する前に、ダイヤラー プログラムを起動する必要があります。


ソフトウェアをバックアップするには
----------------------------------

1. 1.44MB の 3.5 インチ のディスクを 3 枚用意します。
2. ダウンロードしたインターネット エクスプローラのセットアップ ファイルを
   実行します。
   詳細については、このファイルの「インターネットからダウンロードしてインス
   トールするには」を参照してください。作成したディレクトリには、バックアップ 
   ディスクの作成に必要なファイルがすべて保存されています。
3. ディスク 4 に Iew31_4.cab をコピーします。
4. ディスク 3 に Iew31_3.cab をコピーします。
5. ディスク 2 に Iew31_2.cab をコピーします。
6. ディスク 1 に 次のファイルををコピーします。

	Files.inf
	Readme.txt
	Iew31_1.cab
	Setup.exe
	Install.lst
	License.txt
	Install.bin
        Setup.ini


標準のインストール場所の変更
-----------------------------

インターネット エクスプローラがインストールされるディレクトリを変更できます。
標準では、インターネット エクスプローラは、 C:\IExplore にインストールされます。
ほかのディレクトリに変更する場合、日本語などの 2 バイトの文字 (DBCS)を含まない
ようにしてください。
インストールするディレクトリには、ASCII の小文字で指定する必要があります。


-------
JAVA VM
-------

必要なメモリ容量
----------------

このバージョンには、Microsoft Windows 3.1 Virtual Machine (VM) for Java
が含まれます。この Java VM では、Sun JDK 1.02 で使用できる機能と同等の機能を
サポートしています。Java を実行するには、少なくとも 8MB のメモリが必要です。

注: Windows NT 3.51 を実行している場合、Service Pack 4 が必要になります。
Service Pack 4 がインストールされてない場合、Java VM の動作が不安定になる
可能性があります。


JAVA VM を無効にするには
------------------------

セキュリティや、そのほかの懸案事項がある場合は、インターネット エクスプローラ
での Java アプレットの使用を無効にできます。

Java アプレットの使用を無効にするには:

1. [表示] メニューから、[オプション] をクリックします。
2. [セキュリティ] タブをクリックします。
3. [JAVA] チェックボックスをオフにします。


Java の設定
-----------

Iexplore.ini ファイルの [JavaVM] に Java VM の設定がされています。
Iexplore.ini は、Windows ディレクトリにあります。
メモ帳などのテキスト エディタで、次の設定を変更できます。

  ClassPath:      検索するクラスのディレクトリを一覧表示する。

                  ローカル コンピュータ上の Java アプレットを実行する
		  場合、圧縮していない Zip ファイルにすべてのクラス
                  ファイルを入れ、ClassPath に Zip ファイルへのフル パス
                  を追加することができます。

                  例:

                  ClassPath=c:\iedir\classes.zip;c:\myclass\myclass.zip

  DefaultOptions: Java VM のオプション

     mx<number>   最大 Java ヒープ サイズ
     ms<number>   最小 Java ヒープ サイズ
     ss<number>   VM の C スタック サイズ
     oss<number>  VM の Java スタック サイズ
     verify       読み込んだクラスすべての検証
     verifyremote ネットワーク上で読み込むクラスの検証 (標準)              
     noverify     どのクラスも検証しない

通常、標準の設定を変更する必要はありません。ただし、容量が大きく、
複雑なアプレットを実行するときに問題があった場合、ms と mx で設定されている
数値を増やしてください。
複雑なアプレットとは、多くのクラスと多量のヒープ スペースを含んだ
アプレットなどをいいます。

標準では、ms は 600KB で、mx は 2048KB で設定されています。ms は、800KB
ぐらいまで増やせます。また、mx は 3096KB ぐらいまで増やせます。
ただし、ms の数値の設定は、mx の数値より低く設定する必要があります。
ブラウザのステータスバーにメモリが足りない、というメッセージが表示された
ときに、これらの数値を増やしてください。

*Java は Sun Microsystems, Inc の登録商標です。


JAVA VM のテクニカルサポート
----------------------------

Java VM について、下記のニュースグループで情報交換することができます。
このニュースグループは、英語が使用されています。

     news://msnews.microsoft.com/microsoft.public.java.win16.all

インターネット エクスプローラでニュース サーバーを使うには:

1.  インターネット エクスプローラで、[表示] メニューの [オプション] を
    クリックします。
2.  [プログラム] タブで [ニュース] をクリックします。
3.  [ニュース サーバーのアドレス] で次のように入力します。

    MSNEWS.MICROSOFT.COM


Java VM の確認されている問題
----------------------------

Java は、大文字と小文字を区別し、長いファイル名が使用できる 32 ビットのマルチ
スレッドの技術を使用しています。また、UNICODE にも対応しています。
Windows 3.1 では、これらのサービスは提供していないため、VM 内でエミュレート
される必要があります。

さらに、通常、Windows 3.1 は、Windows 95 または Windows NT よりも遅いプロセッサ
で稼動します。このため、アプリケーションに割り当てられるリソースは少くなります。
この結果、Windows 3.1 上の Java の動作は、Windows 95 または Windows NT 上の動作
とは異なります。
インターネット エクスプローラで Java アプレットを使うと、次のような現象が
起こります:

- ブラウザのステータスバーに、メモリが不足しているという内容のメッセージが  
  表示されます。このメッセージは、システムのメモリが不足しているということを
  示しています。Java VM は、Java のランタイムに使うメモリを制限しています。
  Java アプレットのサイズが大きい場合、Windows 3.1 で使用できるメモリが使われ
  ます。

- ランダムな GPF の発生。この問題は、システムの USER または GDI リソースが足り
  ない場合に発生します。USER または GDI リソースの使用は、Windows 3.1 では
  制限があります。また、これらのリソースは、すべてのプログラムで共有して使われ
  ます。
  この問題が発生した場合、ほかのアプリケーションでも GPF が発生する可能性があ
  ります。

- このバージョンのインターネット エクスプローラでは、ディレクトリに拡張文字を
  使用すると、Java アプレットを読み込むことができません。次のバージョンでは、
  サポートされる予定です。


------------------
確認されている問題
------------------

- インライン ビデオ機能はありません。
- バックグラウンド サウンド機能はありません。
- インターネットへのショートカットを作成する機能はありません。
- ファイル マネージャで .htm ファイルをダブルクリックしたり、プログラム 
  マネージャで [インターネット エクスプローラ] アイコンをダブルクリック
  しても、インターネット エクスプローラを同時に複数起動することはできません。
  インターネット エクスプローラの新しいウィンドウを開くには、[ファイル] 
  メニューの [新しいウィンドウを開く] をクリックします。
- 再生していないボイス メッセージがあり、短いビープ音が繰り返し鳴っている場合
  は、ダイヤラーでダイヤルすることができません。Hayes 互換モデムを使っている
  場合に限り、インターネット エクスプローラをインストールしたと同じディレクト
  リにある Modems2.ini ファイルの InitString 行の末尾に次の文字列を追加して、
  この問題を回避できます。
	S6=5
  この文字列を追加すると、ダイヤル トーンを確認せずにダイヤルされます。
- 16,000 を超えるような非常に多くのニュースグループを読み込もうとすると、問題
  が発生する可能性があります。ニュース サーバーにあるニュースグループの数が
  多い場合は、ニュースリーダー専用のプログラムをお使いください。
- 3.02a にアップグレードしたあとで以前のバージョンを実行すると、"セキュリティ 
  プロトコル モジュールで読み込みエントリ ポイントが見つかりませんでした :
  Proxy_Basic=Proxy_basic_Load,basic.dll" というダイアログ メッセージが表示さ
  れる場合があります。その場合は、[OK] をクリックして継続するか、以前のバー
  ジョンの Basic.dll に 3.02a の Basic.dll を上書きコピーしてください。
- いくつかのプラグインについては、正常に実行できない場合があります。
  
