13 SLCT

12 PE

11 BUSY

10 /ACK

9 DATA7

8 DATA6

7 DATA5

6 DATA4

5 DATA3

4 DATA2

3 DATA1

2 DATA0

1 /STROBE

25 GND

23 GND 24 GND

22 GND

21 GND

20 GND

19 GND

18 GND

17 /SLCTIN

16 /INIT

15 /ERROR

14 /AUTOF

CONN1

D4 ... D7 RS RW EN +5V GND

HD44780 compatible LCD display

R1 33K or 47K

R2 33K or 47K

21S121S2

R3 220 R4 220

C1

10uF R5 220

R6 220

(c) Guido Socher, 2005

LCD display with power from parallel port

Contr.