0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 Amalgamation parameter -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

Percentage increase

FLOPS during Assembly FLOPS during Elimination