# Befehl: emm386

      EMM386 ist ein Expanded Memory Manager. EMM386 muss in der
      CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS geladen werden.

## Syntax:

      DEVICE=[Laufwerk][Pfad][EMM386.EXE] [Optionen]
             Laufwerk  Der Laufwerksbuchstabe, z.B.: C:
             Pfad      Der zu waehlende Pfad, z.B.: \Beispiel\
      oder starten Sie es von der Kommandozeile aus:
      [Laufwerk][Pfad][emm386.exe] [Optionen]

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      ALTBOOT       Haengt den Tastaturinterrupt fuer Neustartprozesse ein.
      EMM=#####     Reserviert bis zu ##### kB nur fuer EMS/VCPI Speicher.
      FRAME=E000    Setzt den EMS Seitenrahmen.
      I=hhhh:hhhh   Verwendet Speicher, der fuer einige Geraete reserviert
                    ist, z.B.:
                      I=A000-AFFF (VGA Graphics)
                      I=B000-B7FF (Hercules Graphics)
                    Verwenden Sie I=hhhh:hhhh um UMB ueber andere Bereiche
                    zu erzwingen.
      I=TEST        Scannt die ROMs nach unbenutzten Seiten, schliesst
                    gefundene Bereiche als UMBs ein.
      MAX=#####     Grenze fuer VCPI (und EMS wenn < 32M) Speicher in KB
                    (Standard: 120 MB).
      MEMCHECK      Laesst den Zugriff auf den vollen 4GB Adressspeicher
                    ohne RAM zu (MMIO).
      NOALTBOOT     Haengt den Tastaturinterrupt NICHT fuer Neustartprozesse
                    ein (Standard).
      NOCHECK       Kein Zugriff auf Adressen die nicht mit ROM/RAM unterlegt
                    sind.
      NODISABLEA20  Laesst nicht zu, dass EMM386 A20 abschaltet.
      NOEMS         Schaltet EMS aus. Verwenden Sie NOEMS um mehr freie
                    UMBs zu bekommen, wenn Sie kein EMS benoetigen.
      NOVCPI        Verwendet kein VCPI (muss zusammen mit NOEMS verwendet
                    werden).
      NOVDS         Schaltet Virtual DMA Dienste ab.
      SB            SoundBlaster Treiber Kompatibilitaetsmodus.
      VDS           Schaltet Virtual DMA Dienste ein (Standard).
      /VERBOSE      Zeigt waehrend des Starts zusaetzliche Details.
      X=hhhh:hhhh   Schliesst einen Bereich davon aus, von Jemm386 benutzt
                    oder beruehrt zu werden.
                    X=D000-D800. X= kann z.B. bei Netzwerken benoetigt werden.
      X=TEST        Scanne den Speicherbereich C000-EFFF fuer UMB Ausschluss.
      /?            Zeigt die Hilfe.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      EMM386 erfordert eine 80386+ CPU. Der HIMEM-Treiber sollte vorher
      geladen sein.   Laden Sie EMM386 mit "DEVICE=Laufwerk:\Pfad\EMM386.exe"
      in der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS (obwohl es eine ".exe"-Datei ist)!
      EMM386 ist veraltet. Sie sollten stattdessen HIMEMX / JEMM386 oder
      JEMMEX verwenden.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      IN DER CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        device=c:\fdos\bin\himem.exe
        device=c:\fdos\bin\emm386.exe

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      config.sys
      devload
      fdconfig.sys
      fdxms
      fdxms286
      himem
      himemx
      jemm386
      jemmex

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2003-2004 Robert Platt, aktualisiert 2008 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.