# KPDOS v2.5 - Keyboard Layout Pack for DOS codepages

      KPDOS enthaelt Bibliothekdateien, die zusammen mit KEYB verwendet
      werden.
      Das offizielle FreeDOS Tool um eine der unten angefuehrten Dateien
      mit einer der moeglichen Codepages zusammenarbeiten zu lassen, ist
      MODE. Um MODE verwenden zu koennen, muss DISPLAY bereits laufen.
      Alle CPI Dateien in dieser Liste sind im CPIDOS Paket enthalten.
      Die Quelldateien koennen mit KC kompiliert werden, welches im
      Gegenzug mit KLIB in die angepassten Bibliothekdateien integriert
      werden koennen. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem KC Paket,
      das auch KLIB enthaelt.

      FreeDOS offizielle Tastaturlayouts, v2.5
      ========================================

      Dies ist die Liste aller Namen der Tastaturlayouts, die fuer FreeDOS
      erhaeltlich sind. Wenn der Name das Format zz999 hat, bedeutet das,
      dass ein Name und eine Identifizierungsnummer vorhanden sind, die
      angegeben werden MUESSEN, andernfalls wird KEYB das Layout fuer eine
      andere Tastatur dieses Landes laden.
      In diesem Fall muss der Anwender folgenden Befehl eingeben:
        "KEYB ZZ /ID:999".
      Falls der Name das Format "aa,bb" hat, bedeutet das, dass eigentlich
      (mindestens) zwei Namen vorhanden sind, die verwendet werden koennen,
      um die Tastaturbelegung dieses Landes/dieser Sprache zu laden. (Sie
      koennen andere Namen und/oder Identifikationsnummern im Unterbereich
      [GENERAL] der KEY Dateien finden.)
      Bitte lesen Sie in den Anmerkungen am Ende dieser Datei nach, wann
      immer Sie eine (Nummer) auf der rechten Seite des Namens Ihrer Tastatur
      haben.

      Multi-Layer Tastaturen:
      =======================

      Es gibt Tastaturen die mit mehr als einer Schicht (Layer) arbeiten.
      Das bedeutet, dass, obwohl sie mit der *gleichen* Codepage arbeiten,
      die Tasten je nach gewaehlter Schicht (Layer) unterschiedliche Zeichen
      ausgeben - die erste ist jeweils der Standard, wenn denn die Tastatur
      geladen wird.

      Kanadische (cf445) und deutsche (gr453) Tastaturen:
                   Layer Beschreibung    Tastenkombination
                   -----------------     ---------------
                   Latein                [STRG]+[RECHTE_HOCHTASTE]
                   Latein extended       [STRG]+[LINKE_HOCHTASTE]

      Italienische Tastaturen, wenn sie mit cp869 arbeiten:
                   Layer Beschreibung    Tastenkombination
                   -----------------     ---------------
                   Latein                [ALT]+[LINKE_HOCHTASTE]
                   Griech. Lautschrift   [ALT]+[RECHTE_HOCHTASTE]

      Dual-alphabetische Tastaturen - armenisch, azerisch, belarusisch,
      bulgarisch, kasachisch, georgisch, griechisch, kirgisisch, mazedonisch,
      mongolisch, russisch, serbisch, tadschikisch, ukrainisch und usbekisch:

                   Layer Beschreibung    Tastenkombination
                   -----------------     ---------------
                   Latein                [ALT]+[LINKE_HOCHTASTE]
                   Nationales Alphabet   [ALT]+[RECHTE_HOCHTASTE]

      Turkmenische Tastatur, wenn sie mit cp59234(*) arbeitet:
                   Layer Beschreibung    Tastenkombination
                   -----------------     ---------------
                   Latein                [ALT]+[LINKE_HOCHTASTE]
                   Kyrill. Lautschrift   [ALT]+[RECHTE_HOCHTASTE]

      (*) Turkmenisch kann mit dem Lateinischen Alphabet geschrieben werden,
          wenn Cp852 verwendet wird. In diesem Fall ist der kyrillische
          Layer nicht verfuegbar.

      Lettische Tastaturen (alle ausser lv455), wenn mit cp61282 gearbeitet
      wird und litauische Tastaturen (alle ausser lt456), wenn mit cp771
      oder cp772 gearbeitet wird:
                   Layer Beschreibung    Tastenkombination
                   -----------------     ---------------
                   Latein                [ALT]+[LINKE_HOCHTASTE]
                   Kyrill. Lautschrift   [ALT]+[RECHTE_HOCHTASTE]

      Lettische Tastatur lv455:
      (Kyrillische Layer verfuegbar wenn mit cp61282 gearbeitet wird)
                   Layer Beschreibung    Tastenkombination
                   -----------------     ---------------
                   Latein QWERTY         [ALT]+[LINKE_HOCHTASTE]
                   Latein UGJRMV         [ALT]+[RECHTE_HOCHTASTE]
                   Kyrill. Lautschrift   [ALT]+[LINKE_STRG]

      Litauische Tastatur lt456:
      (Kyrillische Layer verfuegbar wenn mit cp771 or cp772 gearbeitet wird)
                   Layer Beschreibung    Tastenkombination
                   -----------------     ---------------
                   Latein QWERTY         [ALT]+[LINKE_HOCHTASTE]
                   Latein AZERTY         [ALT]+[RECHTE_HOCHTASTE]
                   Kyrill. Lautschrift   [ALT]+[LINKE_STRG]

      Norwegische und schwedische/finnische Tastaturen, wenn sie mith cp30000
      arbeiten: (cp30000: Saami)
                   Layer Beschreibung    Tastenkombination
                   -----------------     ---------------
                   Latein QWERTY         [ALT]+[LINKE_HOCHTASTE]
                   Latein ASERTT         [ALT]+[RECHTE_HOCHTASTE]

      Polnische Tastaturen, wenn sie mit cp848 oder cp849 arbeiten:
      (cp848: Ukrainisch)
      (cp849: Belarusisch)
                   Layer Beschreibung    Tastenkombination
                   -----------------     ---------------
                   Latein                [ALT]+[LINKE_HOCHTASTE]
                   Kyrill. Lautschrift   [ALT]+[RECHTE_HOCHTASTE]

      Romaenische Tastaturen, wenn sie mit cp848 oder cp30010 arbeiten:
      (cp848: Ukrainisch)
      (cp30010: Kyrillisch Gagauz/Rumaenien)
                   Layer Beschreibung    Tastenkombination
                   -----------------     ---------------
                   Latein                [ALT]+[LINKE_HOCHTASTE]
                   Kyrill. Lautschrift   [ALT]+[RECHTE_HOCHTASTE]

      Layouts, die in der KEYBOARD.SYS Layout-Datei verfuegbar sind:
      ==============================================================

      Land/Region                      Name    Codepages                 CPX
      -----------                      ----    ---------                 ---

      A
      ------------------------------------------------------------------------
      Argentinien (1)                  la      858, 850, 437             EGA
                                               30003, 30029, 30030       EGA12
      Australien (1)                   us      858, 850, 437, 853        EGA
                                               775, 859                  EGA2

      B
      ------------------------------------------------------------------------
      Belgien (1)                      be      858, 850, 437             EGA
                                               859                       EGA2
                                               30007                     EGA11
      Bosnien und Herzegowina          yu, ba  852, 858, 850             EGA
                                               113                       EGA5
      Brasilien (ABNT layout)          br      858, 850, 437             EGA
                (US layout)            br274   858, 850, 437             EGA

      C
      ------------------------------------------------------------------------
      Chile (1)                        la      858, 850, 437             EGA
                                               30003, 30029, 30030       EGA12

      D
      ------------------------------------------------------------------------
      Daenemark (1)                    dk      858, 865                  EGA9
                                               850                       EGA
                                               30004                     EGA11
      Deutschland (1) (Standard)       gr, de  858, 850, 437, 852, 853   EGA
                                               859                       EGA2
                                               30009                     EGA11
                                               30020                     EGA14
                  (Dual-layer)         gr453   858, 850, 437, 852, 853   EGA
                                               859                       EGA2
                                               30009                     EGA11
                                               30020                     EGA14

      E
      ------------------------------------------------------------------------
      Ecuador (1)                      la      858, 850, 437             EGA
                                               30003, 30029, 30030       EGA12

      F
      ------------------------------------------------------------------------
      Finnland (1)                     su, fi  858, 850, 437             EGA
                                               859                       EGA2
                                               30000                     EGA11
      Frankreich (1) (Standard)        fr      858, 850, 437             EGA
                                               859                       EGA2
                                               30021                     EGA14
                (Comma on Numeric Pad) fr120   858, 850, 437             EGA
                                               859                       EGA2

      I
      ------------------------------------------------------------------------
      Irland (1) (Standard)            uk      858, 850, 437, 852, 853   EGA
                                               859                       EGA2
                                               30001                     EGA11
                  (Alternate)          uk168   858, 850, 437, 852, 853   EGA
                                               859                       EGA2
                                               30001                     EGA11
      Italien (1) (Standard)           it      858, 850, 437, 852        EGA
                                               869                       EGA5
                                               30007                     EGA11
                (Comma on Numeric Pad) it142   858, 850, 437, 852        EGA
                                               869                       EGA5
                                               30007                     EGA11

      J
      ------------------------------------------------------------------------
      Japan (2)                        jp      932                       ---

      K
      ------------------------------------------------------------------------
      Kanada (1) (Standard)            cf, ca  858, 863                  EGA9
                                               850                       EGA
                                               859                       EGA2
                                               30022                     EGA16
                 (Dual-layer)          cf445   858, 863                  EGA9
                                               850                       EGA
                                               859                       EGA2
                                               30022                     EGA16
                 (Legacy)              cf501   858, 863                  EGA9
                                               850                       EGA
                                               859                       EGA2
                                               30022                     EGA16
      Kolumbien (1)                    la      858, 850, 437             EGA
                                               30003, 30029, 30030       EGA12
      Kroatien                         yu, hr  852, 858, 850             EGA
                                               113                       EGA5

      L
      ------------------------------------------------------------------------
      Lateinamerika (1)                la      858, 850, 437             EGA
                                               30003, 30029, 30030       EGA12

      M
      ------------------------------------------------------------------------
      Mexico (1)                       la      858, 850, 437             EGA
                                               30003, 30029, 30030       EGA12

      N
      ------------------------------------------------------------------------
      Neuseeland (1)                   us      858, 850, 437, 853        EGA
                                               775, 859                  EGA2
      Niederlande (102-Tasten) (1)     nl      858, 850, 437             EGA
                                               30020                     EGA14
      Norwegen (1)                     no      858, 865                  EGA9
                                               850                       EGA
                                               30000                     EGA11

      O
      ------------------------------------------------------------------------
      Oesterreich (1) (Standard)       gr, de  858, 850, 437, 852, 853   EGA
                                               859                       EGA2
                                               30009                     EGA11
                                               30020                     EGA14
                      (Dual-layer)     gr453   858, 850, 437, 852, 853   EGA
                                               859                       EGA2
                                               30009                     EGA11
                                               30020                     EGA14

      P
      ------------------------------------------------------------------------
      Polen (1) (101-Tasten, prog.)    pl      852, 858, 850             EGA
                                               667, 668, 790, 991        EGA10
                                               58335                     EGA12
                                               848, 849                  EGA4
                (102-Tasten)           pl214   852, 858, 850             EGA
                                               667, 668, 790, 991        EGA10
                                               58335                     EGA12
                                               848, 849                  EGA4
      Portugal                         po      858, 860                  EGA9
                                               850                       EGA

      S
      ------------------------------------------------------------------------
      Schweden (1)                     sv      858, 850, 437             EGA
                                               859                       EGA2
                                               30000                     EGA11
      Schweiz (Franzoesisch) (1)       sf      858, 850, 437             EGA
                                               859                       EGA2
              (Deutsch)                sg, sd  858, 850, 437             EGA
      Slowakei                         sk      852, 858, 850             EGA
                                               867                       EGA9
      Slowenien                        yu, si  852, 858, 850             EGA
                                               113                       EGA5
      Suedafrika (1)                   us      858, 850, 437, 853        EGA
                                               775, 859                  EGA2
      Spanien (1)                      sp, es  858, 850, 437             EGA
                                               30007                     EGA11

      T
      ------------------------------------------------------------------------
      Tschechische (101-Tasten, prog.) cz      852, 858, 850             EGA
        Republik                               867                       EGA9
                   (Standard)          cz243   852, 858, 850             EGA
                                               867                       EGA9

      U
      ------------------------------------------------------------------------
      UK (1) (Standard)                uk      858, 850, 437, 852, 853   EGA
                                               859                       EGA2
                                               30001                     EGA11
             (Alternativ)              uk168   858, 850, 437, 852, 853   EGA
                                               859                       EGA2
                                               30001                     EGA11
      Ungarn (101-Tasten)              hu      852, 858, 850             EGA
                                               57781                     EGA10
             (102-Tasten)              hu208   852, 858, 850             EGA
                                               57781                     EGA10
      US (Standard) (1)                us      858, 850, 437, 853        EGA
                                               859                       EGA2
                                               30021                     EGA14
                                               30023                     EGA15
         (Dvorak)                      dv      858, 850, 437             EGA
         (Left-Hand Dvorak)            lh      858, 850, 437             EGA
         (Right-Hand Dvorak)           rh      858, 850, 437             EGA

      V
      ------------------------------------------------------------------------
      Venezuela (1)                    la      858, 850, 437             EGA
                                               30003, 30029, 30030       EGA12

      Layouts, die in der KEYBRD2.SYS Layout-Datei verfuegbar sind:
      =============================================================

      Land/Region                      Name    Codepages                 CPX
      -----------                      ----    ---------                 ---

      B
      ------------------------------------------------------------------------
      Bulgarien (101-Tasten)           bg      872, 855                  EGA3
                                               858, 850                  EGA
                (102-Tasten)           bg241   872, 855                  EGA3
                                               858, 850                  EGA

      G
      ------------------------------------------------------------------------
      Griechenland (319)               gk, el  869, 737, 851, 858        EGA5
                                               850                       EGA
                   (220)               gk220   869, 737, 851, 858        EGA5
                                               850                       EGA
                   (101-Tasten)        gk459   869, 737, 851, 858        EGA5
                                               850                       EGA

      I
      ------------------------------------------------------------------------
      Island (101-Tasten)              is      858, 861                  EGA9
                                               850                       EGA
             (102-Tasten)              is161   858, 861                  EGA9
                                               850                       EGA

      R
      ------------------------------------------------------------------------
      Rumaenien (1) (Standard)         ro      852, 858, 850             EGA
                                               848, 30010                EGA4
                                               30009                     EGA11
                  (Qwerty)             ro446   852, 858, 850             EGA
                                               848, 30010                EGA4
                                               30009                     EGA11
      Russland (3) (Standard)          ru      808, 866, 872, 855        EGA3
                                               858, 850, 437             EGA
                (Typewriter)           ru443   808, 866, 872, 855        EGA3
                                               858, 850, 437             EGA
                (Chechnya Standard)    ce      30019, 30011              EGA7
                (Chechnya Typewriter)  ce443   30019, 30011              EGA7
                (Tatarstan Standard)   tt      30018, 30013              EGA7
                (Tatarstan Typewriter) tt443   30018, 30013              EGA7
                (Extended Standard)    rx      30011, 30013, 30014,      EGA7
                                               30017, 30018, 30019       EGA7
                                               30012, 30015, 30016       EGA14
                (Extended Typewriter)  rx443   30011, 30013, 30014,      EGA7
                                               30017, 30018, 30019       EGA7
                                               30012, 30015, 30016       EGA14

      S
      ------------------------------------------------------------------------
      Serbien u Montenegro(Deadkey)(1) yc, sr  872, 855                  EGA3
                                               848                       EGA4
                                               858, 850                  EGA
                       (No deadkey)(1) yc450   872, 855                  EGA3
                                               848                       EGA4
                                               858, 850                  EGA

      T
      ------------------------------------------------------------------------
      Turkei (Qwerty)(1)               tr      857, 858, 850, 853        EGA
             (Non-standard)(1)         tr440   857, 858, 850, 853        EGA

      Layouts, die in der KEYBRD3.SYS Layout-Datei verfuegbar sind:
      =============================================================

      Land/Region                      Name    Codepages                 CPX
      -----------                      ----    ---------                 ---

      A
      -----------------------------------------------------------------------
      Albanien (No deadkeys)           sq      852, 858, 850, 437        EGA
               (Deadkeys)              sq448   852, 858, 850, 437        EGA
      Armenien                         hy      899                       EGA6
      Azerbaidschan                    az      60258, 58210              EGA6

      B
      ------------------------------------------------------------------------
      Belarus                          bl, by  849, 1131                 EGA4
                                               872, 855                  EGA3
                                               858, 850                  EGA
      Benin (1)                        bn      30027                     EGA15

      E
      ------------------------------------------------------------------------
      Estland                          et, ee  775, 859, 1116            EGA2
                                               858, 850                  EGA

      F
      ------------------------------------------------------------------------
      Faeroer Inseln                   fo      858, 861                  EGA9
                                               850                       EGA

      G
      ------------------------------------------------------------------------
      Georgien (4)                     ka      59829, 60853, 30008       EGA6

      K
      ------------------------------------------------------------------------
      Kasachstan                       kk      58152                     EGA13
      Kirgisistan                      ky      58152                     EGA13

      L
      ------------------------------------------------------------------------
      Lettland (Standard)              lv      775, 1117                 EGA2
                                               770, 773                  EGA8
                                               61282                     EGA4
               (Dual-Layout)           lv455   775, 1117                 EGA2
                                               770, 773                  EGA8
                                               61282                     EGA4
      Litauen (Standard, LST 1582)     lt221   775                       EGA2
                                               771, 772                  EGA3
                                               770, 773, 774, 777, 778   EGA8
              (Dual-Layout)            lt456   775                       EGA2
                                               771, 772                  EGA3
                                               770, 773, 774, 777, 778   EGA8
                (101-Tasten, prog.)    lt210   775                       EGA2
                                               771, 772                  EGA3
                                               770, 773, 774             EGA8
                (Azerty)               lt211   775                       EGA2
                                               771, 772                  EGA3
                                               770, 773, 774, 777, 778   EGA8
                (Baltic)               lt      775                       EGA2
                                               771, 772                  EGA3
                                               770, 773, 774, 777, 778   EGA8

      M
      ------------------------------------------------------------------------
      Mazedonien (FYROM) (1)           mk      872, 855                  EGA3
                                               858, 850                  EGA
                                               30009                     EGA11
      Malta (48-Tasten)                mt, ml  853, 858                  EGA
            (47-Tasten)                ml47    853, 858                  EGA
      Mongolei                         mn, mo  58152                     EGA13

      N
      ------------------------------------------------------------------------
      Niger (1)                        ne      30028                     EGA15
      Nigeria (1)                      ng      30005                     EGA16

      P
      ------------------------------------------------------------------------
      Philippinen                      ph      858, 850, 437             EGA

      T
      ------------------------------------------------------------------------
      Tadschikistan                    tj      30002                     EGA13
      Turkmenistan                     tm      852, 59234                EGA13

      U
      ------------------------------------------------------------------------
      Ukraine (101-Tasten)             ur465   848, 1125, 849, 1131      EGA4
                                               858, 850                  EGA
              (102-Tasten)             ur, ua  848, 1125, 849, 1131      EGA4
                                               858, 850                  EGA
      US (International) (5)           ux      858, 850, 437             EGA
                                               30021                     EGA14
                                               30023, 30024,             EGA15
                                               30025, 30026              EGA15
      Uzbekistan                       uz      62306                     EGA13

      V
      ------------------------------------------------------------------------
      Vietnam                          vi      30006                     EGA14

      Anmerkungen:
      ------------
      (1) Unterstuetzung fuer andere Sprachen. Bitte lesen Sie bei Detailfragen
          unter "ENHANCED.TXT" nach.
      (2) Bitte lesen Sie bei Detailfragen unter "JP106.TXT" nach.
      (3) Unterstuetzung fuer andere Sprachen. Bitte lesen Sie bei Detailfragen
          unter "RUSSIA.TXT" nach.
      (4) Unterstuetzung fuer andere Sprachen. Bitte lesen Sie bei Detailfragen
          unter "GEORGIA.TXT" nach.
      (5) Bitte lesen Sie bei Detailfragen unter "US-INTL.TXT"nach.

#### [Hauptseite] [oben] [Copyright] [Siehe auch] [Datei]

## Copyright:

      Alle unten angefuehrten Programme werden unter der GNU-GPL 2.0 Lizenz
      (oder spaeter) vertrieben.
      KPDOS und CPIDOS sind entwickelt von Henrique Peron der auch die
      Copyrights hat.
      KEYB und KC sind entwickelt von Aitor Santamaria Merino der auch die
      Copyrights hat.
      MODE ist entwickelt von Eric Auer, der auch das Copyright hat.
      DISPLAY ist entwickelt von Aitor Santamaria Merino, der auch das
      Copyright hat.

#### [Hauptseite] [oben] (Copyright) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      cpidos
      display
      kc
      keyb
      keycode
      keyman
      klib
      mode

#### [Hauptseite] [oben] [Copyright] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Copyright] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2006 Henrique Peron, aktualisiert 2008 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.