# Befehl: diskcopy

      DISKCOPY kopiert den Inhalt einer Diskette auf eine andere Diskette.
      Ausserdem erstellt es und kopiert es Diskettenimagedateien
      und stellt sie auch wieder her.
      Diskettenimagedateien koennen mit SHSUFDRV verwendet werden.

## Syntax:

      Diskcopy [Quelle][Ziel][/a][/v][/m][/i][/o][/1][/x][/d][/r][/f][/t]
      Diskcopy [/?]
               Quelle:  Laufwerk oder Abbild-Datei, die gelesen wird.
               Ziel:    Laufwerk oder Abbild-Datei, die geschrieben wird.

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      /a  Akustische Warnung bei Eingabeaufforderung ausgeben.
      /v  ueberprueft Lese- und Schreibvorgaenge.
      /m  Benutzt ausschliesslich das RAM als Zwischenspeicher.
      /i  Zeigt Arbeitsspeicherauslastung an.
      /o  ueberscheibt die Ziel-Abbild-Datei, falls sie bereits existiert.
      /x  Beendet Diskcopy automatisch.
      /d  Nimmt an, dass sich bereits eine Diskette im Laufwerk befindet.
      /r  Wechselt in den Diskettenwiederherstellungs-Modus.
      /f  Schnelles Diskcopy (kopiert nur belegte Sektoren)
      /t  Fragt nicht nach der Zieldiskette, falls die Abbilddatei auf dieselbe
          Diskette geschrieben werden soll.
      /1  Unwirksam, nur fuer Kompatibilitaet mit MS-DOS.
          Bei anderen DOS Versionen kopiert dies nur die erste Seite.
      /?  Zeigt die Hilfe

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Ein Minuszeichen nach einer Option deaktiviert diese.
      Wenn die Quelle und/oder das Ziel ein Laufwerk ist, z.B.
      "A:", dann wird es als Diskettenlaufwerk behandelt, andernfalls
      wird es als Imagedatei behandelt.
      Quelle und Ziel koennen das selbe Laufwerk sein; DISKCOPY wird
      zuerst von der Quelle kopieren und Sie dann auffordern, die
      Disketten zu wechseln (die Zieldiskette einzulegen). Danach wird
      es auf die Zieldiskette schreiben.
      DISKCOPY benutzt seine Imagedateien das Linux rawrite Format.
      Aus diesem Grund koennen die Imagedateien von DISKCOPY von
      Rawrite und umgekehrt verwendet werden.
      DISKCOPY kann nicht von Linux Disketten lesen oder diese
      ueberschreiben.
      Es kann jedoch ein Linux Diskettenimage auf eine DOS Diskette
      schreiben.
      DISKCOPY unterstuetzt NLS (national language support - nationale Sprach-
      unterstuetzung).

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      diskcopy a: a:            Kopiert von einer Diskette auf eine andere
      diskcopy a: c:\image.img  Kopiert die Diskette auf ein Image auf
                                c:\image.img
      diskcopy c:\image.img a:  Kopiert das Image auf eine Diskette

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      copy
      diskcomp
      move
      shsufdrv
      xcopy

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 1998 Jim Hall, aktualisiert 2007 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.