# Befehl: sys / sys config

      SYS macht eine Diskette oder eine Festplatte oder ein anderes beschreibbares
      Medium bootfaehig. SYS CONFIG konfiguriert den FreeDOS KERNEL.

## Syntax:

      SYS [Quelle] [Laufwerk] [Bootsect [BOTH]] [BOOTONLY] [/K Name] [/L Segm]
      SYS [/?]
          Quelle    = A:,B:,C:\KERNEL\BIN\,usw. Die (optional) Lage der
                    Systemdateien. Wenn nichts angegeben wird, wird das
                    momentane Verzeichnis vermutet.
          Laufwerk  = A,B,C usw. Das bootfaehig zu machende Laufwerk.
          Bootsect  Der Name der Datei, in die das 512 Byte grosse Bootsektor-
                    image geschrieben werden soll. (Der echte Bootsektor des
                    Laufwerks wird nicht beschrieben, ausser es wird die
                    Option /BOTH verwendet.)

      SYS CONFIG [Laufwerk][Pfad]kernel.sys [option=Wert...]
      SYS CONFIG [/help][/?]

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      SYS OPTIONEN:
      /BOTH       Der neue Bootsektor wird sowohl in die Imagedatei als auch
                  auf den Bootsektor des aktuellen Laufwerks geschrieben.
      /BOOTONLY   Der Bootsektor (oder das Image) werden neu geschrieben, aber
                  der KERNEL (kernel.sys) und COMMAND.COM werden nicht auf das
                  Ziellaufwerk geschrieben.
      /UPDATE     Kopiert den KERNEL und updatet den Bootsektor (kopiert NICHT
                  die Shell).
      /OEM        zeigt den Bootsektor, Dateinamen und das zu verwendende
                  Ladesegment an.
      /OEM:FD     verwendet FreeDOS Kompatible Einstellungen.
      /OEM:EDR    verwendet Enhanced DR DOS 7+ Kompatible Einstellungen.
      /OEM:DR     verwendet DR DOS 7+ Kompatible Einstellungen.
      /OEM:PC     verwendet PC-DOS Kompatible Einstellungen.
      /OEM:MS     verwendet MS-DOS Kompatible Einstellungen.
      /OEM:W9x    verwendet MS Win9x DOS Kompatible Einstellungen.
                  Standard ist /OEM [:AUTO], verwendet DOS basierend auf
                  existierenden Dateien.
      /K Name     Der Name der zu kopierenden Kerneldatei. Diese Option ist
                  nur erforderlich, wenn ein Kernel verwendet werden soll,
                  der nicht "kernel.sys" heisst.
      /L Segm     Das zu verwendende Ladesegment in Hexadezimal. Standard
                  ist 60.
      /B btdrv :  hex BIOS # des Bootlaufwerks gesetzt im Bootsektor,
                  0=A:, 80=1st hd,...
      /FORCEDRV:  Erzwingt die Verwendung von Laufwerk # die im Bootsektor
                  gesetzt ist anstelle des Bootwerts im BIOS.
      /NOBAKBS :  uebergeht das Kopieren des Bootsektors in eine Backupdatei,
                  nur bei FAT32 - ansonsten wird es ignoriert.
     /?           Zeigt die Hilfe.

      SYS CONFIG OPTIONEN:
      /help       Zeigt die Hilfe.
      /?          Zeigt die Hilfe.
      Aktuelle Optionen sind:
      DLASORT=0|1
      SHOWDRIVEASSIGNMENT=0|1
      SKIPCONFIGSECONDS=#
      FORCELBA=0|1
      GLOBALENABLELBASUPPORT=0|1
      BootHarddiskSeconds=0|seconds to wait

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      SYS:
      Der SYS-Befehl erzeugt auf Sektor 0 der Diskette oder der Festplatte
      oder eines anderen beschreibbaren Mediums einen Bootsektor. Danach
      kopiert es die Dateien KERNEL.SYS und COMMAND.COM auf das Medium. Danach
      kann der Computer von diesem Medium FreeDOS starten.
      SYS CONFIG:
      Wenn keine Optionen angegeben werden, werden die aktuellen Werte ange-
      zeigt. /help oder /? zeigt die Verwendung (Hilfe) an.
      [Laufwerk][Pfad]kernel.sys gibt den zu modifizierenden Kernel an; wenn
      nicht angegeben, wird KERNEL.SYS verwendet.
      Option=Wert ... spezifiziert eine oder mehrere Optionen und die dabei zu
      setzenden Werte. Wenn eine Option mehrfach verwendet wird, wird der Wert
      auf den wahrscheinlichsten gesetzt.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      sys c: (von einer Diskette; der sys-Befehl und COMMAND.COM und KERNEL.SYS
             sollten auf der Diskette sein; nach Ausfuehrung des Befehls ist
             die Festplatte bootfaehig).
      sys a: (von einer Festplatte oder CD; der sys-Befehl und COMMAND.COM und
             KERNEL.SYS sollten auf dem Quellaufwerk sein; nach Ausfuehrung
             des Befehls ist die Diskette bootfaehig).

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      command.com
      format
      fdisk
      kernel
      kernel-devel
      label
      vol

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 1998 Jim Hall, aktualisiert 2007 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.