# Befehl: fdxms286

      FDXMS286 ist ein erweiterter Speichertreiber fuer FreeDOS.
      FDXMS286 ist fuer 286er Computer. FDXMS ist fuer 386+ Computer.
      FXMS 286 muss in der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS geladen werden.

## Syntax:

      DEVICE=[Laufwerk][Pfad]\fdxms286.sys [Optionen]
             Laufwerk  Der Laufwerksbuchstabe, z.B.: C:
             Pfad      Der zu waehlende Pfad, z.B.: \Beispiel\

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      NUMHANDLES=  Setzt die Anzahl der XMS Handles. Standard ist 32. Minimum
                   ist 2 (wenig Verwendung von XMS ohne irgendwelche Handles!)
                   und maximum ist derzeit 1024. Jedes Handle braucht 5 Bytes
                   (FDXMS.SYS) oder 9 Bytes (FDXXMS.SYS).
      BIOS         Laesst FDXMS286 immer das BIOS ueber INT15 aufrufen, anstatt
                   seine eigene 'Protected Mode' Umschaltung zu verwenden.
      PS           Wechselt zu dem auf PS/2 Maschinen notwendigen besonderen
                   A20 Handling.
      GEODE        Beseitigt Verzoegerungen waehrend des Wechsels der A20
                   Adresslinie. Soll dabei helfen, dass FDXMS286 auf National
                   Semiconductor's Geode GX1 Prozessor funktioniert.
      DELAY=       Zahl der Aufrufe der Verzoegerungsroutine nach Wechsel der
                   A20 Adresslinie. Falls Sie die Fehlermeldung "Unable to
                   switch A20 address line" (Kann die A20 Adresslinie nicht
                   umschalten) erhalten, versuchen Sie, einen groesseren Wert
                   (z.B. 4000) einzugeben und probieren Sie, ob es hilft.
                   Dann machen Sie eine Feinabstimmung soweit wie moeglich
                   nach unten um Geschwindigkeit zu erhalten. Standard ist 1.
                   Maximum ist 65535 und 0 mapt nach 65536.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      FDXMS286.SYS muss in der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS geladen werden.
      FDXMS286.SYS ist veraltet. Sie sollten stattdessen HIMEMX oder
      JEMMEX verwenden.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      IN DER CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        device=c:\fdos\fdxms286.sys

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      config.sys
      devload
      emm386
      fdconfig.sys
      fdxms
      himem
      himemx
      jemm386
      jemmex

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2003 Martin Stromberg, aktualisiert 2008 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.