# Befehl: udma.sys / udmajr.sys

      UDMA.SYS / UDMAJR.SYS sind DOS-Treiber fuer UltraDMA Festplatten.
      UDMA.SYS / UDMAJR.SYS sind nicht mehr aktuell. Verwenden Sie stattdessen
      XDMA.SYS.
      UDMA.SYS / UDMAJR.SYS muss in der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS geladen
      werden.
      Alternativ kann UDMA.SYS / UDMAJR.SYS waehrend des Betriebes mit
      DEVLOAD nachtraeglich geladen werden.

## Syntax:

      DEVICE[HIGH] = [Pfad]UDMA.SYS
      DEVICE[HIGH] = [Pfad]UDMAJR.SYS

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      - keine -

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      UDMA.SYS ist fuer diejenigen, die mit aelteren Versionen dieses Treibers
      "kompatibel" bleiben wollen. Es verwendet die gleichen 640 Byte resi-
      denten "Kern" wie UDMA2.SYS oder UDMAJR.SYS. Wie alle vorherigen
      Versionen ist UDMA der einzige Treiber im Satz, der die UltraDMA
      Controller"namen" und die PCI-BUS-Daten beim Laden anzeigt, interessant
      fuer diejenigen, die sehen wollen, welcher Chip laeuft. UDMA bietet wie
      UDMA2.SYS beim Laden die kompletten Tests.
      UDMAJR.SYS wird fuer "RAM Disk" oder "Embedded" Systeme angeboten, die
      absolut minimale UltraDMA Treiber brauchen. Es hat den gleichen 640 Byte
      residenten "Kern" wie UDMA2S oder UDMA mit den gleichen Laufzeitfaehig-
      keiten. UDMAJR.SYS laesst einen 80386 Test, Lesetests und die Controller-
      und Platten"namen" beim Laden weg (die Controller I-O Adresse WIRD ge-
      zeigt!), dadurch bekommt es eine Dateigroesse von nur 2048 Bytes.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      In der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        DEVICE=C:\FDOS\BIN\UDMA.SYS
        DEVICEHIGH=C:\FDOS\BIN\UDMA.SYS
        DEVICE=C:\FDOS\BIN\UDMAJR.SYS
        DEVICEHIGH=C:\FDOS\BIN\UDMAJR.SYS

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      autoexec.bat
      config.sys
      devload
      fdconfig.sys
      udma2.sys
      xdma.sys

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2007 Jack Ellis, aktualisiert 2008 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.