# Befehl: himemx

      HIMEMX ist ein Verwalter fuer den hohen Speicherbereich.
      HIMEMX muss in der CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS geladen werden.

## Syntax:

      HIMEMX [/MAX=####] [/METHOD:xxx] [/HMAMIN=n] [/NUMHANDLES=m]
            [/TESTMEM:ON|OFF] [/VERBOSE] [/NOABOVE16] [/X] [/LOG]

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      /MAX=#####       Begrenzt den von HIMEM kontrollierten Speicher
                       auf #####KB.
      /METHOD:xxx      Spezifiziert die Methode, die fuer das A20 "Handling"
                       verwendet wird.
                       Moegliche Werte fuer xxx:
                       ALWAYSON    Nimmt an, dass die A20 Leitung
                                   dauernd AN ist.
                       BIOS        Verwendet das BIOS um die A20
                                   Leitung zu steuern.
                       FAST        Verwendet Port 92h, umgeht
                                   den INT 15h Test.
                       PS2         Verwendet Port 92h, umgeht
                                   den PS/2 Test.
                       KBC         Verwendet den Tastaturcontroller.
                       PORT92      Verwendet IMMER Port 92h.
      /HMAMIN=n        Spezifiziert die Mindestgroesse an HMA in KB, die
                       ein Programm anfordern muss, um Zugang zur HMA zu
                       bekommen (Standard: 0 KB).
      /NOX2MAX32       Keine Begrenzung des Speicherbereichs fuer XMS 2
                       (Standard).
      /NUMHANDLES=m    Setzt die maximale Anzahl der "Handles", die fuer
                       Programme erhaeltlich sind. (Standard ist 48).
      /TESTMEM:ON|OFF  Fuehrt einen umfangreichen Speichertest aus (ON) oder
                       uebergeht ihn (OFF). Standard ist OFF.
      /VERBOSE         Gibt waehrend der Installation Zusatzinformationen
                       aus. Hilfreich fuer Fehlerberichte.
      /NOABOVE16       Verwendet nicht die INT 15h Funktion E801h um Speicher
                       > 64 MB anzuzeigen, d.h. es werden nur die unteren
                       64 MB verwendet.
      /X               Verwendet nicht die INT 15 Funktion E820h um Speicher
                       > 64 MB anzuzeigen.
      /X2MAX32         Begrenzt den XMS 2.0 frei/erhaeltlich Speicherbericht
                       auf 32 MB - 1 KB.
      /?               Zeigt die Hilfe.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      HIMEMX erfordert eine 80386+ CPU. JEMM386 kann erst nach diesem Treiber
      geladen werden. Laden Sie HIMEMX mit "DEVICE=HIMEMX.EXE" in der
      CONFIG.SYS (obwohl es eine .exe-Datei ist)!

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      IN DER CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS:
        device=c:\fdos\bin\himemx.exe
        device=c:\fdos\bin\jemm386.exe

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      config.sys
      devload
      emm386
      fdconfig.sys
      fdxms
      fdxms286
      himem
      jemm386
      jemmex

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2008 W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.