# Befehl: display

      DISPLAY laedt Konsolen-Codepageverwaltungsfaehigkeiten.

## Syntax:

      DISPLAY Geraetename[:]=(HardwareTyp,[n|(n1[,n2]...)],[m|(m,p)])
              [/V] [/C] [/NOHI]

#### [Hauptseite] [oben] (Syntax) [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Optionen:

      Geraetename  Ein gueltiger Geraetename (welcher es ist, wird in dieser
                   Version ignoriert). Nehmen Sie irgendeinen (z.B. CON).
      HardwareTyp  Ein unterstuetztes Hardwaretypetikett(wie z.B. EGA oder VGA)
      n            Standard Hardwarecodepage (fuer eine Hardwarecodepage). Es
                   ist normal 437 (deutsch: 850)
      n1, n2,...   Hardwarecodepages, wenn mehr als eine (ueblicherweise werden
                   Sie ARABISCHE/HEBRAEISCHE Treiber von Drittanbietern ver-
                   wenden muessen).
      m            Zahl der Puffer fuer die vorbereiteten Codepages (Standard: 1).
      p            Extra Hardware-spezifischer Parameter.
      /C           ExClusiv: Laedt nicht nocheinmal, wenn DISPLAY bereits
                   geladen ist.
      /NOHI        Laesst fuer die vorbereiteten Codepages keinen XMS Speicher
                   zu.
      /V           Verbose: ausfuehrliche Information.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] (Optionen) [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Kommentar:

      Unterstuetzte Hardware:
      VGA     VGA Adapter. 3 Subfonts werden verwendet werden - in jedem Fall
              EGA Adapter.
      EGA     Bestimmt automatisch die Zahl der zu verwendenden Subfonts.
      EGA 14  Erzwingt die Verwendung von zwei Sub-Sonts (8x8 und 8x14).
      EGA 8   Erzwingt die Verwendung von einem Sub-Font (8x8).
      LCD     LCD Adapter (gleiche wie EGA 8).

              Bei allen obigen Adaptern wird der Parameter p versuchen, die
              Anzahl der zu verwendenden Subfonts zu erzwingen (1=8x8, 2=8x8,
              8x14, 3=8x8,8x14,8x16), wann immer die Hardware das zulaesst.

      CGA     CGA Adapter (FreeDOS GRAFTABL). Parameter p wird ignoriert.

      DISPLAY erzeugt keine Beendigungswerte (EXITCODES/ERRORLEVEL), liefert
      aber ueber die int2Fh/AD03h Funktion fuer jede Funktion eine Menge
      Fehler. Sie sollten das nach jeder nicht erfolgreichen Operation pruefen.

      Error code   Operation     Bedeutung
      --------------------------------------------------------------
      1            Alle          Unbekannte Funktion
      26           Select        Codepage war nicht vorbereitet
      26           Query         Es war noch keine Codepage gewaehlt
      27           Select        KEYB konnte die Codepage nicht wechseln
      27           Query         Geraetefehler
      27           Prepare       Die Codepage wurde in der Datei nicht gefunden
      29           Select        Geraetefehler
      29           Prepare       Geraetefehler oder XMS Fehler
      31           Prepare       Quelldatei beschaedigt oder XMS Fehler
      31           End Prepare   Kein 'Start prepare' gefunden
      --------------------------------------------------------------

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] (Kommentar) [Beispiel] [Siehe auch] [Datei]

## Beispiel:

      DISPLAY CON=(VGA,437,1)
        VGA Adapter, dessen BIOS Standardcodepage 437 ist. 1 Buffer
        wird fuer die Softwarecodepage verwendet. Dies ist der Standard
        fuer die meisten Anwender.

      DISPLAY CON=(EGA,,2)
        Der Graphikadapter ist EGA oder besser, aber unbekannt. Die BIOS
        Standardcodepage ist ebenfalls unbekannt. Es werden zwei Buffer
        benoetigt.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] (Beispiel) [Siehe auch] [Datei]

## Siehe auch:

      chcp
      cpidos
      graftabl
      kc
      keyb
      keycode
      keyman
      klib
      kpdos
      mkeyb
      mode
      printer.sys
      xkeyb

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] (Siehe auch) [Datei]

## Datei:

      Bitte lesen Sie auch die zum Befehl gehoerende lsm-Datei fuer
      die neueste (Internet) oder die in dieser Hilfe beschriebene
      Version des Befehls.
      Diese lsm-Datei enthaelt u.a. den Namen des Programmierers, die
      Downloadseite und einige andere Angaben.

#### [Hauptseite] [oben] [Syntax] [Optionen] [Kommentar] [Beispiel] [Siehe auch] (Datei)

      Copyright © 2003 Aitor SANTAMARIA MERINO, aktualisiert 2008 von W. Spiegl.

      Diese Datei ist abgeleitet vom FreeDOS Spezifikationen-HOWTO.
      Vgl. auch die Datei H2Cpying bezueglich der Kopierbedingungen.