Subsecciones

- 4.4.1 Requerimientos hardware
- 4.4.2 Lineas básicas en la configuración del hardware
- 4.4.3 Planteamientos del cluster

# 4.4 REQUERIMIENTOS Y PLANTEAMIENTOS

## 4.4.1 Requerimientos hardware

Para la instalación básica de un cluster necesitaremos al menos dos computadoras conectadas en red. Podremos conectarlas mediante un cable cruzado entre las respectivas tarjetas de red, con un hub o con un switch.

Evidentemente cuanto más rápida sea la conexión entre máquinas, más eficaz será nuestro sistema global.

Actualmente Fast Ethernet es un estándar, permitiendo múltiples puertos en una máquina. Gigabit Ethernet es más cara y no es recomendable probar con ella sin antes haberse asegurado un correcto funcionamiento con Fast Ethernet y comprobar que realmente se necesita este extra en la velocidad de transferencia de datos entre nodos.

Siempre podremos hacer funcionar varias tarjetas Fast en cada nodo para asignarles luego la misma dirección (IP) y de esta forma poder obtener múltiples en la velocidad.

El resto del hardware necesario dependerá de las decisiones que se hayan hecho con el sistema de ficheros (en red o no), la instalación de monitores gráficos en todos o solo algunos nodos, etc.

Algunas disposiciones hardware especiales pueden encontrarse en la sección Nodos sin discos del capítulo Tutoriales para casos especiales.

## 4.4.2 Lineas básicas en la configuración del hardware

Para poder configurar un gran cluster (refiriéndose al número de nodos) hay que pensar en ciertos aspectos, como por ejemplo dónde situar las máquinas. Tenerlas en medio de una oficina puede resultar incómodo en muchos aspectos. La mejor opción sería raquearlas.

El acondicionamiento de la sala donde deba situarse el cluster también es importante para evitar sobrecalentamientos y demás incomodidades a la hora de trabajar con él.

En todo caso hay que asegurarse de poder tener siempre un fácil acceso a los nodos.

## 4.4.3 Planteamientos del cluster

Para configurar tu cluster openMosix en un pool de nodos, o conjunto de estaciones de trabajo, tendremos diferentes opciones, cada una con sus ventajas e inconvenientes.

En una single-pool todos los servidores y estaciones de trabajo son utilizadas como un cluster único: cada máquina forma parte del cluster y puede migrar procesos hacia cada uno de los otros nodos existentes.

Esta configuración hace que tu propia máquina forme parte del pool.

En un entorno llamado server-pool los servidores son parte del cluster mientras que las estaciones de trabajo no lo son. Si quisiéramos ejecutar aplicaciones en el cluster necesitaremos entrar en él de forma específica. De este modo las estaciones de trabajo permanecerán libres de procesos remotos que les pudieran llegar.

Existe una tercera alternativa llamada adaptive-pool, donde los servidores son compartidos mientras que las estaciones de trabajo podrán entrar y salir del cluster. Podemos imaginar que las estaciones deban ser usadas durante un cierto intervalo de tiempo diario, y que fuera de este horario puedan ser aprovechadas para las tareas del cluster.