Next: Aplicaciones consideradas esenciales Up: Actualización del ROM para Previous: Actualización del ROM para Contents

### Actualización del ROM desde Linux

Para la actualización del ROM desde Linux se requiere de una tarjeta de memoria tipo CF (Compact Flash) ó una tarjeta tipo SD (Secure Digital), en la que se deben copiar los archivos `Ospack` y `Setup` que se ubican en la carpeta `/updaterom/` dentro del archivo comprimido `5500v31u.zip` mencionado en el punto . Los archivos deben ser copiados en el directorio `raíz(root)-> /`. Ya con estos archivos copiados en el directorio raíz de una tarjeta de memoria CF (ó SD) se deben realizar los siguientes pasos:

1. Insertar la tarjeta de memoria CF (ó SD) card en la ranura correspondiente en la Zaurus.
2. Conectar el adaptador de corriente a la Zaurus y verificar que este conectado supliendo de corriente a la Zaurus. AVISO: El adaptador de corriente DEBE ser utilizado cuando se realice la actualización del ROM.
3. Abrir el compartimiento de la batería, pero no removerla.
4. Deteniendo y presionando la teclas `[C]` y `[D]` en el teclado de la Zaurus, oprimir el botón de `FULL RESET` (utilizando la plumita). El botón `FULL RESET` esta localizado en la parte inferior derecha del compartimiento de la batería. Una vez presionados estos tres artículos, un LED verde(con el icono simbólico de correo electrónico) y un LED naranja (con el símbolo de batería impreso) se encenderán. Cuando estos leds esten prendidos , el proceso de actualización del ROM estara en proceso.

> AVISO: No se debe abortar, ó desconectar la alimentación de corriente mientras los LEDs están encendidos. Abortar ó desconectar la corriente durante el proceso de actualización podría causar fallas ó daños a la Zaurus

- Despues de aproximadamente 3 minutos el LED verde se apagara. Al apagarse se necesita reinicializar el equipo presionando el botón `FULL RESET` utilizando la plumita.

> Nota: Después de la actualización del ROM (el LED se apaga), pero antes de ejecutar el `FULL RESET`, la Zaurus podría desplegar mensajes de texto deslizables. Se pueden ignorar y proceder a ejecutar el `FULL RESET`.

Por último se debe cambiar el switch a Operación Normal( `Normal Operation` ) y colocar la tapa de la batería.

Next: Aplicaciones consideradas esenciales Up: Actualización del ROM para Previous: Actualización del ROM para Contents