Next: Creación de memoria swap Up: Configuración básica de la Previous: Configuración del puerto IrDa Contents

## Recomendaciones al finalizar la configuración de la PDA

Subsections

- Creación de memoria swap
  - AVISO IMPORTANTE
  - Si se desea extraer la tarjeta de memoria flash Secure Digital (SD) es necesario desactivar el archivo de memoria swap previamente a la extracción ya que de lo contrario el equipo podría congelarse y el sistema de archivos de la tarjeta de memoria SD podría dañarse permanentemente.
- Respaldo
- Restauración
- Organizar iconos