Next: AVISO IMPORTANTE Up: Recomendaciones al finalizar la Previous: Recomendaciones al finalizar la Contents

### Creación de memoria swap

Al terminar con la instalación del software antes mencionado, la PDA quedará con muy poco espacio para correr los servicios instalados, por lo que resulta esencial proveerla de memoria adicional para cumplir con los requerimientos demandados por el software y el usuario. Aunque se puede utilizar la memoria Compact Flash CF para este propósito, se recomienda el uso de la memoria Secure Digital SD ya que la ranura para CF resulta más útil para otro tipo de dispositivos como tarjetas de red inhalámbrias, lectores de códigos de barra, modems, etc. A continuación se enumeran los pasos para la creación de memoria adicional por 32 Megabytes para swap dentro de un archivo llamado [`swapfile`]:

1. Abrir la terminal y cambiar a usuario root como el comando: `su`
2. Cambiarse de directorio hacia la tarjeta de memoria SD ej: `# cd /mnt/card`
3. Crear un archivo para memoria swap con el comando dd ej: `# dd /if/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=32768`
4. Inicializar el archivo swapfile creado en paso anterior con el comando mkswap, ej: `mkswap -v1 swapfile`
5. Activar las particiones y/o archivos de memoria swap con el comando `# swapon -a`
6. Verificar que el archivo este siendo utilizado para swap con el comando `# free`
7. Para detener el uso de la memoria swap se utiliza el comando swapoff, ej: `# swapoff swapfile`

Subsections

- AVISO IMPORTANTE
- Si se desea extraer la tarjeta de memoria flash Secure Digital (SD) es necesario desactivar el archivo de memoria swap previamente a la extracción ya que de lo contrario el equipo podría congelarse y el sistema de archivos de la tarjeta de memoria SD podría dañarse permanentemente.

Next: AVISO IMPORTANTE Up: Recomendaciones al finalizar la Previous: Recomendaciones al finalizar la Contents