Next: Recomendaciones al finalizar la Up: Configuración básica de la Previous: Cute Icons Contents

##
Configuración del puerto IrDa para impresión.

En el costado izquierdo de la Zaurus se encuentra el puerto infrarojo ( IrDa ). Este puerto no es muy potente y puede alcanzar sólo algunos centimetros cuando más. Más adelante se mostrarán aplicaciones que utilizarán el puerto infrarojo para la impresión de códigos de barrra desde varias plataformas de desarrollo como Qt en el punto , PHP en el punto y Java en el punto . Por el momento, en esta sección únicamente se procederá con la creación del nodo para que este listo para ser utilizado por estas aplicaciones.

Para configurar la Zaurus para impresión por el puerto Infrarojo se necesita crear un nodo que apunte hacia el dispositivo IrDa. Para realizar esto se debe entrar a la terminal y ejecutar las siguientes instrucciones:

  #su // para obtener permisos de root

  #mknod /dev/irlpt0 c 161 16 // crea el nodo del dispositivo

  #cd /dev

  #chown zaurus irdevlpt0 // cambia de owrner al nodo para que

  éste pueda ser utilizado por el usuario -zaurus-

Las instrucciones anteriores crean el dispositivo llamado irlpt0, en el cual se pueden enviar archivos de texto desde la terminal utilizando el comando `cat`:

  cat ruta/archivo > /dev/irlpt0

Next: Recomendaciones al finalizar la Up: Configuración básica de la Previous: Cute Icons Contents