Next: PDF viewer Up: Aplicaciones consideradas esenciales Previous: Openssh Contents

### VNC Server

El servidor Virtual Network Connector (VNC) permite que otro equipo en la red pueda tomar el control de la interfaz gráfica de la Zaurus ( ó de cualquier otro equipo ) accesándolo por medio de su dirección IP y utilizando en el cliente el programa `vncviewer` para el puerto 5900, ó por medio de algún navegador de internet 6.2 en el puerto 5800. Si se toma como ejemplo que la Zaurus tiene la dirección IP 192.168.1.8, entonces se podrá accesar de las siguientes dos maneras, la primera con el programa vncviewer y la seguna con la ayuda de el navegador de internet el cual puede ser Netscape, Mozilla ó IE.

  vncviewer 192.168.1.8:0

> ó en la URL del navegador:

  http://192.168.1.8:5800

El servidor de VNC aunque se encuentra en la página de killefiz.de/zaurus, se recomienda descargar la versión directamente del fabricante que es SDG Systems ( www.sdgsystems.com ). En este sitio se encuentra una versión de instalación para la Zaurus modelo SL-5500 que es el archivo `fbvncserver-sl5500_0.9.4_arm.ipk` y otra para la Zaurus modelo SL-5600 que es el archvio `fbvncserver-sl6000_0.9.5_arm.ipk.` Una vez descargado éste archivo, se debe copiar en la Zaurus e instalarse con el comando `ipkg` desde la terminal.

Next: PDF viewer Up: Aplicaciones consideradas esenciales Previous: Openssh Contents