#

目次 | 前ページ | 次ページ

# Xircom Ethernet PC カード
インストール

備考 この Online Documentation (オンライン マニュアル) に掲載されているテクニカル情報は、次の Xircom 製品を対象としています: RealPort2 Ethernet 10/100、RealPort Ethernet 10/100、RealPort Ethernet 10、CreditCard Ethernet 10/100、および CreditCard Ethernet 10。

この項では、以下の情報とガイドを提供します。

- Xircom のハードウェアのインストール
- Ethernet ソフトウェアのインストール

## Xircom のハードウェアのインストール

1. 『インストール ガイド』の説明に従って、Xircom Ethernet PC カードをコンピュータの PC カード スロットに挿入し、ケーブルを接続します。
2. お使いのオペレーティング システムのソフトウェア インストールガイドに進みます。

## Ethernet ソフトウェアのインストール

ドライバのインストール方法は、各オペレーティング システムによって異なります。次のオペレーティング システムがサポートされています。

- Windows 2000
- Windows 98
- Windows 95
- Windows NT 4.0
- Windows 3.x
- IBM OS/2

設定やトラブルシューティング情報の詳細については、｢トラブルシューティング｣を参照してください。

### Windows 2000

Xircom ドライバを Windows 2000 用にアップグレードする方法については、｢トラブルシューティング｣を参照してください。

1. Windows を実行している状態で、ケーブルを接続し、Xircom Ethernet PC カードを PC カード スロットに挿入します (『インストール ガイド』を参照)。
2. カードを挿入すると、[Found New Hardware] というメッセージが表示され、続いて [Found New Hardware Wizard] ダイアログが表示されます。[次へ] をクリックします。
3. [Install Hardware Device Drivers] 画面に [Xircom Ethernet PC Card] が表示されます。[Search for a suitable driver for my device (recommended)] を選択し、[次へ] をクリックします。
4. [Locate Driver Files] 画面の [Specify a location] チェックボックスをオンにします。他のすべてのオプションがオフになっている (チェックマークが付いていない) ことを確認します。[次へ] をクリックします。
5. 「Insert the manufacturer's installation disk...,」というメッセージが表示されたら、Xircom コンパクト ディスクを挿入し、CD-ROM ドライブのパス (例 : CD-ROM ドライブが E の場合は、「E:\」) を入力して [OK] をクリックします。
6. [Driver Files Search Results] 画面で、[次へ] をクリックして、表示されたドライバをインストールします。次の画面で、[完了] をクリックします。コンピュータを再起動しないでください。
   「Digital Signature Not Found」というメッセージが表示された場合は、[はい] をクリックしてインストールを続行します。[いいえ] をクリックすると、インストールは中断します。
7. [スタート]、[ファイル名を指定して実行] を順にクリックします。Xircom コンパクト ディスク上の SETUP.EXE のパス (例 : CD-ROM ドライブが E の場合は、「E:\SETUP.EXE」) を入力して [OK] をクリックします。
8. 表示されたメニューで目的の項目をクリックし、画面の指示に従います。SETUP を実行した後に Xircom Utilities (ユーティリティ) にアクセスする、または Online Documentation (オンライン マニュアル) を表示するには、[スタート]、[プログラム]、[Xircom ユーティリティ] をクリックします。Online Documentation (オンライン マニュアル) を表示するには、Microsoft Internet Explorer または Netscape Navigator がインストールされている必要があります。
9. コンピュータを再起動するダイアログ ボックスが表示されたら、[はい] をクリックします。
10. Windows を再ロードしたら、ネットワークにログオンできます。

### Windows 98

1. Windows を実行している状態で、ケーブルを接続し、Ethernet PC Card を PC カード スロットに挿入します (『インストール ガイド』を参照)。
2. カードを挿入すると、[ハードウェアの追加ウィザード] が表示されます。
3. Xircom コンパクト ディスクを挿入して、[次へ] をクリックします。
4. [最適なドライバを検索する ...] を選択し、[次へ] をクリックします。
5. CD-ROM ドライブを選択し、[次へ] をクリックします。
6. もう一度 [次へ] をクリックし、表示されているドライバをインストールします。[完了] をクリックします。コンピュータを再起動しないでください。
7. Online Documentation (オンライン マニュアル) をコピーして、Xircom Utilities (ユーティリティ) をインストールするには、[スタート]、[ファイル名を指定して実行] を順にクリックします。Xircom コンパクト ディスク上の SETUP.EXE のパス (例 : CD-ROM ドライブが E の場合は、「E:\SETUP.EXE」) を入力して [OK] をクリックします。
8. 表示されたメニューで目的の項目をクリックし、画面の指示に従います。SETUP を実行した後に Xircom Utilities (ユーティリティ) にアクセスする、または Online Documentation (オンライン マニュアル) を表示するには、[スタート]、[プログラム]、[Xircom ユーティリティ] をクリックします。Online Documentation (オンライン マニュアル) を表示するには、Microsoft Internet Explorer または Netscape Navigator がインストールされている必要があります。
9. コンピュータを再起動するダイアログ ボックスが表示されたら、[はい] をクリックします。
10. Windows を再ロードしたら、ネットワークにログオンできます。

### Windows 95

1. Windows を実行している状態で、ケーブルを接続し、Ethernet PC カードを PC カード スロットに挿入します (『インストール ガイド』を参照)。
2. カードを挿入すると、[デバイス ドライバの更新ウィザード] が表示されます。
3. Xircom コンパクト ディスクを挿入して、[次へ] をクリックします。
4. 検出されたドライバを確認し、[完了] をクリックします。初めてネットワーク インストールを行っている場合は、コンピュータの固有の名前と、ネットワーク管理者から入手したネットワーク ワークグループ名の入力を求められます。
5. さらにファイル名を求められたら、[OK] をクリックし、Xircom コンパクト ディスクへのパス (E:\ など) を入力して [OK] をクリックします。コンピュータを再起動しないでください。
6. [スタート]、[ファイル名を指定して実行] を順にクリックします。Xircom コンパクト ディスク上の SETUP.EXE のパス (例 : CD-ROM ドライブが E の場合は、「E:\SETUP.EXE」) を入力して [OK] をクリックします。
7. 表示されたメニューで目的の項目をクリックし、画面の指示に従います。SETUP を実行した後に Xircom Utilities (ユーティリティ) にアクセスする、または Online Documentation (オンライン マニュアル) を表示するには、[スタート]、[プログラム]、[Xircom ユーティリティ] をクリックします。 Online Documentation (オンライン マニュアル) を表示するには、Microsoft Internet Explorer または Netscape Navigator がインストールされている必要があります。
8. コンピュータを再起動するダイアログ ボックスが表示されたら、[はい] をクリックします。
9. Windows を再ロードしたら、ネットワークにログオンできます。

### Windows NT 4.0

1. Windows NT 4.0 を起動して、アドミニストレータとしてログオンします。
2. Ethernet PC カードのコンパクト ディスクを CD-ROM ドライブに挿入します。
3. [コントロール パネル] から [ネットワーク] を選択します。
4. [アダプタ] タブを選択して [追加] をクリックします。
5. [Select Network Adapters] 画面で、[ディスク使用] をクリックします。Xircom コンパクト ディスクを挿入し、CD-ROM ドライブのパスを入力します。[OK] をクリックします。
6. [Xircom Ethernet 10/100] を選択し、[OK] をクリックします。
7. [Xircom Ethernet Adapter Setup] 画面で、適切な設定を選択します。[OK] をクリックします。
8. [ネットワーク] 画面で [閉じる] をクリックします。
9. [ネットワーク設定の変更] 画面で [はい] をクリックします。コンピュータが再起動されます。
10. その他のオプションのメニューを表示するには、Xircom コンパクト ディスクから SETUP を実行し、メニュー項目をクリックして画面の指示に従います。
    SETUP を実行した後に Xircom Utilities (ユーティリティ) にアクセスする、または Online Documentation (オンライン マニュアル) を表示するには、[スタート]、[プログラム]、[Xircom ユーティリティ] をクリックします。Online Documentation (オンライン マニュアル) を表示するには、Microsoft Internet Explorer または Netscape Navigator がインストールされている必要があります。

### Windows 3.x

1. [プログラム マネージャ] で、[ファイル]、[ファイル名を指定して実行] を選択します。[コマンド ライン] ボックスに、Xircom コンパクト ディスク上の INSTALL.EXE のパス (例 : CD-ROM ドライブが E の場合は、「E:\INSTALL.EXE」) を入力します。
2. Enter キーを押すか、[OK] をクリックします。
3. 表示された画面で目的の項目を選択し、[OK] をクリックします。
4. 画面の指示に従います。
5. その他のオプションのメニューを表示するには、Xircom コンパクト ディスクから SETUP を実行し、メニュー項目をクリックして画面の指示に従います。
6. SETUP を実行した後に Xircom Utilities (ユーティリティ) にアクセスする、または Online Documentation (オンライン マニュアル) を表示するには、[スタート]、[プログラム]、[Xircom ユーティリティ] をクリックします。Online Documentation (オンライン マニュアル) を表示するには、Microsoft Internet Explorer または Netscape Navigator がインストールされている必要があります。

### IBM OS/2 (Warp 3.0 および 4.0) でのインストール手順 (NDIS または ODI ドライバを使用)

#### Warp 3.0 および 4.0 でのインストール手順 (NDIS ドライバ)

1. IBM のマニュアルに従って、OS/2 のカードと Socket Services を取り外します。

2. デフォルトでは、NDIS ドライバがインストールされます。ODI クライアントをインストールする場合は、Novell Client インストール プログラムを使用する必要があります。インストール手順については、「Warp 3.0 および 4.0 でのインストール手順 (NDIS ドライバ)」 を参照してください。.

3. MPTS (Multi-Protocol Transport Services) を実行します。MPTS は、Warp 3.0 ではデスクトップにあり、Warp 4.0 では [System Setup] にあります。

4. [MPTS] ウィンドウで、[Configure] をクリックします。

5. [Configure] ウィンドウで LAN アダプタとプロトコルのラジオ ボタンを選択し、[Configure] をクリックします。

6. [LAPS Configuration] ウィンドウの [Network Adapter] セクションで [Other Adapter] をクリックします。

7. パスを「A:\OS2」と入力し、[OK] をクリックします。

8. [LAPS Configuration] ウィンドウの [Network Adapter] セクションに戻り、[Xircom Ethernet アダプタ] をクリックして選択し、[追加] をクリックします。

9. [Protocols] セクションで、使用するプロトコルをクリックして選択し、[追加] をクリックします。

10. [Current Configuration] セクションで [Xircom Ethernet アダプタ] をクリックし、[編集] をクリックしてドライバを編集します。 製品のデフォルト設定が表示されます。通常は、デフォルト設定を使用します。INT と SOCKET は必ず確認してください。不一致が発生している場合は、設定を変えて試してみてください。

11. 設定を確認したら、[OK] をクリックします。

12. 再度 [OK] をクリックします。

13. [Close] をクリックします。

14. 画面の指示に従って、インストールを完了します。

> In4 Warp 4.0 の場合は、[System Setup] にある [Hardware Manager] を実行して、未使用の割り込みを見つけることができます。[IRQ] の部分で、未使用の割り込みを探してください (プログラムには使用中の割り込みが表示されます)。

#### Warp 3.0 および 4.0 でのインストール手順 (ODI ドライバ)

1. IBM のマニュアルに従って、OS/2 のカードと Socket Services を取り外します。

2. Xircom の OS/2 ODI ドライバをインストールするには、Novell NetWare Client for OS/2 インストール ディスクが必要です。OS/2 クライアントのインストール ディスク (WSOS2_1 ディスク) をフロッピー ディスク ドライブに挿入し、INSTALL を実行します。

3. [NetWare Workstation for OS/2 Installation Utility] ウィンドウのメニューで [Installation] をクリックし、[Requester on Workstation] オプションを選択します。

4. [Set Target Directory] ウィンドウで、インストール先ディレクトリ (デフォルトは、c:\netware) を入力し、[OK] をクリックします。

5. [Requester Installation] ウィンドウで、[Edit config.sys and copy all files] オプションを選択して [OK] をクリックします。

6. [Step 1- choose the ODI LAN Driver] ウィンドウで、リスト ボックスをクリックして LAN ドライバの一覧を表示します。[Installation Message] が表示されます。Xircom CD-ROM を挿入し、CD-ROM のパスを確認または入力し、[OK] をクリックします。

7. リスト ボックスに、インストールする LAN ドライバとして「CE3ODI.OS2」と入力し、[続行] をクリックします。

8. [Installation Message] が再度表示されます。「NetWare Client」ディスク (ディスク WSOS2_1) をフロッピー ディスク ドライブに再度挿入し、[OK] をクリックします。

9. 画面の指示に従って、NetWare Client for OS/2 ソフトウェアのインストールを完了します。

目次 | 前ページ | 次ページ