#

Sommaire | Page précédente | Page suivante

# Carte de réseau PC Ethernet de Xircom
Spécifications

La carte de réseau PC Ethernet de Xircom permet d'établir une connexion aux réseaux Ethernet 10 Mbps ou 100 Mbps et d'accéder aux utilitaires réseau, à Internet, à l'e-mail et aux autres ressources du réseau.

- Compatible avec les réseaux Ethernet 10Base-T
- Conforme IEEE 802.3
- Le mode full-duplex (bidirectionnel intégral) améliore les performances.
- Les diodes vous informent en un coup d'œil de l'état de la connexion réseau.

### Spécifications :

Câble et connecteur : | Câble UTP (paire torsadée non blindé) 100Base-TX de catégorie 5 (de qualité Données) ; câble UTP 10Base-T Type de connecteur : RJ-45 Distance de fonctionnement : 100m
Certification : | FCC Partie 15, FCC, classe B, marque CE, classe B (sauf FCC et marque CE, classe A pour le modèle CE3-10)
Normes Ethernet : | IEEE 802.3 pour 10 Mbits/s, 802.3u pour 100 Mbits/s
Mémoire RAM rémanente : | Identifiant et numéro de série de l'adaptateur LAN
Voyants : | Transmission (jaune) Liaison (vert) ou mise sous tension (rouge)
Systèmes d'exploitation compatibles : | Compatible avec Windows 95 (OSR2) ou une version supérieure, Windows 98, Windows NT 4.0 et Windows 2000 avec les pilotes Xircom inclus
Systèmes d'exploitation réseau compatibles : | Compatible avec tous les systèmes d'exploitation réseau les plus répandus, notamment Novell NetWare, Microsoft Windows 95/98, Windows NT, Windows 2000, Windows 3.x, Microsoft LAN Manager, Artisoft LANtastic, Banyan VINES, DEC Pathworks et IBM OS/2

Sommaire | Page précédente | Page suivante