#

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지

# 저콤 이더넷 PC 카드
관계 규정 및 안전 주의 사항

이 절에서는 다음의 주의 사항을 제공합니다.

- FCC 규정
- 캐나다 통신부
- 유럽 연합 - CE 기호
- 안전 주의 사항

## FCC 규정

### 준수 선서(DoC)

Xircom, Inc.은 본 설명서에서 설명한 제품이 아래 열거한 연방 법규의 조건을 준수함을 선서합니다.

법제47, 15부, B편, B급 디지털 장치.

본 선언은 위에 명시된 표준에 대한 다음 저콤 제품의 적합성을 바탕으로 합니다*.

제품 | 모델
리얼포트2 이더넷 10/100 | R2E-100
리얼포트 이더넷 10/100 | RE-100
리얼포트 이더넷 10 | RE-10
크레딧카드 이더넷 10/100 | CE3B-100

*크레딧카드 이더넷 10은 별도의 A급 정보를 참고하십시오.

본 제품 및 모델명을 무허가 개조하지 않고 정상적으로 유지, 작동하는 경우 저콤은 해당 기술 표준에 대한 제품 합격을 입증했음을 확정합니다.

본 장치들은 테스트를 거친 장치와 동일하며 해당 표준에 합격한 것입니다. 본 준수 선서에 따라 생산하는 제품은 대량 생산과 통계적 기반으로 테스트한 편차 내에서 지속적으로 해당 기술 표준에 합격할 것임을 저콤에서 관리하는 기록에 지속적으로 반영합니다.

R.W. Bass
Vice President, Operations
Xircom, Inc.
2300 Corporate Center Drive
Thousand Oaks, California 91320 U.S.A.

### FCC 규약 및 규정 - 15부

본 장치는 FCC 규약 15부를 준수합니다. 작동 조건은 다음 두 가지입니다.(1) 본 장치는 전자파 장해를 발생하지 않습니다. (2) 본 장치는 불필요한 작동을 유발하는 전자파 장해를 포함하여 모든 전자파 장해를 수용해야 합니다.

저콤 리얼포트2 이더넷 10/100, 리얼포트 이더넷 10/100, 리얼포트 이더넷 10, 크레딧카드 이더넷 10/100은 B급 디지털 장치에 대한 FCC 규약을 준수합니다. FCC 규약 및 규정에 따라 B급에 대한 다음 안내 사항을 사용자에게 제시합니다.

경고:본 기기는 FCC 규약 제15부의 B급 디지털 장치에 대한 한계 조건 테스트에서 적합함이 확인되었습니다. 이 한계 조건은 주거 지역에서 전자파 장해에 합당한 보호 조건을 제시하기 위한 것입니다. 본 기기는 무선 주파수를 발생, 사용, 방사할 수 있으며 지시 사항에 따라 설치, 사용하지 않는 경우 무선 통신에 전자파 장해를 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 시설에서 장해가 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 본 기기를 끄고 켰을 때를 비교하여 라디오나 텔레비전 수신기에 전자파 장해가 발생하는 것이 확인되면 다음 방법으로 장해 현상을 조정해 볼 수 있습니다.

- 수신 안테나 위치 및 방향 조정
- 기기와 수신기의 거리 조정
- 기기를 다른 콘센트에 꽂음으로써 컴퓨터와 수신기가 각기 다른 전기 회로로 분기하도록 조정
- 도움이 필요하면 판매점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하시기 바랍니다.

Xircom Inc.에서 명백히 승인하지 않은 디지털 장치 변경, 개조는 사용자의 기기 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

반드시 실드형 접지 케이블을 사용하여 FCC 규약에 따르도록 하는 것이 좋습니다.

### 준수 선언(DoC)(크레딧카드 이더넷 10 모델 CE3-10)

Xircom, Inc.은 본 설명서에서 설명한 제품이 아래 열거한 연방 법규의 조건을 준수함을 선서합니다.

법제47, 15부, B편, A급 디지털 장치.

본 선언은 위에 명시된 표준에 대한 다음 저콤 제품의 적합성을 바탕으로 합니다.

제품 | 모델
크레딧카드 이더넷 10 | CE3-10

본 제품 및 모델명을 무허가 개조하지 않고 정상적으로 유지, 작동하는 경우 저콤은 해당 기술 표준에 대한 제품 합격을 입증했음을 확정합니다.

본 장치들은 테스트를 거친 장치와 동일하며 해당 표준에 합격한 것입니다. 본 준수 선서에 따라 생산하는 제품은 대량 생산과 통계적 기반으로 테스트한 편차 내에서 지속적으로 해당 기술 표준에 합격할 것임을 저콤에서 관리하는 기록에 지속적으로 반영합니다.

R.W. Bass
Vice President, Operations
Xircom, Inc.
2300 Corporate Center Drive
Thousand Oaks, California 91320 U.S.A.

### FCC 규약 및 규정 - 15부(크레딧카드 이더넷 10 모델 CE3-10)

본 장치는 FCC 규약 15부를 준수합니다. 작동 조건은 다음 두 가지입니다.(1) 본 장치는 전자파 장해를 발생하지 않습니다. (2) 본 장치는 불필요한 작동을 유발하는 전자파 장해를 포함하여 모든 전자파 장해를 수용해야 합니다.

저콤 크레딧카드 이더넷 10은 A급 디지털 장치에 대한 FCC 규약을 준수합니다. FCC 규약 및 규정에 따라 A급에 대한 다음 안내 사항을 사용자에게 제시합니다.

경고:본 기기는 FCC 규약 제15부의 A급 디지털 장치에 대한 한계 조건 테스트에서 적합함이 확인되었습니다.이러한 한계 조건은 기기를 상업적인 용도로 운용할 때 전자파 장애에 합당한 보호 조건을 제시하기 위한 것입니다. 본 기기는 무선 주파수를 발생, 사용, 방사할 수 있으며 지시 사항에 따라 설치, 사용하지 않는 경우 무선 통신에 전자파 장해를 일으킬 수 있습니다.본 기기를 주거 지역에서 사용할 때 장애 유발 가능성이 있으며 이러한 경우 사용자 본인 부담으로 이 문제를 해결해야 합니다.

Xircom Inc.에서 명백히 승인하지 않은 디지털 장치 변경, 개조는 사용자의 기기 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

반드시 실드형 접지 케이블을 사용하여 FCC 규약에 따르도록 하는 것이 좋습니다.

## 캐나다 통신부

### 산업 캐나다(IC) 안내문

본 디지털 기구는 캐나다 통신부의 전자파 장해 규정에서 정한 디지털 기구의 무선 잡음 방출에 대한 B급 한도를 초과하지 않습니다.

Le pr?ent appareil num?ique n'?et pas de bruits radio?ectriques d?assant les limites applicables aux appareils num?iques de Classe B prescrites dans le r?lement sur le brouillage radio?ectrique ?ict?par le Minist?e des Communications du Canada.

### 산업 캐나다(IC) 안내문(크레딧카드 이더넷 10 모델 CE3-10)

본 디지털 기구는 캐나다 통신부의 전자파 장해 규정에서 정한 디지털 기구의 무선 잡음 방출에 대한 B급 한도를 초과하지 않습니다.

Le pr?ent appareil num?ique n'?et pas de bruits radio?ectriques d?assant les limites applicables aux appareils num?iques de Classe A prescrites dans le r?lement sur le brouillage radio?ectrique ?ict?par le Minist?e des Communications du Canada.

### 보증 및 수리 서비스 센터:

Xircom, Inc.
2300 Corporate Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1420 U.S.A.
전화: (805) 376-9200

## 유럽 연합 - CE 기호

### 준수 선언

Xircom, Inc.은 본 설명서에서 설명한 기기가 아래 열거한 유럽 연합 지도 사항을 준수함을 선서합니다.

73/23/EEC 저전압 지도 사항 및 개정안 93/68/EEC
89/336/EEC EMC 지도 사항 및 개정안 92/31/EEC 및 93/68/EEC

이 선서는 다음 표준에 대한 제품 적합성을 바탕으로 합니다.

EN 55022 (CISPR 22B) RF 방출 제어
EN 50082-1 (IEC 801-2, 3, 4) 전자기 방해 차단

EN 60950 2편 (A1 - A4) 정보기술장비 안전, 전기사업장비 포함
제품 설명*:

제품 | 모델
리얼포트2 이더넷 10/100 | R2E-100
리얼포트 이더넷 10/100 | RE-100
리얼포트 이더넷 10 | RE-10
크레딧카드 이더넷 10/100 | CE3B-100

*크레딧카드 이더넷 10은 별도의 CISPR 22A 정보를 참고하십시오.

R.W. Bass,
Vice President, Operations
Xircom, Inc.
2300 Corporate Center Drive
Thousand Oaks, California 91320 U.S.A.

### 준수 선언(크레딧카드 이더넷 10 모델 CE3-10)

Xircom, Inc.은 본 설명서에서 설명한 기기가 아래 열거한 유럽 연합 지도 사항을 준수함을 선서합니다.

73/23/EEC 저전압 지도 사항 및 개정안 93/68/EEC
89/336/EEC EMC 지도 사항 및 개정안 92/31/EEC 및 93/68/EEC

이 선서는 다음 표준에 대한 제품 적합성을 바탕으로 합니다.

EN 55022 (CISPR 22A) RF 방출 제어
EN 50082-1 (IEC 801-2, 3, 4) 전자기 방해 차단

EN 60950 2편 (A1 - A4) 정보기술장비 안전, 전기사업장비 포함
제품 설명:

제품 | 모델
크레딧카드 이더넷 10 | CE3-10

R.W. Bass,
Vice President, Operations
Xircom, Inc.
2300 Corporate Center Drive
Thousand Oaks, California 91320 U.S.A.

## 안전 주의 사항

저콤 이더넷 10/100 PC 카드는 UL 1950/EN60950/IEC950(또는 기타 NRTL)에 수록되어 있고 작업자가 액세스할 수 있는 PC 카드 슬롯이 있는 ITE 컴퓨터에 사용하기 위한 것입니다.

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지