#

Sommario | Pagina precedente | Pagina successiva

# Schede per PC Xircom Ethernet
Specifiche tecniche

Le schede per PC Xircom Ethernet consentono connessioni con le reti Ethernet a 10Mbps o 100Mbps per accedere alle utilitą in rete, ad Internet, alla posta elettronica ed ad altre risorse di rete.

- Supporta le reti Ethernet 10Base-T
- Conforme con IEEE 802.3
- Modalitą full duplex per prestazioni migliorate
- LED per visualizzare immediatamente lo stato di connessione della rete

### Specifiche tecniche:

Cavo e connettore: | doppino intrecciato 100Base-TX per l'uso con cablaggio di Categoria 5 (qualitą dati); 10Base-T UTP (Unshielded Twisted Pair, doppino intrecciato non schermato) Tipo di connettore: RJ-45 Distanza di funzionamento: 100m (328 piedi)
Certificazioni: | FCC Parte 15, FCC Classe B, Contrassegno CE, Classe B (eccetto FCC e contrassegno CE di classe A per il modello CE3-10)
Standard Ethernet: | IEEE 802.3 per 10 Mbps, 802.3u per 100 Mbps
RAM non volatile: | ID e numero di serie dell'adattatore LAN
LED: | Attivitą di trasmissione (giallo) Collegamento (verde) o alimentazione (rosso)
Compatibilitą con i sistemi operativi: | I driver Xircom forniti supportano Windows 95 (OSR2) o una versione successiva, Windows 98, Windows NT 4.0 (SP3) e Windows 2000
Compatibilitą con i sistemi operativi di rete: | Supporta tutti i sistemi operativi di rete pił comuni, inclusi Novell NetWare, Microsoft Windows 95/98, Windows NT, Windows 2000, Windows 3.x, Microsoft LAN Manager, Artisoft LANtastic, Banyan VINES, DEC Pathworks e IBM OS/2

Sommario | Pagina precedente | Pagina successiva