#

目次 | 前ページ | 次ページ

# Xircom Ethernet PC カード
仕様

Xircom Ethernet PC カードを使用すれば 10Mbps または 100Mbps Ethernet ネットワークに接続して、ネットワーク ユーティリティ、インターネット、電子メール、およびその他のネットワーク資源にアクセスできるようになります。

- 10Base-T Ethernet ネットワークをサポート
- IEEE 802.3 準拠
- 全二重運用によるパフォーマンスの向上
- LED によるネットワーク接続状況のわかりやすい表示

### 仕様 ：

ケーブルとコネクタ: | 100Base-TX アンシールド ツイスト ペア (カテゴリ 5 (データ グレード) 構成の場合); 10Base-T アンシールド ツイスト ペア (UTP) コネクタのタイプ ：RJ-45 作動距離:328 フィート (100m)
認定 : | FCC 第 15 部、FCC クラス B、CE マーク、クラス B (ただし、モデル CE3-10 は、FCC および CE マーク クラス A)
イーサネット標準規格 | IEEE 802.3 (10Mbps)、802.3u (100Mbps)
不揮発性 RAM | LAN アダプタ ID およびシリアル番号
LED | 伝送中 (黄色) リンク (緑) または電源オン (赤)
オペレーティング システムの互換性: | Windows 95 (OSR2) 以降、Windows 98、Windows NT 4.0 および Windows 2000 をサポート (Xircom が提供するドライバを使用)
ネットワーク OS の互換性: | Novell NetWare、Microsoft Windows 95/98、Windows NT、Windows 2000、Windows 3.x、Microsoft LAN Manager、Artisoft LANtastic、Banyan VINES、DEC Pathworks、および IBM OS/2 などの、主要ネットワーク オペレーティング システムをすべてサポート

目次 | 前ページ | 次ページ