#

目录 | 上一页 | 下一页

# 捷讯以太网 PC 卡
规格

捷讯以太网 PC 卡可以提供 10Mbps 或 100Mbps 的以太网连接，来使用网络实用工具、Internet、E-mail 和其它网络资源。

- 支持 10Base-T 以太网
- 兼容 IEEE 802.3
- 全双工操作提高性能
- LED 用来及时指示网络的连接状态。

### 规格：

电缆和连接器： | 100Base-TX 未屏蔽双绞线用于 5 类线（数据级别）；10Base-T 未屏蔽双绞线 (UTP) 连接器类型： RJ-45 操作距离：328 英尺 (100m)
证明： | FCC 15 部分、FCC B 类、CE 标志、B 类（型号 CE3-10 的 FCC 和 CE Mark 的 A 类除外）
以太网标准： | IEEE 对 10Mbps 为 802.3，对 100Mbps 为 802.3u
稳定的随机存储器： | 局域网适配器标志和串行号
LED： | 传输活动（黄色） 连接（绿色）或电源（红色）
操作系统兼容性： | 使用所提供的捷讯驱动程序，可支持 Windows 95 (OSR2) 或更新版本的 Windows 98、Windows NT 4.0 和 Windows 2000
网络操作系统支兼容性： | 支持所有的通用网络操作系统，包括：Novell NetWare、Microsoft Windows 95/98、 Windows NT、Windows 2000、Windows 3.x、Microsoft LAN Manager、Artisoft LANtastic、Banyan VINES、DEC Pathworks 和 IBM OS/2

目录 | 上一页 | 下一页