#

Índice | Página Anterior | Próxima Página

# Xircom Ethernet PC Card
Especificações

A Xircom Ethernet PC Card permite conexões com redes Ethernet de 10Mbps ou 100Mbps para acessar utilitários de rede, a Internet, e-mail e outros recursos de rede.

- Suporta redes Ethernet 10Base-T
- Está em conformidade com IEEE 802.3
- A operação full-duplex aumenta o desempenho
- Os LEDs indicam o status da conexão da rede à primeira vista

### Especificações:

Cabo e Conector: | Par trançado não-blindado 100Base-TX para uso no cabeamento de categoria 5 (categoria de dados); par trançado não-blindado 10Base-T (UTP) Tipo de Conector: RJ-45 Distância Operacional: 328 ft. (100m)
Certificação: | FCC Part 15, FCC Class B, CE Mark, Class B (Except FCC e CE Mark Class A para Modelo CE3-10)
Padrões Ethernet: | IEEE 802.3 para 10Mbps, 802.3u para 100Mbps
RAM não-volátil: | ID e número de série do adaptador de LAN
LEDs: | Atividade de transmissão (amarelo) Link (verde) ou energia (vermelho)
Compatibilidade com o Sistema Operacional: | Suporta o Windows 95 (OSR2) ou posterior, Windows 98, Windows NT 4.0 e Windows 2000, usando os drivers Xircom fornecidos
Compatibilidade com o Sistema Operacional da Rede: | Suporta todos os sistemas operacionais de rede populares, incluindo Novell NetWare, Microsoft Windows 95/98, Windows NT, Windows 2000, Windows 3.x, Microsoft LAN Manager, Artisoft LANtastic, Banyan VINES, DEC Pathworks e IBM OS/2

Índice | Página Anterior | Próxima Página