#

Sommario | Pagina precedente | Pagina successiva

# Schede per PC Xircom Ethernet
Introduzione

> La famiglia delle schede per PC Xircom Ethernet comprende RealPort2 Ethernet 10/100, RealPort Ethernet 10/100, RealPort Ethernet 10, CreditCard Ethernet 10/100 e CreditCard Ethernet 10. Le informazioni tecniche di questa documentazione in linea si riferiscono a queste schede. Tutti i modelli sono ideati per essere usati con Microsoft Windows 2000, 98, 95, NT 4.0 e 3.x. Gli adattatori dispongono della funzione per la gestione avanzata dell'alimentazione BatterySave™ che consente di prolungare la durata della batteria, offrendo quanto c'è di meglio in termini di prestazioni e affidabilità per accedere alle informazioni durante il lavoro.

> Le schede per PC RealPort2 e RealPort Integrated offrono agli utenti fuori sede una connettività Ethernet ad alte prestazioni a 10 Mbps e 100 Mbps, grazie ad una scheda per PC ad alta resistenza con connettori integrati. Con l'integrazione diretta dei connettori nella scheda, consentono comunicazioni stabili e affidabili senza l'uso di cavi aggiuntivi.

> Questa documentazione in linea agevola l'installazione e la risoluzione dei problemi delle schede per PC Xircom Ethernet.

Sommario | Pagina precedente | Pagina successiva