#

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지

# 저콤 이더넷 PC 카드
문제 해결

이 절에서는 다음 일반 다음과 같은 일반적인 저콤 이더넷 PC 카드의 문제 해결 방법을 제공합니다.

- 구성 편람
- 일반 문제 해결시 점검 항목
- 키워드 알파벳순 편람

## 구성 편람

다음 운영 체제에 대한 구성 참고 사항을 사용할 수 있습니다.

- Windows 2000
- Windows 98 및 95
- Windows NT 4.0
- Windows 3x
- IBM OS/2

## Windows 2000

##### Windows 2000 드라이버 업데이트

Windows 2000 RC2에는 저콤 리얼포트 이더넷 10/100, 크레딧카드 이더넷 10/100, 크레딧카드 이더넷 10, 기타 많은 저콤 PC 카드용 내장 드라이버가 들어 있습니다.내장 드라이버는 작동은 하지만 최신 버전에 비해 많은 기능이 부족합니다. Windows 2000 드라이버를 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

1. 저콤 PC 카드가 이미 설치되고 꽂혀 있으면 [시작], [설정], [제어판]에 가서 [네트워크 및 전화 접속 연결]을 두 번 누르고 [LAN 연결]을 두 번 누릅니다.[등록 정보]를 선택합니다.
2. [LAN 연결 등록 정보] 화면의 맨 위에 저콤 크레딧카드 이더넷 어댑터 10/100의 [연결에 사용할 모뎀] 목록 아래에 있는 [구성] 단추를 누릅니다. 그런 다음 [드라이버] 탭을 선택하고 [드라이버 업데이트] 단추를 누릅니다.장치 드라이버 업그레이드 마법사가 시작됩니다.[다음]을 누릅니다.다음 화면에서 [장치에 적절한 드라이버 검색(권장)]을 선택합니다.[다음]을 누릅니다.[드라이버 파일 찾기] 화면에서 [위치 지정]을 선택하고 [다음]을 누릅니다.저콤 CD 경로(예: CD-ROM 드라이버가 E면 "E:\")를 입력합니다.
3. 적절한 드라이버가 이미 설치되어 있으며 이 장치에 적합한 다른 드라이버가 있다는 메시지가 나타납니다.[다른 드라이버 중 하나 설치] 확인란을 선택하고 [다음]을 누릅니다.Microsoft 드라이버와 새 저콤 드라이버(저콤 CD 경로의 저콤 이더넷 어댑터 10/100)가 있는 화면이 나타납니다.저콤 드라이버를 선택하고 [다음]을 누릅니다.
4. 소프트웨어에 Microsoft의 디지털 서명이 없는데 메시지가 나타나고 설치를 계속 하겠냐는 메시지가 나타납니다.[예]를 누릅니다.업데이트된 드라이버가 컴퓨터로 복사됩니다.[완료]를 누르고 [닫기]를 누릅니다.[확인]을 눌러 [LAN 연결 등록 정보] 상자를 닫습니다.컴퓨터를 다시 부팅하여 새 드라이버를 적용합니다.위의 단계 1을 반복하고 [구성] 단추를 누른 다음 [고급] 탭을 선택하여 새 드라이버 설정에 액세스합니다.

## Windows 98 및 95 문제 해결

#### 네트워크 설치

다음과 같은 문제가 발생하면 이 절을 참고하십시오.

- 설치 중 저콤 이더넷 PC 카드가 제대로 설치되지 않음

- 저콤 이더넷 PC 카드가 제대로 설치되었으나 네트워크 자원에 액세스할 수 없음

다음 단계를 통해 PCMCIA 카드 소켓 컨트롤러가 활성화되었는지 확인합니다.

1. 제어판에서 [시스템] 아이콘을 두 번 누릅니다.

2. [장치 관리자] 탭을 누릅니다.

3. [PCMCIA 소켓]에서 PCMCIA 카드 소켓 장치가 설치되고 활성화되었는지 확인합니다.비활성화된 장치는 빨간 "X." 표시고 나타납니다. PCMCIA 소켓 컨트롤러를 활성화하려면 [제어판]에서 [PC 카드(PCMCIA)] 아이콘을 두 번 누릅니다.PC 카드 소켓 마법사 지시 사항을 따릅니다.메시지에 따라 컴퓨터를 종료([시작], [시스템 종료])하여 끈 다음 몇 초 후 다시 켭니다.Ctrl+Alt+Del이나 Reset 단추를 사용하여 컴퓨터를 다시 시작하지 마십시오.

> 장치에 느낌표(!)가 나타나면 자원이 충돌된다는 의미입니다.

4. 제어판에서 [시스템] 아이콘을 두 번 누릅니다.

5. [장치 관리자] 탭을 누릅니다.

6. [저콤 이더넷 PC 카드] 항목을 두 번 누릅니다.

7. [등록 정보], [자원]을 선택합니다.[자동 설정 사용] 상자의 확인 표시를 지웁니다.목록에서 첫 번째 메모리 범위를 두 번 누릅니다.위쪽 또는 아래쪽 화살표를 사용하여 메모리 범위를 000D2000-000D3FFF로 조정합니다.[확인]을 누릅니다.

8. 두 번째 메모리 범위를 두 번 누릅니다.위쪽 또는 아래쪽 화살표를 사용하여 메모리 범위를 000D4000-000D4FFF로 조정합니다.[확인]을 누릅니다.

9. [확인]을 다시 누릅니다.[자원 등록 정보] 창을 닫습니다.자원이 수동으로 조정되었음을 확인하라는 메시지가 나타나면 [예]를 누릅니다.몇 초 후 모래 시계 아이콘이 사라지면 느낌표 기호가 사라집니다.

> 같은 메모리 세그먼트를 다른 장치로 사용하려고 하면 카드가 초기화되지 않습니다.비디오 드라이버 다음 첫 번째 4K 블록(C0000-C7FFF 범위에서 로드)이 시작된 후 12K의 연속 메모리 시작이 있어야 이상적입니다.이 값은 컴퓨터마다 다릅니다.저콤 카드의 메모리 범위는 C0000-E7FFF 범위의 모든 블록입니다.대부분의 컴퓨터에서 범위 D0000-DFFFF를 사용하는 것이 적합합니다.메모리의 모든 블록을 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
> 네트워크 자원에 액세스할 수 없는 것은 Windows 네트워크 구성 문제로 인한 것일 수 있습니다.

1. [제어판]에서 [네트워크] 아이콘을 두 번 누릅니다.

2. 구성 창에서 네트워크 클라이언트가 제대로 설치되었는지 확인합니다.

   - Microsoft 네트워크 클라이언트를 설치하려면 [추가]를 누르고 [클라이언트]를 두 번 누릅니다.[제조업체] 목록에서 [Microsoft]를 선택합니다.[Microsoft 네트워크 클라이언트]를 두 번 누릅니다.
   - Novell 네트워크 클라이언트를 설치하려면 [추가]를 누르고 [클라이언트]를 두 번 누릅니다.[제조업체] 목록에서 [Microsoft]를 선택합니다.[NetWare 네트워크 클라이언트]를 두 번 누릅니다.

3. 구성 창에서 네트워크 클라이언트가 제대로 설치되었는지 확인합니다.

   - Microsoft 네트워크 프로토콜을 설치하려면 [프로토콜]을 두 번 누릅니다.[추가]를 누르고 [제조업체] 목록에서 [Microsoft]를 선택합니다.[NetBEUI]를 두 번 누릅니다.
   - IPX/SPX 호환 프로토콜을 설치하려면 [프로토콜]을 두 번 누릅니다.[추가]를 누르고 [제조업체] 목록에서 [Microsoft]를 선택합니다.[IPX/SPX 호환 프로토콜]을 두 번 누릅니다.

   필요에 따라 네트워크 관리자에게 클라이언트 및 프로토콜 구성에 대한 추가 정보를 자세히 문의합니다.

### Windows 2000, 98, 95 사용을 위한 드라이버 매개 변수

기본 설정 및 구성 매개 변수

기본적으로 저콤 이더넷 PC 카드 소프트웨어는 자동으로 NDIS 드라이버를 선택합니다.Ndis 버전 키워드로 특정 버전의 NDIS 드라이버로 수동 설정할 수도 있습니다.각 NDIS 드라이버 버전에 필요한 파일은CE3.SYS (NDIS3), CE3N4.SYS (NDIS4), and CE3N5.SYS (NDIS5)입니다.드라이버 매개 변수 표 뒤의 참고 1을 참고하십시오.

아래 나열된 사용자 구성 매개 변수는 Windows에 내장된 네트워크 제어판을 사용하여 수정할 수 있습니다.[제어판] 애플릿은 사용자에게 매개변수를 선택하고 레지스트리에서 해당 매개 변수를 설정하라는 메시지를 표시합니다.다음 사용자 구성 매개 변수는 드라이버 등록 정보의 [고급] 탭을 선택하여 설정할 수 있습니다.

매개 변수 | 기본값 | 유효값
케이블 유형 | 자동 감지 | 10B2 (coax)
|  | 10BT/100BTX (TP)
동적 연결 감지 | ON | ON
|  | OFF
조기 송신 | ON | ON
|  | OFF
회선 모드 | 자동 감지 | 전이중
|  | 반 이중
회선 속도 | 자동 감지 | 10Mbps
|  | 100Mbps
회선 무결성 | ON | ON
|  | OFF
모드 | I/O | I/O
|  | 매핑된 메모리
Ndis 버전 | 자동 선택 | 다음 참고 1 참고
네트워크 주소 |  | 다음 참고 2 참고
전송 버퍼 크기 | 11,264 | 1024-29696

참고 1: 유효한 NDIS 버전이 나타나며 운영 체제에 따라 선택할 수 있습니다.

Windows 95OSR2: | AutoSelect, NDIS3, NDIS4
Windows 98: | AutoSelect, NDIS3, NDIS4, NDIS5
Windows 98SE: | AutoSelect, NDIS3, NDIS4, NDIS5
Windows 2000: | "Ndis 버전"이 없으며 NDIS5가 기본 드라이버입니다.Ndis 스위처는 Windows 2000과 사용되지 않습니다.
Windows NT 4.0: | "Ndis 버전"이 지원되지 않습니다.NDIS4 드라이버(기본값)을 설치하려면 루트를 가리키고 NDIS3를 설치하려면 NDIS3 폴더를 가리킵니다.

자동 선택(기본값)은 OS에 의해 지원되는 가장 높은 NDIS 버전을 선택합니다. 사용자는 수동으로 지원되는 NDIS 버전을 전환할 수 있습니다. 이렇게 하려면 어댑터의 네트워크 등록 정보로 가서 원하는 드라이버를 선택합니다.특정 OS에 의해 지원되는 드라이버만 나타납니다.

참고 2: 네트워크 노드 주소를 변경하려면 0080C7112233과 같이 NetworkAddress 값을 지정하면 됩니다.사용자가 [네트워크 주소]를 선택하지 않는 경우, CE3.SYS 드라이버는 저콤 이더넷 PC 카드 정보 구조에 있는 네트워크 노드 주소를 사용합니다.

## Windows NT 4.0 문제 해결

### 네트워크 설치

Windows NT 4.0은 저콤 어댑터의 플러그 앤 플레이 자원 할당을 지원하지 않습니다.기본 설정은 설치 파일에 의해 지정됩니다.이러한 설정이 시스템에서 작동하지 않으면 다음 일반 지침을 참고하십시오.문제를 해결할 수 없으면 저콤 고객 지원부에 문의하십시오.

### 자원 충돌 현상

- 네트워크 설치 후 재부팅 시 컴퓨터가 잠깁니다.
- 서비스-제어 메시지에서 서비스 또는 드라이버가 시작되지 않았다고 보고됩니다.

- 저콤 카드가 제대로 초기화되었으나 다른 하드웨어 장치 기능이 가끔 컴퓨터를 잠그거나 네트워크 성능이 매우 느려집니다.

가장 일반적인 원인은 저콤 카드와 다른 하드웨어 장치 간의 자원 충돌입니다.인터럽트 충돌이 가장 일반적입니다.[시작], [프로그램], [관리 도구], [이벤트 표시기]를 눌러 [이벤트 표시기]를 열고 부팅 프로세스 중 발생한 오류를 검토합니다.아래쪽 오류 메시지를 두 번 눌러 검토를 시작합니다.시작할 수 없는 장치 또는 서비스를 확인하여 충돌이 일어난 지점을 확인할 수 있습니다.

> 시스템에 연결된 장치가 작동하지 않아 드라이버를 시작할 수 없다는 오류 메시지가 보고되면 저콤 카드와는 관계가 없는 것입니다. 예를 들어, 장치가 컴퓨터에 제대로 연결되지 않아 오류가 발생해도 설치 구성 요소로 나열되는 경우가 있습니다.

저콤 카드와 주로 충돌되는 두 가지 항목은 다음과 같습니다.

사운드 카드 | IRQ 5 및 I/O 포트 주소 220h 및 330h
PCMCIA.SYS | 메모리 세그먼트 D000-D3FF에 설치되지만 [NT 진단] 아래 나타나지 않습니다.

### 해결 방법

카드를 제거하고 NT 4.0을 재부팅합니다.서비스를 시작할 수 없다는 메시지가 나타나면 [확인]을 누릅니다.다음 단계를 사용하여 할당된 자원 및 설정을 평가합니다.

1. [제어판]의 [장치 애플릿] 아래에서 [PCMCIA 상태]가 [시작]이고 [시작]이 [부트]인지 확인합니다.[시작]이 [부트]로 변경되지 않으면 컴퓨터를 다시 시작합니다.
2. Windows NT 진단([시작], [프로그램], [관리 도구])을 시작합니다.
3. [버전] 탭에서 [서비스 팩] 수준을 참고합니다.NT 4.0 버전이
   Microsoft (R) Windows NT (TM) Workstation
   Version 4.0 (Build 1381:Service Pack x)와 같이 나타납니다.
   버전 4.0에 서비스 팩이 적용되지 않았으면 "(Build 1381:service pack X)"가 나타납니다.또는 서비스 팩 수준 1, 2, 3, 4가 나타납니다.서비스 팩은 소프트웨어 업그레이드를 현재 시스템으로 통합한 것이며 Microsoft에서 얻을 수 있습니다.
4. [리소스] 탭을 선택합니다.기본적으로 사용 중인 IRQ 수준이 표시됩니다.저콤 카드에 할당된 IRQ를 다른 장치에서 사용하지 않는지 확인합니다.이 목록에는 사용 중인 자원이 모두 나타나지 않을 수도 있습니다.

5. [I/O 포트] 단추를 누릅니다.저콤 카드에 할당된 [/O 포트 주소]가 다른 장치와 공유되지 않았는지 확인합니다.I/O 포트 0x280이 주로 사용됩니다.이는
   0280 - 028E로 나타납니다. CEM56 Bus 0 ISA 입력
   전체 I/O 범위를 사용할 [I/O 포트 주소]를 사용할 수 있어야 합니다.예를 들어, 다른 장치가 해당 범위 내에서 I/O 포트를 사용하면 위에 나열된 I/O 범위를 사용할 수 없습니다.

### CE3N4.SYS (NDIS4) Microsoft Windows NT용 설정

CE3N4.SYS는 NDIS4 NIC 드라이버입니다.Microsoft Network Driver Interface Specification(NDIS)에 해당합니다.CE3.SYS 드라이버는 Microsoft Windows NT 버전 3.5 이상의 네트워크 환경을 지원합니다.

### Windows NT 매개 변수

> 대부분의 환경에서 레지스트리를 직접 변경할 필요는 없습니다.설정이 정확하지 않으면 Windows NT 구성이 잘못 변경될 수 있습니다.레지스트리를 변경해야 할 때는 저콤 고객 지원부에 문의하십시오.

CE3N4.SYS 사용에 필요한 파일에는 다음과 같은 종류가 있습니다.

CE3.DLL | 저콤 CE3 설치 DLL
OEMSETNT.INF | Microsoft Windows NT용 저콤 설치 파일
CE3N4.SYS | Microsoft Windows NT용 저콤 NDIS4 드라이버

Windows NT에 내장된 네트워크 제어판을 사용하여 매개 변수CE3N4.SYS 드라이버를 사용자가 구성할 수 있습니다.이 애플릿은 OEMSETNT.INF 파일을 사용하여 레지스트리에서 해당 매개 변수를 설정합니다.사용자 구성 매개 변수는 다음과 같습니다.

매개 변수 | 기본값 | 유효값
케이블 형식 | 자동 감지 | 10B2 (coax)
|  | 10BT/100BTX (TP)
동적 연결 감지 | 활성 | 활성
|  | 비활성
조기 송신 | 활성 | 활성
|  | 비활성
인터럽트 | 5 | 3,4,5,7
|  | 10,11,15
I/O 포트 | 0x320 | 0x200-0x3D0
회선 모드 | 자동 감지 | 전이중
|  | 반 이중
회선 속도 | 자동 감지 | 10Mbps
|  | 100Mbps
회선 무결성 | 활성 | 활성
|  | 비활성
메모리 주소 | 0xD4000 | 0xA0000 - 0xFE000
|  | 매핑된 메모리
모드 | I/O | I/O
|  | 매핑된 메모리
네트워크 주소 | 참고 |

참고: 레지스트리를 수동으로 편집하고 매개 변수 '네트워크 주소'를 16진수 문자열 값(예: 0080C7112233)으로 추가하여 네트워크 노드 주소를 수정할 수 있습니다.사용자가 '네트워크 주소'를 지정하지 않으면 CE3.SYS 드라이버가 저콤 이더넷 PC 카드 정보 구조에 포함된 네트워크 노드 주소를 사용합니다.

## Windows 3.x 문제 해결

이 문제 해결 정보는 저콤 이더넷 PC 카드와 사용 설명서에 익숙하고 적절한 설치 및 운영 환경에 대한 문제 해결 절차 후 문제가 발생한 사용자를 위한 것입니다.

### 자체 진단 테스트(MS-DOS)

저콤은 DOS 기반의 자체 테스트 진단 프로그램을 제공합니다.이 프로그램은 저콤 CD-ROM에 있으며 일부 저콤 이더넷 PC 카드 기능을 테스트합니다.또한 테스트 결과, 유닛의 일련 번호, 노드 주소를 보고합니다.CE3TEST는 MS-DOS 명령행에서만 실행할 수 있습니다.

### 자체 테스트 실행

다음 단계에 따라 자체 테스트를 실행합니다.

1. Windows 3.x Installation라는 설치 설명서의 지시 사항에 따라 저콤 이더넷 PC 카드를 설치합니다.

2. DOS에서 컴퓨터를 시작합니다.네트워크 드라이버를 로드하지 마십시오.
   네트워크 드라이버를 로드한 채 CE3TEST를 실행하지 마십시오.CE3TEST를 실행하기 전에 네트워크 드라이버를 로드하면 테스트 유틸리티를 종료할 때 예상치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.

3. MS-DOS 프롬프트에서 CE3TEST를 입력하여 진단 테스트를 실행한 다음 Enter를 누릅니다.

### 기본 화면

프로그램에는 여러 개의 기능 단추와 보기 창이 있습니다.기능을 누르거나 호출하면 해당 하면에 보기 창에 나타납니다.이 보기는 다른 보기를 선택할 때까지 계속 나타납니다.CE3TEST를 종료하려면 'x'를 입력하거나 [종료] 단추를 누릅니다.

기능이 활성화되면 단추가 눌려진 채로 나타납니다.단추가 팝업되면 기능이 완료되고 화면에 결과가 나타납니다.

기본 화면에서 관련 단추를 누르거나, 강조 표시된 글자를 사용하거나, 마우스 왼쪽 단추를 눌러 9개의 함수를 호출할 수 있습니다..온라인 도움말이 제공됩니다.

> 저콤 이더넷 PC 카드 모델과 일련 번호를 기록합니다.저콤에 기술 지원 및 보증 서비스를 요청하면 고객 지원부에서 모델 및 일련 번호를 요청합니다.

### Windows 3.x 드라이버 매개 변수

다음 단락은 각 드라이버 형식NDIS, ODI, 패킷에 대한 구성 지침을 제공합니다.여기서 설명한 모든 드라이버는 따로 지정하지 않는 한 자동으로 네트워크 속도를 어댑터가 연결된 속도(10Mbps 또는 100Mbps)로 감지합니다.속도는 LINESPEED 키워드로 지정할 수도 있습니다.

전이중 작업은 10Mbps에서만 지원되며 FULLDUPLEX 키워드로 구성되어야 합니다.100Mbps에서는 전이중 작업이 지원되지 않습니다.

### ODI 설정(CE3ODI.COM 및 CE3ODI.OS2 드라이버)

ODI 드라이버를 사용하는 네트워크에 대한 고객 매개 변수는 ASCII 편집기를 사용하여 NET.CFG에서 직접 설정할 수 있습니다. DOS 카드 및 소켓 서비스는 저콤 DOS 드라이버에 의해 지원되지 않으므로 이 드라이버를 로드하기 전에 삭제해야 합니다.

### DOS ODI 드라이버 구성 참고 사항(CE3ODI.COM)

ODI 드라이버 CE3ODI.COM은 "Novell ODI Specification:16-bit DOS Client HSMs"를 따릅니다.DOS 기반의 TSR 프로그램입니다.드라이버는 NET.CFG 파일에서 지정한 옵션에 따라 자체적으로 구성됩니다.이 파일은 저콤 CD-ROM에서 제공되며 ODI 드라이버의 같은 디렉토리에 있어야 합니다.CE3ODI.COM 사용에 필요한 파일은 다음과 같습니다.

CE3ODI.INS | 저콤 설치 정보 파일
NET.CFG | 네트워크 구성 파일
CE3ODI.COM | 저콤 ODI 드라이버

DOS 카드 및 소켓 서비스는 저콤 DOS 드라이버에서 지원되지 않으므로 이 드라이버를 로드하기 전에 삭제해야 합니다.

매개 변수를 변경하려면 ASCII 텍스트 편집기를 사용하여 NET.CFG 파일을 열고 수정하며 적절한 키워드와 값을

  LINK DRIVER CE3ODI 행 뒤에 삽입합니다.

매개 변수는 명령행에서 구현할 수도 있습니다.키워드 구문은 다음에서 찾을 수 있습니다.키워드는 대소문자를 구분하지 않으며키워드 알파벳순 색인에서 키워드 구문을 설명합니다.

### NET.CFG 예제

> link driver ce3odi

> int 5

> port 280

> mem D2000

### CE3ODI.COM Keywords

키워드 | 기본값 | 유효값
COAX 또는 TP | Auto | Coax 또는 TP
COMx | 자동 | 1-4
COMBASE | 자동 |
COMIRQ | 자동 |
IRQ | 자동 | 3 - 15
IOADDRESS | 320 | 240 - 380
LINEMODE | 자동 | 전이중 및 반이중
LINESPEED | 자동 | 10 또는 100
LINKDISABLE | (키워드 없음 = 링크 무결성 활성) |
MEMORY | 자동 | C0000 - EE000
MODE | MEM | MEM 또는 IO
NOCHECK | (키워드 없음 = 어댑터 자원 확인 활성) |
NOEARLYRX | (키워드 없음 = 조기 수신 활성) |
NOEARLYTX | (키워드 없음 = 조기 송신 활성) |
NOLED | (키워드 없음 = LED 활성) |
S | (명령행만:상주 LAN 드라이버 표시) |
SHAREIRQ | 자동 |
SOCKET | 자동 | 1 - 4)
TXBUFFERSIZE | 2 | 1 - 20
U | 사용하지 않음 | 명령행만:CE3ODI 언로드
VERBOSE | OFF |
WORDSIZE | 16 | 8 또는 16

### ODI 드라이버 예제

NetWare 환경에서 일반적인 ODI 드라이버 CE3ODI.COM 로드 순서는 다음과 같습니다.

> LSL

> CE3ODI

> IPXODI

> VLM

### OS/2 ODI 드라이버 구성 참고 사항(CE3ODI.OS2)

OS/2 ODI 드라이버CE3ODI.OS2는 Novell "ODI Developer's Guide for OS/2 Client Driver Hardware Specific Modules" 버전 2.1에 해당합니다.IBM OS/2 기반의 장치 드라이버이며 OS/2 버전 2.0 이상과 사용합니다.CE3ODI.OS2를 포함한 Novell OS/2 워크스테이션 ODI 스택은 Novell NetWare Requestor for OS/2 네트워킹 클라이언트 환경을 지원합니다.

CE3ODI.OS2 사용에 필요한 파일에는 Novell OS/2 Requestor 파일과 다음 파일이 포함됩니다.

> NET.CFG | 네트워크 구성 파일
> CE3ODI.OS2 | OS/2용 저콤 ODI 드라이버

매개 변수를 ASCII 텍스트 편집기를 사용하여 NET.CFG 파일을 열고 수정하며 적절한 키워드와 값을 LINK DRIVER CE3ODI 행 뒤에 삽입합니다

매개 변수는 명령행에서 구현할 수도 있습니다.키워드 구문은 다음에서 찾을 수 있습니다.키워드는 대소문자를 구분하지 않으며키워드 알파벳순 색인에서 키워드 구문을 설명합니다.

### NET.CFG 예제

> link driver ce3odi

> int 5

> port 280

> mem D2000

### CE3ODI.OS2 키워드

키워드 | 기본값 | 유효값
FULLDUPLEX | (키워드 없음 = 전이중 비활성) |
INTERRUPT | 5 | (3 - 15)
IOADDRESS | 320 | (240 - 380)
IOWAITSTATES | 0 | (1 - 3)
LINESPEED | 자동 | (10 또는 100)
LINKDISABLE | (키워드 없음 = 링크 무결성 활성) |
LINK DRIVER CE3ODI (NET.CFG의 첫 번째 항목에 필요) |  |
MEMORY | D2000 | (C0000 - EE000)
MEMWAITSTATES | 0 | (1 - 3)
MODE | MEM | (MEM 또는 IO)
NOCHECK | (키워드 없음 = 어댑터 자원 확인 | 활성)
NOEARLYRX | (키워드 없음 = 조기 수신 활성) |
NOEARLYTX | (키워드 없음 = 조기 송신 활성) |
NOLED | (키워드 없음 = LED 활성) |
SOCKET | 자동 | (1 - 4)
WORDSIZE | 16 | (8 또는 16)

### NDIS 2.81 설정(드라이버 CE3NDIS.EXE 및 CE3NDIS.OS2용)

NDIS 드라이버용 사용자 정의 매개 변수는 ASCII 편집기를 사용하여 PROTOCOL.INI 파일에서 직접 설정할 수 있습니다. DOS 카드 및 소켓 서비스는 저콤 DOS 드라이버에서 지원되지 않으니 이 드라이버를 로드하기 전에 삭제해야 합니다.

### NDIS 2.81 DOS 드라이버 구성 참고 사항

DOS NDIS 드라이버 CE3NDIS.EXE 는 3Com/Microsoft LAN Manager Network Driver Interface Specification (NDIS) 버전 2.81에 해당합니다.DOS 기반의 TSR 프로그램으로 저콤 CD-ROM에서 제공된 PROTOCOL.INI 파일의 옵션에 따라 자동 구성됩니다.

CE3NDIS.EXE 사용에 필요한 파일은 다음과 같습니다.

PROTOCOL.INI | 구성 및 바인딩 정보 파일
CE3DOS.NIF | Microsoft LAN 관리자용 저콤 설치 파일
CE3NDIS.EXE | 저콤 DOS NDIS 2.81 드라이버

매개 변수를 변경하려면 ASCII 텍스트 편집기를 사용하여 PROTOCOL.INI 파일을 열고 적절한 키워드와 값을 수정합니다.

PROTOCOL.INI의 키워드 구문은 다음에서 찾을 수 있습니다.키워드는 대소문자를 구분하지 않으며 첫글자의 고유 순서를 약어로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, INTERRUPT는 IN, IOADDRESS는 IO입니다. 키워드 알파벳순 편람에서는 키워드 목록을 설명합니다.

### NDIS 2.81 OS/2 드라이버 구성 참고 사항

OS/2 NDIS 드라이버 CE3NDIS.OS2 는 3Com/Microsoft LAN Manager Network Driver Interface Specification (NDIS) 버전 2.81에 해당합니다.IBM OS/2 기반의 장치 드라이버이며 OS/2 버전 2.0 이상과 사용합니다.

CE3NDIS.OS2 사용에 필요한 파일은 다음과 같습니다.

PROTOCOL.INI | 구성 및 바인딩 정보 파일
CE3OS2.NIF | Microsoft LAN 관리자용 저콤 설치 파일
CE3NDIS.OS2 | 저콤 OS/2 NDIS 2.81 드라이버

매개 변수를 변경하려면 ASCII 텍스트 편집기를 사용하여 PROTOCOL.INI 파일을 열고 적절한 키워드와 값을 수정합니다.

PROTOCOL.INI의 키워드 구문은 다음에서 찾을 수 있습니다.키워드는 대소문자를 구분하지 않으며 첫글자의 고유 순서를 약어로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, INTERRUPT는 IN, IOADDRESS는 IO입니다.A 키워드 알파벳순 편람에서는 키워드 목록을 설명합니다.

### PROTOCOL.INI 예제

> [XIRCOMNET]

> DRIVERNAME=XIRCOM

> MEM=0xD2000

> MODE=IO

### NDIS 2.0.1 키워드(CE3NDIS.EXE 및 CE3NDIS.OS2)

키워드 | 기본값 | 유효값
COAX 또는 TP | 자동 | Coax 또는 TP
COMx | 자동 | 1-4
COMBASE | 자동 |
COMIRQ | 자동 |
IRQ | 자동 | 3 - 15
IOADDRESS | 320 | 240 - 380
LINEMODE | 자동 | 전이중 또는 반이중
LINESPEED | 자동 | 10 또는 100
LINKDISABLE | (키워드 없음 = 링크 무결성 활성) |
MEMORY | 자동 | C0000 - EE000
MODE | MEM | MEM 또는 IO
NOCHECK | (키워드 없음 = 어댑터 자원 확인 활성) |
NOEARLYRX | (키워드 없음 = 조기 수신 활성) |
NOEARLYTX | (키워드 없음 = 조기 송신 활성) |
NOLED | (키워드 없음 = LED 활성) |
S | (명령행만:상주 LAN 드라이버 표시) |
SHAREIRQ | 자동 |
SOCKET | 자동 | 1 - 4)
TXBUFFERSIZE | 2 | 1 - 20
U | 사용하지 않음 | 명령행만:CE3ODI 언로드
VERBOSE | OFF |
WORDSIZE | 16 | 8 또는 16

### Novell Server 드라이버 설정(CE3ODI.LAN 드라이버용)

드라이버 CE3ODI.LAN은 Novell "ODI NetWare Server Driver Development Tool Kit Driver Specification" 버전 3.2에 해당합니다.It is a 32-bit driver.CE3ODI.LAN을 포함한 NetWare Server ODI 스택은 NetWare 버전 3.11, 3.12, 4.01을 지원합니다.

### Novell Server 드라이버 키워드

Novell 서버 드라이버 구성을 위한 매개 변수는 명령행에서 지정해야 합니다.

키워드 | 기본값 | 유효값
FULLDUPLEX | (키워드 없음 = 전이중 비활성) |
INT= | 5 | (3 - 15)
IOWAITSTATES= | 0 | (1 - 3)
LINESPEED= | auto | (10 또는 100)
LINKDISABLE | (키워드 없음 = 링크 무결성 활성) |
MEM= | D100 | (C000 - EE00)
MEMWAITSTATES= | 0 | (1 - 3)
MODE= | MEM | (MEM 또는 IO)
NOCHECK | (키워드 없음 = 어댑터 자원 확인 활성) |
NOEARLYRX | (키워드 없음 = 조기 rx 활성) |
NOEARLYTX | (키워드 없음 = 조기 tx 활성) |
NOLED | (키워드 없음 = LED 활성) |
PORT= | 320 | (240 - 380)
SOCKET= | 자동 | (1 - 4)
WORDSIZE= | 16 | (8 또는 16)

### 패킷 드라이버 설정(드라이버 CE3PD.COM용)

패킷 드라이버 매개 변수는 패킷 드라이버 실행 시 CE3PD.COM 명령행에서 지정해야 합니다.

### 패킷 드라이버 구성 참고 사항

저콤 패킷 드라이버 CE3PD.COM은 FTP 소프트웨어 공용 도메인 패킷 드라이버 규격에 해당합니다.DOS 기반의 TSR 프로그램입니다.

패킷 드라이버를 네트워크에 설치하는 방법에 대해서는 해당 네트워크 설명서를 참고하십시오.대부분의 설치는 다음과 같은 기본 설정을 사용하여 수행할 수 있습니다.DOS 카드 및 소켓 서비스는 저콤 DOS 드라이버에서 지원되지 않으니 이 드라이버를 로드하기 전에 삭제해야 합니다.

키워드는 대소문자를 구분하지 않으며 첫글자의 고유 순서를 약어로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, INTERRUPT는 IN입니다.

### 패킷 드라이버 키워드

키워드 | 기본값 | 유효값
FULLDUPLEX | (키워드 없음 = 전이중 비활성) |
INTERRUPT= | 5 | (3 - 15)
IOADDRESS= | 320 | (240 - 380)
IOWAITSTATES= | 0 | (1 - 3)
LINESPEED= | auto | (10 또는 100)
LINKDISABLE | (키워드 없음 = 링크 무결성 활성) |
MEMORY= | D2000 | (C0000 - E8000)
MEMWAITSTATES= | 0 | (1 - 3)
MODE= | MEM | (MEM 또는 IO)
NOCHECK | (키워드 없음 = 어댑터 자원 확인 활성) |
NOEARLYRX | (키워드 없음 = 조기 rx 활성) |
NOEARLYTX | (키워드 없음 = 조기 tx 활성) |
NOLED | (키워드 없음 = LED 활성) |
SINT | 60 | (60 - 80)
SOCKET= | 자동 | (1 - 4)
WORDSIZE= | 16 | (8 또는 16)

### 패킷 드라이버 예제

패킷 드라이버 CE3PD.COM을 기본 구성으로 로드하는 일반적인 순서는 다음과 같습니다.

CE3PD
ETHDRV

기본값 이외의 구성 설정이 사용되면 CE3PD.COM 명령행에서 지정해야 합니다.예를 들어,

CE3PD IOADDRESS=320 INT=7
ETHDRV

## IBM OS/2 구성 지시 사항

다음 단락은 OS/2 NDIS2 및 ODI 드라이버의 구성 지침에 나타납니다.각 키워드에 대한 설명은 키워드 알파벳순 편람에 나타납니다.

여기서 설명한 모든 드라이버는 따로 지정하지 않는 한 자동으로 네트워크 속도를 어댑터가 연결된 속도(10Mbps 또는 100Mbps)로 감지합니다.속도는 LINESPEED 키워드로 지정할 수도 있습니다.

어댑터가 n 방향 자동 협상을 지원하는 허브에 연결되지 않는 한 전이중 작업은 FULLDUPLEX 키워드로 구성되어야 합니다.이 경우 어댑터는 전이중 작업을 자동 감지합니다.

OS/2 NDIS 드라이버 구성 참고 사항

OS/2 NDIS 드라이버 CE3NDIS.OS2는 Microsoft LAN Manager Network Driver Interface Specification (NDIS) 버전 2.81에 해당합니다.IBM OS/2 기반의 장치 드라이버로 OS/2 버전 2.0 이상과 사용합니다.

CE3NDIS.OS2 사용에 필요한 파일은 다음과 같습니다.

PROTOCOL.INI | 구성 및 바인딩 정보 파일
CE3OS2.NIF | Microsoft LAN 관리자용 저콤 설치 파일
CE3NDIS.OS2 | 저콤 OS/2 NDIS 2.81 드라이버

매개 변수를 변경하려면 ASCII 텍스트 편집기를 사용하여 PROTOCOL.INI 파일을 열고 적절한 키워드와 값을 수정합니다.

PROTOCOL.INI의 키워드 구문은 다음에서 찾을 수 있습니다.키워드는 대소문자를 구분하지 않으며 첫글자의 고유 순서를 약어로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, INTERRUPT는 IN, IOADDRESS는 IO입니다.각 키워드에 대한 설명은 키워드 알파벳순 편람에서 참고할 수 있습니다.

NDIS 2.81 키워드(CE3NDIS.OS2)

키워드 | 유효값
CACHE | 0, 4, 8, 16, 32
ERT | NOT PRESENT
IOADDRESS | 100 - FF80
IRQ | 3 - 15
ISAIRQ | YES 또는 NO
LATENCY | 0 - 255
LINEMODE | HALF 또는 FULL
LINESPEED | AUTO, 10, 100
LINKDISABLE | YES 또는 NO
MEMORY | C0000 - 7FFFF000
MODE | IO 또는 MEM
NOBURST | YES 또는 NO
NOCHECK | YES 또는 NO
NOEARLYRX | NOT PRESENT
NOEARLYTX | NOT PRESENT
NOLED | YES 또는 NO
NOPOLL | YES 또는 NO
NOPREFETCH | YES 또는 NO
NOWRITEPOST | YES 또는 NO
PCIIRQ | YES 또는 NO
RXBUFFERSIZE | 1 - 30
SOCKET | 1 - 4
TXBUFFERSIZE | 1 - 10
VERBOSE | YES 또는 NO

OS/2 ODI 드라이버 구성 참고 사항

OS/2 ODI 드라이버 CE3ODI.OS2는 Novell ODI Developer's Guide for OS/2 Client Driver Hardware Specific Modules 버전 2.1에 해당합니다.IBM OS/2 기반의 장치 드라이버이며 OS/2 버전 2.0 이상과 함께 사용합니다.CE3ODI.OS2를 포함한 Novell OS/2 워크스테이션 ODI 스택은 Novell's NetWare Requestor for OS/2 네트워킹 클라이언트 환경을 지원합니다.

CE3ODI.OS2 사용에 필요한 파일에는 Novell OS/2 요청자 파일과 다음 파일이 있습니다.

NET.CFG | 네트워크 구성 파일
CE3ODI.OS2 | OS/2용 저콤 ODI 드라이버

매개 변수를 변경하려면 ASCII 텍스트 편집기를 사용하여 NET.CFG 파일을 열고 수정하며 적절한 키워드와 값을

> LINK DRIVER CE3ODI 행 뒤에 삽입합니다.

NET.CFG의 키워드 구문은 다음에서 찾아 볼 수 있습니다.키워드는 대소문자를 구분하지 않으며 첫글자의 고유 순서를 약어로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, INTERRUPT는 IN, IOADDRESS는 IO입니다.각 키워드에 대한 설명은 키워드 알파벳순 편람을 참고하십시오.

ODI (CE3ODI.OS2) 키워드

키워드 | 유효값
CACHE | 0, 4, 8, 16, 32
ERT | NOT PRESENT
IOADDRESS | 100 - FF80
IRQ | 3 - 15
ISAIRQ | YES 또는 NO
LATENCY | 0 - 255
LINEMODE | AUTO, HALF, FULL
LINESPEED | AUTO, 10, 100
LINKDISABLE | YES 또는 NO
MEMORY | C0000 - 7FFFF000
MODE | IO 또는 MEM
NOBURST | YES 또는 NO
NOCHECK | YES 또는 NO
NOEARLYRX | NOT PRESENT
NOEARLYTX | NOT PRESENT
NOLED | YES 또는 NO
NOPOLL | YES 또는 NO
NOPREFETCH | YES 또는 NO
NOWRITEPOST | YES 또는 NO
PCIIRQ | YES 또는 NO
RXBUFFERSIZE | 1 - 30
SOCKET | 1 - 4
TXBUFFERSIZE | 1 - 10
VERBOSE | YES 또는 NO

## 일반 문제 해결시 점검 항목

저콤 고객 지원부에 문의하기 전에 다음 문제 해결 방법을 참고하십시오.

- CD에서 SETUP을 실행하여 README 파일을 검토하고 메뉴에서 "Readme 파일 읽기"를 선택합니다.여기에는 호환성 문제와 기기 사양 문제 등 문제를 해결할 수 있는 중요 정보가 포함되어 있습니다.README 파일은 설치 후 [시작], [프로그램], [저콤 유틸리티]. [README]를 눌러 액세스할 수 있습니다.
- 어댑터의 최신 드라이버를 얻으려면 저콤 웹 사이트 http://www.xircom.com을 방문하십시오.
- F8을 누르거나 Shift 키를 누른 채 CONFIG.SYS 및 AUTOEXEC.BAT 로드를 무시하여 컴퓨터를 부팅한 다음 저콤 테스트 유틸리티를 사용하여 어댑터가 작동하고 네트워크 통신량을 감지하는지 확인합니다.
- 드라이버를 로드하거나 테스트 유틸리티를 실행할 때는 동글 케이블을 카드 버스 어댑터에 연결해야 합니다.
- Novell에서 사용 중인 FRAME TYPE이 파일 서버와 동일한지 확인합니다.서버 프레임 형식은 NET.CFG의 첫 번째 프레임 형식으로 지정되어야 합니다.
- TP 환경에서 허브나 집중 장치에 직접 꽂습니다.
- 다른 컴퓨터에서 작동하는 네트워크 연결을 사용해 봅니다.
- 다른 컴퓨터에서 저콤 어댑터를 사용해 보십시오.
- 가능한 경우 다른 저콤 어댑터를 사용해 보십시오.
- 컴퓨터에 PC 카드 소켓이 여러 개 있으면 어댑터를 다른 소켓으로 이동합니다.
- 컴퓨터에 PC 카드 장치가 둘 이상 있으면 구성 및 테스트 중 저콤 이외의 PC 카드 장치를 제거합니다.
- 최신 버전의 카드 및 소켓 서비스를 사용하는지 확인합니다.컴퓨터 제조업체나 카드 및 소켓 서비스 회사에 문의합니다. 새 카드와 소켓 서비스 소프트웨어가 릴리스되면 저콤에서 새 드라이버로 업그레이드해야 할 수도 있습니다.
- 카드와 소켓 서비스를 로드하지 말고 저콤 어댑터를 테스트하여 저콤 어댑터 구성과 카드 및 소켓 서비스 구성이 충돌하는지 확인합니다.카드 및 소켓 서비스 드라이버로 지정한 인터럽트, 메모리 주소 위치, I/O 주소는 NET.CFG 또는 PROTOCOL.INI(사용된 경우)와 일치해야 합니다.
- 저콤 카드 버스 어댑터 모델이 여러 개 있으면 현재 삽입한 어댑터에 적절한 드라이버를 사용하는지 확인합니다.
- 저콤 어댑터가 컴퓨터에 설치된 다른 어댑터 또는 하드웨어(사운드 카드, CD-ROM 드라이브 및 PEN 장치)와 인터럽트, 메모리 주소, I/O 주소 등과 충돌하지 않는지 확인합니다.
- 카드 버스 드라이버를 다른 메모리 주소로 읽어 들여 보십시오(예를 들어 , C800, CC00, D400, D800).
- 다른 인터럽트 위치를 사용해 보십시오.(예를 들어, 5, 10, 11).
- 다른 포트 주소를 사용해 보십시오(예를 들어, 280, 290, 310, 320).

## 키워드 알파벳순 편람

에는 드라이버의 명령이 요약되어 나타납니다.

CABLETYPE

(NDIS 3)은 드라이버가 케이블 형식을 자동 감지하고 UTP를 설정하도록 지정합니다.

DRIVERNAME

DRIVERNAME=XIRCOM$ 는 CE3NDIS 드라이버용 PROTOCOL.INI 파일의 XIRCOM 섹션에서 첫 항목으로 필요합니다.

DYNAMICLINKDETECT

는 부팅 시 네트워크에 대한 활성 연결이 감지된 경우에만 초기화하도록 이더넷 인터페이스를 구성합니다.이 매개 변수를 OFF로 설정하면 Windows 98 및 95에서 LAN과 동일한 네트워크의 원격 전화 접속 연결 간의 충돌을 방지할 수 있습니다.

EARLYTRANSMIT

(NDIS 3) OFF로 설정하면 키워드 NOEARLYTX와 같이 작동합니다.

FULLDUPLEX

(10MBPS만)는 저콤 이더넷 PC 카드에서 전이중 허브에 연결할 때 데이터를 동시에 송신 및 수신하도록 합니다.기본값은 사용하지 않은 키워드이며 따라서 전이중 "비활성"입니다100Mbps 모드에서는 이 매개 변수가 무시됩니다.

INT

INTERRUPT를 참고하십시오.

INTERRUPT

는 PC 카드 포트 하드웨어 인터럽트를 지정합니다.대부분의 PC에서는 5 또는 7을 사용하며 기본값(매개 변수를 지정하지 않는 경우)은 5입니다. 0을 사용하면 어댑터가 폴링 모드에서 작동합니다.

IOADDRESS

는 저콤 어댑터 I/O 포트의 기본 I/O 주소를 16진수로 지정합니다.기본 주소는 320입니다.

I/O PORT

IOADDRESS를 참고하십시오.

IOWAITSTATES

저콤 어댑터에 액세스할 때 사용할 대기 횟수를 지정합니다.

LINESPEED

작업을 10 또는 100Mbps로 진행합니다.키워드를 지정하지 않으면 회선 속도가 자동으로 감지됩니다.

LINKDISABLE

비IEEE 10BASE-T 네트워크(예: StarLAN 10)의 링크 무결성을 비활성화합니다. 이 키워드가 드라이버 명령행에 없으면 드라이버 기본값이 '링크 무결성 활성'이 됩니다.

LINKINTEGRITY

(NDIS 3) OFF로 설정하면 LINKDISABLE 매개 변수와 같이 작동합니다.

LINK DRIVER

LINK DRIVER CE3ODI 는 CE3ODI 드라이버의 구성 매개 변수를 나열한 NET.CFG 파일의 첫째 항목으로 필요합니다.이는 저콤 어댑터의 NET.CFG 파일 섹션에서 첫째 키워드가 되어야 합니다.

MEM

MEMORY를 참고하십시오.

MEMORY

MODE MEMORY(메모리 매핑 I/O)가 사용 중일 때 저콤 어댑터의 호스트 PC 메모리 위치를.16진수로 지정합니다(MODE 참고).메모리 블록은 호스트 메모리에서 4Kbytes를 차지합니다.

MEMWAITSTATES

저콤 어댑터에 액세스하는 메모리에 사용하기 위한 대기 횟수를 지정합니다.값은 십진수 1 - 3입니다. 키워드는 문제 해결용으로 제공됩니다.

MODE

입출력 구동 카드만을 지원하는 시스템에서 메모리 맵 모드 요청을 작동하지 못하게 합니다. 메모리와 입출력 자원을 동시에 사용할 수 있는 컴퓨터에서는 MEMORY 설정으로 성능이 크게 향상됩니다.

NDIS 버전

Windows 2000, 98, 95에서 자동으로 NDIS 버전을 선택할 수 있게 합니다. 자동 선택(기본값)은 운영 체제에서 지원하는 가장 높은 NDIS 버전을 선택합니다.사용자는 어댑터의 네트워크 등록 정보로 가서 필요한 드라이버를 선택하여 지원되는 다른 NDIS 버전 간을 직접 전환할 수도 있습니다.운영 체제에 의해 지원되는 드라이버만 나타납니다.Windows NT 4.0에서는 NDIS 드라이버를 선택할 수 없습니다.저콤 CD의 루트에서 NDIS4 드라이버를 기본적으로 설치할 수 있습니다.

NETWORKADDRESS

사용자가 다른 노드 주소를 지정하여 어댑터의 고유 네트워크 노드 주소를 무시할 수 있습니다.네트워크 노드 주소는 CE3TEST 유틸리티(MS-DOS)를 통해 나타날 수 있습니다.

NODEADDRESS

see NETWORKADDRESS.

NOCHECK

문제 해결을 위한 어댑터 자원의 확인을 비활성화합니다.

NOEARLYRX

저콤 이더넷 PC 카드의 고급 Look-ahead 파이프라이닝 기능을 비활성화합니다. 이 매개 변수는 ODI 드라이버가 Microsoft Windows for Workgroups 3.11과 함께 사용될 때 NET.CFG 파일에서 사용되어야 합니다.

NOEARLYTX

저콤 이더넷 PC 카드의 조기 송신 기능을 비활성화합니다. 대량 송신을 해야 할 경우(하드웨어에서 전송 버퍼에 원하는 데이터가 없다고 보고하는 경우) 이 키워드를 사용합니다.

NOLED

LAN 어댑터 모듈의 LED 표시기를 꺼 전기를 절약합니다.

PORT

(ODI) IOADDRESS를 참고합니다.

S

(ODI)(MS-DOS 명령행만)는 메모리에 상주하는 LAN 드라이버를 표시합니다.

SILENT

(CE3TEST)는 화면 정보 표시를 비활성화하고 테스트 완료 시 DOS 오류 코드를 반환합니다.

SINT

(Packet Driver)는 소프트웨어 인터럽트를 지정하는 60 - 80의 16진수 값입니다.기본값은 60입니다.

SOCKET

저콤 통합 PC 카드가 꽂힌 호스트 컴퓨터의 PC 카드 슬롯 또는 소켓 번호입니다.소켓 번호를 지정하면 지정한 소켓만 지콤 어댑터에 대해 선택됩니다.소켓이 지정되지 않으면 지콤 어댑터를 찾을 때까지 모든 소켓이 검색됩니다.

U

(ODI)(MS-DOS 명령행만)는 메모리에서 드라이버를 언로드합니다.

WORDSIZE

이 매개 변수는 네트워크 데이터 경로 크기를 지정합니다.값은 8 또는 16비트 전송의 경우 8 또는 16입니다.기본값은 16입니다.

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지