#

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지

# 저콤 이더넷 PC 카드
설치

참고: 이 온라인 설명서의 기술 정보는 다음과 같은 저콤 제품에 대해 유효합니다.리얼포트2 이더넷 10/100, 리얼포트 이더넷 10/100, 리얼포트 이더넷 10, 크레딧카드 이더넷 10/100, 크레딧카드 이더넷 10.

이 절에서는 다음의 정보와 지시를 제공합니다.

- 저콤 하드웨어 설치
- 이더넷 소프트웨어 설치

## 저콤 하드웨어 설치

1. 컴퓨터의 PC 카드 슬롯에 저콤 이더넷 PC 카드를 꽂은 다음 설치 안내서의 설명대로 케이블을 연결하십시오.
2. 사용하는 운영체제에 맞는 소프트웨어 설치 지시로 진행하십시오.

## 이더넷 소프트웨어 설치

드라이버 설치 절차는 각 운영체제에 따라 다릅니다. 다음의 운영체제가 지원됩니다.

- Windows 2000
- Windows 98
- Windows 95
- Windows NT 4.0
- Windows 3.x
- IBM OS/2

추가 구성 및 문제 해결 정보는 문제 해결을 참고하십시오.

### Windows 2000

Windows 2000용 저콤 드라이버 업그레이드 방법에 대한 내용은 문제 해결을 참고하십시오.

1. Windows가 실행 중일 때 케이블을 연결하고 설치 안내서의 설명대로 PC 카드 슬롯에 저콤 이더넷 PC 카드를 삽입하십시오.
2. 카드를 꽂을 때 [새 하드웨어 발견] 메시지가 나타나면 [새 하드웨어 발견] 마법사 대화 상자에 나타나는 지시를 따릅니다.[다음]을 누릅니다.
3. 사용하는 저콤 이더넷 PC 카드가 [하드웨어 장치 드라이버 설치] 화면의 목록에 표시됩니다.[장치에 알맞은 드라이버 검색(권장)]을 선택하고 [다음]을 누릅니다.
4. [드라이버 파일 찾기] 화면에서 위치 지정 확인란을 선택하십시오.기타 모든 옵션은 선택되지 않은 상태여야 합니다.[다음]을 누릅니다.
5. "제조업체의 설치 디스크를 삽입하십시오..." 메시지가 나타나면 저콤 CD를 삽입하고 CD-ROM 드라이브 경로(예를 들어, CD-ROM 드라이브가 E인 경우, E:\ 입력)를 입력한 다음 [확인]을 누릅니다.
6. [드라이버 파일 검색 결과] 화면에서 다시 [다음]을 눌러 표시된 드라이버를 설치합니다.다음 화면에서 [완료]를 누릅니다. 컴퓨터를 절대 재시작하지 마십시오.
   [디지털 서명을 찾을 수 없음] 메시지가 나타나면 예를 눌러 설치를 계속합니다.아니오를 누르면 설치가 종료됩니다.
7. [시작], [실행]을 누릅니다.저콤 CD의 SETUP.EXE 프로그램 경로(예: CD 드라이브가 E이면 E:\SETUP.EXE)를 입력하고 [확인]을 누릅니다.
8. 화면에 표시된 메뉴에서 선택 항목을 누른 다음 화면 지시를 따르십시오. SETUP을 실행한 후 저콤 유틸리티를 사용하거나 온라인 사용 설명서를 보려면 [시작], [실행], [프로그램], [저콤 유틸리티]를 누릅니다. 온라인 사용 설명서는 Internet Explorer나 Netscape와 같은 브라우저를 통해서만 볼 수 있습니다.
9. 시스템 재시작을 요청하는 메시지가 나타나면 [예]를 누릅니다.
10. Windows가 다시 시작되면, 네트워크에 로그온할 수 있습니다.

### Windows 98

1. Windows가 실행 중일 때 설치 설명서에 따라 케이블을 연결하고 이더넷 PC 카드 슬롯을 넣습니다.
2. 카드를 끼우면 [새 하드웨어 추가] 마법사가 나타납니다.
3. 저콤 CD를 삽입하고 [다음]을 누릅니다.
4. [장치에 가장 알맞은 드라이버 선택...]을 선택하고 [다음]을 누릅니다.
5. CD-ROM 드라이브를 선택하고 [다음]을 누릅니다.
6. 다시 한 번 [다음]을 눌러 표시된 드라이버를 설치합니다.[마침]을 누릅니다.컴퓨터를 다시 시작하지 마십시오.
7. 온라인 설명서를 복사하고 저콤 유틸리티를 설치하려면 [시작]과 [실행]을 차례로 누릅니다.저콤 CD의 SETUP.EXE 프로그램에 대한 경로(예: CD-ROM 드라이브가 E이면 E:\SETUP.EXE)를 입력하고 [확인]을 누릅니다.
8. 화면에 표시된 메뉴에서 선택 항목을 누른 다음 화면 지시를 따르십시오. SETUP을 실행한 후 저콤 유틸리티를 사용하거나 온라인 사용 설명서를 보려면 [시작], [실행], [프로그램], [저콤 유틸리티]를 누릅니다. 온라인 사용 설명서는 Internet Explorer나 Netscape와 같은 브라우저를 통해서만 볼 수 있습니다.
9. 시스템 재시작을 요청하는 메시지가 나타나면 [예]를 누릅니다.
10. Windows가 다시 시작되면, 네트워크에 로그온할 수 있습니다.

### Windows 95

1. Windows가 실행 중일 때 설치 설명서에 따라 케이블을 연결하고 이더넷 PC 카드 슬롯을 넣습니다.
2. 카드를 끼우면 [장치 드라이버 업데이트] 마법사가 나타납니다.
3. 저콤 CD를 넣고 [다음]을 누릅니다.
4. 감지된 드라이버를 선택하고 [완료]를 누릅니다. 처음 네트워크 설치를 할 경우, 컴퓨터는 사용자의 컴퓨터의 고유한 이름과 네트워크 관리자가 지정해 주는 네트워크 워크그룹 이름을 입력할 것을 요청합니다.
5. 추가 파일을 요청할 경우, [확인]을 누르고, 저콤 CD 경로(예를 들어, E:\)를 입력한 후 [확인]을 누릅니다.컴퓨터를 다시 시작하지 마십시오.
6. [시작], [실행]을 누릅니다.저콤 CD의 SETUP.EXE 프로그램 경로(예: CD 드라이브가 E이면 E:\SETUP.EXE)를 입력하고 [확인]을 누릅니다.
7. 화면에 표시된 메뉴에서 선택 항목을 누른 다음 화면 지시를 따르십시오. SETUP을 실행한 후 저콤 유틸리티를 사용하거나 온라인 사용 설명서를 보려면 [시작], [실행], [프로그램], [저콤 유틸리티]를 누릅니다. 온라인 사용 설명서는 Internet Explorer나 Netscape와 같은 브라우저를 통해서만 볼 수 있습니다.
8. 시스템 재시작을 요청하는 메시지가 나타나면 [예]를 누릅니다.
9. Windows가 다시 시작되면, 네트워크에 로그온할 수 있습니다.

### Windows NT 4.0

1. Windows NT 4.0을 시작하여 Administrator로 로그온합니다.
2. CD-ROM 드라이브에 이더넷 PC 카드 CD를 넣습니다.
3. [제어판]에서 [네트워크]를 선택합니다.
4. [어댑터] 탭을 선택하고 [추가]를 누릅니다.
5. [네트워크 어댑터 선택] 화면에서 [디스크 있음]을 누릅니다.저콤 CD를 넣고 CD-ROM 드라이브 경로를 입력합니다.[확인]을 누릅니다.
6. [저콤 이더넷 10/100]을 선택하고 [확인]을 누릅니다.
7. [저콤 이더넷 어댑터 설치] 화면에서 적절한 설정을 선택합니다.[확인]을 누릅니다.
8. [네트워크] 화면에서 [닫기]를 누릅니다.
9. [네트워크 설정 변경] 화면에서 [예]를 누릅니다.컴퓨터가 종료되었다가 다시 시작합니다.
10. 추가 옵션의 메뉴를 보려면 저콤 CD에서 SETUP을 실행합니다. 메뉴 항목을 누르고 화면 지시 사항에 따릅니다.
    SETUP을 실행한 후 저콤 유틸리티를 사용하거나 온라인 사용 설명서를 보려면 [시작], [실행], [프로그램], [저콤 유틸리티]를 누릅니다.온라인 설명서를 보려면 Microsoft Internet Explorer 또는 Netscape Navigator가 설치되어 있어야 합니다.

### Windows 3.x

1. 프로그램관리자에서 [파일]의 [실행]을 선택합니다.[명령행] 상자에서 저콤 CD의 INSTALL.EXE 프로그램에 대한 경로(예: CD-ROM 드라이브가 E면 E:\INSTALL.EXE)를 입력합니다.
2. Enter를 누르거나 [확인]을 누릅니다.
3. 목록에서 원하는 항목을 선택하고 [확인]을 누릅니다.
4. 화면 지시 사항을 따릅니다.
5. 추가 옵션에 대한 메뉴를 보려면 저콤 CD에서 SETUP을 실행합니다. 메뉴 항목을 누르고 화면 지시 사항에 따릅니다.
6. SETUP을 실행한 후 저콤 유틸리티를 사용하거나 온라인 사용 설명서를 보려면 [시작], [실행], [프로그램], [저콤 유틸리티]를 누릅니다.온라인 설명서를 보려면 Microsoft Internet Explorer 또는 Netscape Navigator가 설치되어 있어야 합니다.

### IBM OS/2 설치 (Warp 3.0/4.0) NDIS 또는 ODI 드라이버 사용

#### Warp 3.0/4.0(NDIS 드라이버) 설치 단계

1. IBM 지시 사항에 따라 OS/2 카드와 소켓 서비스를 제거합니다.

2. 기본적으로 NDIS 드라이버가 설치됩니다.ODI 클라이언트를 설치하려면 Novell Client 설치 프로그램을 사용해야 합니다.OS/2 ODI 클라이언트 설치 부분을 참고하십시오.

3. MPTS(Multi-Protocol Transport Services)를 실행합니다.Warp 3.0의 경우에는 MPTS가 바탕 화면에 있으며Warp 4.0의 경우에는 System Setup에 있습니다.

4. MPTS 창에서 [구성]을 누릅니다

5. [구성] 창에서 [LAN 어댑터와 프로토콜] 옵션 단추를 선택하고 [구성]을 누릅니다.

6. [LAPS 구성] 창에서 [네트워크 어댑터] 부분의 [기타 어댑터]를 누릅니다.

7. 경로를 A:\OS2로 설정하고 [확인]을 누릅니다.

8. [LAPS 구성] 창으로 돌아 가서 [네트워크 어댑터] 부분에서 [저콤 이더넷 어댑터]를 누르고 [추가]를 누릅니다.

9. [프로토콜] 부분에서 사용할 프로토콜을 눌러 선택하고 [추가]를 누릅니다.

10. [현재 구성] 부분에서 [저콤 이더넷 어댑터]를 누르고 [편집]을 눌러 드라이버 설정을 편집합니다. 제품의 기본 설정이 나타납니다.일반적으로 기본 설정을 사용해야 합니다.가장 중요한 일은 INT와 SOCKET을 확인하는 것입니다.충돌이 있으면 시행착오를 통해 제대로 조정해야 합니다.

11. 설정을 검토한 후 [확인]을 누릅니다.

12. [확인]을 다시 누릅니다.

13. [닫기]를 누릅니다.

14. 화면 지시 사항에 따라 설치를 완료합니다.

> In4 Warp 4.0에서 [시스템 설정]의 [하드웨어 관리자]를 실행하여 사용하지 않는 인터럽트를 찾을 수 있습니다.IRQ에서 사용하지 않는 것을 찾습니다. 프로그램에는 사용 중인 인터럽트가 나타납니다.

#### Warp 3.0 및 4.0(ODI 드라이버)의 설치 단계

1. IBM 지시 사항에 따라 OS/2의 카드 및 소켓 서비스를 제거합니다.

2. 저콤 OS/2 ODI 드라이버를 설치하려면 Novell NetWare Client for OS/2 설치 디스크가 필요합니다.OS/2 클라이언트 설치 디스크( WSOS2_1 디스크)를 플로피 디스크에 넣고 INSTALL을 실행합니다.

3. [NetWare Workstation for OS/2 설치 유틸리티] 창에서 [설치] 메뉴 항목을 누르고 [워크스테이션]의 [요청자] 옵션을 선택합니다.

4. [대상 디렉토리 설정] 창에서 대상 디렉토리(기본값은 c:\netware)를 선택하고 [확인]을 누릅니다.

5. [요청자 설치] 창에서 [config.sys 편집하고 모든 파일 복사] 옵션을 선택한 다음 [확인]을 누릅니다.

6. [단계 1- ODI LAN 드라이버 선택] 창에서 목록 상자를 눌러 LAN 드라이버 목록을 표시합니다.[설치 메시지] 창이 나타납니다.저콤 CD-ROM을 로드하고 CD-ROM 경로를 입력한 다음 [확인]을 누릅니다.

7. 목록 상자에서 CE3ODI.OS2를 설치할 LAN 드라이버로 입력한 다음 [계속]을 누릅니다.

8. [설치 메시지] 창이 다시 나타납니다.NetWare Client 디스크를 플로피 드라이브(디스크 WSOS2_1)에 다시 넣고 [확인]을 누릅니다.

9. 화면 지시 사항에 따라 NetWare Client for OS/2 소프트웨어 설치를 완료합니다.

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지