#

目录 | 上一页 | 下一页

# 捷讯以太网 PC 卡
安装

注意：联机文档中的技术信息对下列捷讯产品有效：RealPort2 Ethernet 10/100、RealPort Ethernet 10/100、RealPort Ethernet 10、CreditCard Ethernet 10/100 和 CreditCard Ethernet 10。

本部分提供以下信息和说明:

- 安装捷讯硬件
- 安装以太网软件

## 安装捷讯硬件

1. 遵照安装指南所示，将捷讯以太网卡插入您计算机的插槽中并连接好电缆。
2. 按照本机操作系统的提示进行软件安装。

## 安装以太网软件

驱动程序安装过程因操作系统不同而不同，支持以下操作系统：

- Windows 2000
- Windows 98
- Windows 95
- Windows NT 4.0
- Windows 3.x
- IBM OS/2

有关其它的配置和疑难解答信息，请参照疑难解答。

### Windows 2000

有关如何为 Windows 2000 升级捷讯驱动程序的信息，请参阅疑难解答。

1. 如下述安装指南所示，当 Windows 运行时，将捷讯以太网卡插入计算机卡槽中并连接好电缆。
2. 当插入卡后会显示“发现新硬件”提示，接着会出现“发现新硬件向导”对话框。单击“下一步”。
3. 在“安装硬件设备驱动程序”屏幕中，会列出您的捷讯以太网卡。选择合适的驱动程序（推荐使用）并单击“下一步”。
4. 在“找到驱动程序文件”屏幕，选中“指定位置”复选框。清除所有其它选项（未选中）。单击“下一步”。
5. 当出现“请插入厂家提供的安装盘...”信息时，插入捷讯光盘并键入光驱盘符（例如，您的光驱是 E 盘，则键入 E:\），然后单击“确定”。
6. 在“驱动程序文件查找结果”屏幕，再次单击“下一步”，安装所显示的驱动程序。在下一屏幕中，单击“完成”。不要重启计算机。
   如发现“未发现数字签名”信息，请单击“是”继续安装。如果单击“否”将终止安装。
7. 单击“开始”，然后单击“运行”。键入捷讯光盘上的 SETUP.EXE 程序的路径名（例如，您的光驱是 E 盘，则键入 E:\SETUP.EXE），并单击“确定”。
8. 在显示的菜单中，按照屏幕指示单击所需条目。要在运行 SETUP 后访问捷讯应用或查看联机文件，单击“开始”，“程序”，“捷讯应用”。必须安装 Microsoft 的 Internet Explorer 或 Netscape Navigator 来查阅联机文件。
9. 当提示重新启动计算机时，单击“是”。
10. 在重新装入 Windows 后，在网络上登记。

### Windows 98

1. 如安装指南所示，当 Windows 运行时，将以太网卡插入计算机插槽中并连接好电缆。
2. 当插入卡时，会出现“添加新硬件向导”。
3. 插入捷讯光盘并单击“下一步”。
4. 选择“搜索最佳驱动程序...”选项并且单击“下一步”。
5. 选择 CD-ROM 光盘驱动器并且单击“下一步"。
6. 再次单击“下一步”安装显示的驱动器。单击“完成”。不要重新启动计算机。
7. 要复制联机文件和安装捷讯实用工具，单击“开始”，然后单击“运行”。键入捷讯光盘上的 SETUP.EXE 程序路径名（例如，光驱是 E 盘，则键入 E:\SETUP.EXE），并单击“确定”。
8. 在显示菜单中，按照屏幕指示单击所需条目。要在运行 SETUP 后访问捷讯应用或查看联机文件，单击“开始”，“程序”，“捷讯应用”。为了查阅联机文档，必须安装 Microsoft 的 Internet Explorer 或 Netscape Navigator。
9. 当提示重新启动计算机时，单击“是”。
10. 在重新装入 Windows 后，在网络上登记。

### Windows 95

1. 按安装指南所示，当 Windows 运行时，将以太网卡插入计算机插槽并连接好电缆。
2. 插入卡后，会显示“更新设备驱动程序向导”对话框。
3. 插入捷讯光盘并单击“下一步”。
4. 接收发现的驱动器并单击“完成”。如果这是第一次网络安装，将会要求您为计算机输入从网络管理员那里获得的唯一的一个计算机和网络组名称。
5. 如提示其它文件，请单击“确定”并键入捷讯光盘的路径（例如：E:\），然后单击“确定”。不要重启计算机。
6. 单击“开始”，然后单击“运行”。键入捷讯光盘上的 SETUP.EXE 程序路径（例如，您的光驱是 E 盘，则键入 E:\SETUP.EXE），并单击“确定”。
7. 在显示菜单中，按照屏幕指示单击所需条目。要在运行 SETUP 后访问捷讯实用工具或查看联机文件，单击“开始”，“程序”，“捷讯实用工具”。必须用已安装的 Internet Explorer 或 Netscape 来查看联机文件。
8. 当提示重新启动计算机时，单击“是”。
9. 在重新装入 Windows 后，在网络上登记。

### Windows NT 4.0

1. 运行 Windows NT 4.0 并以“管理员”身份登录。
2. 将以太网卡光盘插入光驱。
3. 从“控制面板”选择“网络”。
4. 选择“适配器”选项卡并单击“添加”。
5. 在“选择网络适配器”屏幕，单击“从软盘安装”。插入捷讯光盘并键入您光驱的路径。单击“确定”。
6. 选择“捷讯以太网 10/100”，并单击“确定”。
7. 在“捷讯以太网适配器安装”屏幕，选择适当的设置。单击“确定”。
8. 在“网络”屏幕，单击“关闭”。
9. 在“更改网络设置”屏幕，单击“是”。计算机会关闭并重新启动。
10. 要查看其它选项菜单，请运行捷讯光盘上的 SETUP。按照屏幕指示单击所需菜单条目。要在运行 SETUP 后访问捷讯实用工具或查看联机文档，单击“开始”，“程序”，“捷讯实用工具”。为了查阅联机文档，必须安装 Microsoft 的 Internet Explorer 或 Netscape Navigator。

### Windows 3.x

1. 在程序管理器中选择“文件”，然后单击“运行”。在“命令行”框中，键入 INSTALL.EXE 程序在捷讯光盘上的路径（例如，若光驱为 E 盘，则键入 E:\INSTALL.EXE）。
2. 按 Enter 键或单击“确定”。
3. 在显示的表单中作出选择并单击“确定”。
4. 按照屏幕指示。
5. 要查看其它选项菜单，请运行捷讯光盘上的 SETUP。并按屏幕指示单击所需菜单条。
6. 要在运行 SETUP 后访问捷讯应用或查看联机文件，单击“开始”，“程序”，“捷讯应用”。要查阅联机文档，必须安装 Microsoft 的 Internet Explorer 或 Netscape Navigator。

### IBM OS/2 安装 （Warp 3.0 和 4.0）使用 NDIS 或 ODI 驱动程序

#### Warp 3.0 和 4.0（NDIS 驱动程序）的安装步骤

1. 按照 IBM 的要求删除 OS/2 卡和插口的服务程序。

2. 默认情况下，将安装 NDIS 驱动程序。如果需要安装 ODI 客户机，应使用 Novell 客户安装程序。参阅 OS/2 ODI 客户机安装部分获取有关说明。

3. 运行 MPTS（多协议传送服务）。对 Warp 3.0，MPTS 放置在桌面上。对 Warp 4.0，系统设置了 MPTS。

4. 在“MPTS”窗口，单击“设置”。

5. 在“设置”窗口，选择“局域网适配器和协议”单选按钮，并单击“配置”。

6. 在“LAPS 设置”窗口的“网络适配器”部分，单击“其它适配器”。

7. 将路径设置为 A:\OS2 并单击“确定”。

8. 回到“LAPS 设置”窗口，在“网络适配器”区域，单击“捷讯以太网适配器”将其选中，并单击“添加”。

9. 在“协议”区域，单击选取所需的协议并单击“添加”。

10. 在“当前设置”区域，单击“捷讯以太网适配器”并单击“编辑”，来修改驱动程序设置。 会显示产品的默认设置。通常情况，应使用默认设置。最需检查的重要项目是 INT 和插槽。如果有冲突，应通过试验、出错反复调整。

11. 在检查设置后，单击“确定”。

12. 再次单击“确定”。

13. 单击“关闭”。

14. 按照屏幕指示完成安装。

> In4 Warp 4.0 通过运行“硬件管理器”（在系统设置中）可以发现一个自由中断。在 IRQ 时，寻找一个自由中断（程序会显示那些中断正被使用）。

#### Warp 3.0 和 4.0（ODI 驱动程序）的安装步骤

1. 按照 IBM 的要求删除 OS/2 卡和接口的服务程序。

2. 要安装捷讯的 OS/2 ODI 驱动程序，需要 Novell NetWare 客户机适合 OS/2 的安装盘。将 OS/2 客户机安装盘的 disk1 ( WSOS2_1 disk) 插入软驱中并运行“安装”。

3. 在“NetWare Workstation for OS/2 安装实用工具”窗口中，单击“安装”菜单条目并选择“工作站请求”选项。

4. 在“设置目标目录”窗口，设置目的地目录（默认是 c:\netware）并单击“确定”。

5. 在“安装请求”窗口中，选择“编辑 config.sys 并复制全部文件”选项并单击“确定”。

6. 在“步骤 1 - 选择 ODI 局域网驱动程序”窗口中，单击“列表”框显示局域网驱动程序列表。将会出现一个“安装消息”窗口。装入捷讯光盘，检查或键入光盘的正确路径并单击“确定”。

7. 在“列表”框中，输入 CE3ODI.OS2 作为要安装的局域网驱动程序，然后单击“继续”。

8. 将会出现“安装消息”窗口。重新将 NetWare 客户机磁盘 (disk WSOS2_1) 插入软驱中并单击“确定”。

9. 按照屏幕上的说明完成 OS/2 下的 NetWare 客户机软件安装。

目录 | 上一页 | 下一页