#

Inhaltsverzeichnis | Vorherige Seite | Nächste Seite

# Xircom Ethernet PC Card
Spezifikationen

Die Xircom Ethernet PC Card ermöglicht den Anschluß an Ethernet-Netzwerke mit 10 MBit/s oder 100 Mbit/s für den Zugriff auf Netzwerk-Dienstprogramme, das Internet, E-Mail und andere Netzwerkressourcen.

- Unterstützt 10Base-T-Ethernet-Netzwerke
- IEEE 802.3-konform
- Vollduplex-Betrieb steigert die Leistung
- LED-Anzeigen zeigen den gesamten Netzwerkverbindungsstatus auf einen Blick an

### Spezifikationen:

Kabel und Anschluß: | Nicht abgeschirmte verdrillte Zwillingskabel vom Typ 100Base-TX für Verkabelungen der Kategorie 5 (Datenfrequenzbereich); nicht abgeschirmte verdrillte Zwillingskabel vom Typ 10Base-T (UTP) Anschlußtyp: RJ-45 Betriebsentfernung: 100m
Zertifizierung: | FCC-Abschnitt 15, FCC-Klasse B, CE-Kennzeichnung, Klasse B (außer FCC- und CE-Kennzeichnung für Klasse A bei Modell CE3-10)
Ethernet-Standards: | IEEE 802.3 bei 10 MBit/s, 802.3u bei 100 MBit/s
Nicht flüchtiger RAM: | LAN-Adapterkennung und -Seriennummer
LED-Anzeigen: | Übertragungsaktivität (gelb) Verbindung (grün) oder Stromversorgung (rot)
Betriebssystemkompatibilität: | Unterstützt Windows 95 (OSR2) oder höher, Windows 98, Windows NT 4.0 und Windows 2000 bei Verwendung der mitgelieferten Xircom Treiber
Netzwerk-Betriebssystemkompatibilität: | Unterstützt sämtliche bekannten Netzwerkbetriebsssysteme wie Novell NetWare, Microsoft Windows 95/98, Windows NT, Windows 2000, Windows 3.x, Microsoft LAN Manager, Artisoft LANtastic, Banyan VINES, DEC Pathworks und IBM OS/2

Inhaltsverzeichnis | Vorherige Seite | Nächste Seite