#

Contenido | Página anterior | Página siguiente

# Tarjeta de PC Ethernet de Xircom
Especificaciones

La tarjeta de PC Ethernet de Xircom sirve para establecer conexiones a redes Ethernet de 10 ó 100 Mbps para acceder a las utilidades de la red, a Internet, al correo electrónico y a otros recursos de uso común.

- Puede utilizarse en redes Ethernet 10Base-T
- Compatible con IEEE 802.3
- Funcionamiento dúplex completo que mejora el rendimiento
- Los pilotos permiten conocer inmediatamente el estado de la conexión a la red.

### Especificaciones:

Cable y conector: | Par trenzado sin blindar 100Base-TX para utilizarse en categoría 5 (calidad de datos); Par trenzado sin blindar 10Base-T (UTP) Tipo de conector: RJ-45 Distancia de funcionamiento: 100 m (328 pies)
Certificación: | FCC Parte 15, FCC Clase B, Marca CE, Clase B (Excepto FCC y Marca CE Clase A para el modelo CE3-10)
Estándares Ethernet: | IEEE 802.3 para 10 Mbps, 802.3u para 100 Mbps
RAM no volátil: | ID y número de serie del adaptador de LAN
LED: | Actividad de transmisión (amarillo) Enlace (verde) o alimentación (rojo)
Compatibilidad con el sistema operativo: | Admite Windows 95 (OSR2) o posterior, Windows 98, Windows NT 4.0 y Windows 2000, utilizando los controladores Xircom que se incluyen
Compatibilidad con el sistema operativo de red: | Compatible con los sistemas operativos de redes más comunes, como Novell NetWare, Microsoft Windows 95/98, Windows NT, Windows 2000, Windows 3.x, Microsoft LAN Manager, Artisoft LANtastic, Banyan VINES, DEC Pathworks e IBM OS/2

Contenido | Página anterior | Página siguiente