#

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지

# 저콤 이더넷 PC 카드
규격

저콤 이더넷 PC 카드는 네트워크 유틸리티, 인터넷, 전자 우편, 기타 네트워크 자원에 대해 10Mbps 또는 100Mbps 이더넷 네트워크 연결성을 제공합니다.

- 10Base-T 이더넷 네트워크 지원
- IEEE 802.3 준수
- 전이중(Full-duplex) 운용은 성능을 증대 시킵니다.
- LED는 대략적인 네트워크 연결 상태를 나타냅니다.

### 규격:

케이블 및 커넥터: | 범주 5(데이터 단계) 케이블 연결에 사용할 100Base-TX UTP; 10Base-T UTP 커넥터 유형: RJ-45 운용 거리:328 ft. (100m)
인증: | FCC 15부, FCC Class B, CE Mark, Class B(Model CE3-10에 대한 FCC 및 CE Mark Class A 제외)
이더넷 표준: | 10Mbps용 IEEE 802.3, 100Mbps용 802.3u
비휘발성 RAM: | LAN 어댑터 ID 및 일련 번호
LED: | 전송 활동(노란색) 연결(녹색) 또는 전원(적색)
운영체제 호환성 | 저콤이 제공한 드라이버를 사용하는 Windows 95(OSR2) 이상, Windows 98, Windows NT 4.0 및 Windows 2000 지원
네트워크 운영체제 호환성: | Novell NetWare, Microsoft Windows 95/98, Windows NT, Windows 2000, Windows 3.x, Microsoft LAN Manager, Artisoft LANtastic, Banyan VINES, DEC Pathworks 및 IBM OS/2를 포함한 모든 네트워크 운영체제 지원

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지