#

Índice | Página anterior | Próxima página

# Ethernet 10/100+Modem 56
Códigos de Resultado do Modem

A lista a seguir mostra detalhadamente os códigos de resultado do modem que aparecem após a execução de um comando AT do modem.

### Códigos de Resultado do Modem

Longo | Curto | Descrição
OK | 0 | Comando executado com sucesso
CONNECT | 1 | Modem conectado a linha
RING | 2 | Sinal do toque de entrada detectado
NO CARRIER | 3 | Falha de detecção de portadora/ausência de portadora
ERROR | 4 | Comando inválido
NO DIALTONE | 6 | Nenhum tom durante o intervalo definido com S6
BUSY | 7 | Sinal de ocupado detectado
NO ANSWER | 8 | Terminal remoto não respondeu
CONNECT 2400 EC* | 10 | Conexão a 2400 bit/s
CONNECT 4800 EC* | 11 | Conexão a 4800 bit/s
CONNECT 9600 EC* | 12 | Conexão a 9600 bit/s
CONNECT 14400 EC* | 13 | Conexão a 14400 bit/s
CONNECT 19200 EC* | 14 | Conexão a 19200 bit/s
CONNECT 7200 EC* | 24 | Conexão a 7200 bit/s
CONNECT 12000 EC* | 25 | Conexão a 12000 bit/s
CONNECT 16800 EC* | 86 | Conexão a 16800 bit/s
CONNECT 300 EC* | 40 | Conexão a 300 bit/s
CONNECT 21600 EC* | 55 | Conexão a 21600 bit/s
CONNECT 24000 EC* | 56 | Conexão a 24000 bit/s
CONNECT 26400 EC* | 57 | Conexão a 26400 bit/s
CONNECT 28800 EC* | 58 | Conexão a 28800 bit/s
CONNECT 31200 EC* | 59 | Conexão a 31200 bit/s
CONNECT 33600 EC* | 60 | Conexão a 33600 bit/s
CONNECT 38400 EC* | 28 | Conexão a 38400 bit/s (taxa do DTE)
CONNECT 57600 EC* | 18 | Conexão a 57600 bit/s (taxa do DTE)
CONNECT 115200 EC* | 87 | Conexão a 115200 bit/s (taxa do DTE)
DELAYED | 88 | Período de retardo ativo para o número discado
BLACKLISTED | 89 | O número discado está na lista negra
BLACKLIST FULL | 90 | Lista negra cheia
CONNECT 32000 EC* | 70 | Conexão a 32000 bit/s (modo K56flex) ou V.90
CONNECT 34000 EC* | 71 | Conexão a 34000 bit/s (modo K56flex)
CONNECT 36000 EC* | 72 | Conexão a 36000 bit/s (modo K56flex) ou V.90
CONNECT 38000 EC* | 73 | Conexão a 38000 bit/s (modo K56flex)
CONNECT 40000 EC* | 74 | Conexão a 40000 bit/s (modo K56flex) ou V.90
CONNECT 42000 EC* | 75 | Conexão a 42000 bit/s (modo K56flex)
CONNECT 44000 EC* | 76 | Conexão a 44000 bit/s (modo K56flex) ou V.90
CONNECT 46000 EC* | 77 | Conexão a 46000 bit/s (modo K56flex)
CONNECT 48000 EC* | 78 | Conexão a 48000 bit/s (modo K56flex) ou V.90
CONNECT 50000 EC* | 79 | Conexão a 50000 bit/s (modo K56flex)
CONNECT 52000 EC* | 80 | Conexão a 52000 bit/s (modo K56flex) ou V.90
CONNECT 54000 EC* | 81 | Conexão a 54000 bit/s (modo K56flex)
CONNECT 56000 EC* | 82 | Conexão a 56000 bit/s (modo K56flex)
CONNECT 28000 EC* | 100 | Conexão a 28000 bit/s (modo V.90)
CONNECT 29333 EC* | 101 | Conexão a 29333 bit/s (modo V.90)
CONNECT 30666 EC* | 102 | Conexão a 30666 bit/s (modo V.90)
CONNECT 33333 EC* | 103 | Conexão a 33333 bit/s (modo V.90)
CONNECT 34666 EC* | 104 | Conexão a 34666 bit/s (modo V.90)
CONNECT 37333 EC* | 105 | Conexão a 37333 bit/s (modo V.90)
CONNECT 38666 EC* | 106 | Conexão a 38666 bit/s (modo V.90)
CONNECT 41333 EC* | 107 | Conexão a 41333 bit/s (modo V.90)
CONNECT 42666 EC* | 108 | Conexão a 42666 bit/s (modo V.90)
CONNECT 45333 EC* | 109 | Conexão a 45333 bit/s (modo V.90)
CONNECT 46666 EC* | 110 | Conexão a 46666 bit/s (modo V.90)
CONNECT 49333 EC* | 111 | Conexão a 49333 bit/s (modo V.90)
CONNECT 50666 EC* | 112 | Conexão a 50666 bit/s (modo V.90)
CONNECT 53333 EC* | 113 | Conexão a 53333 bit/s (modo V.90)
CONNECT 54666 EC* | 114 | Conexão a 54666 bit/s (modo V.90)

* EC aparece apenas quando a opção de configuração de códigos estendidos de resultado está ativada. O EC é substituído por um dos símbolos a seguir, dependendo do método de controle de erro utilizado:
V42bis – Controle de erro V.42 e compressão de dados V.42bis.
V42 – Controle de erro V.42 apenas.
MNP5 – Controle de erro MNP classe 4 e compressão de dados classe 5.
MNP 4 – Controle de erro MNP classe 4 apenas.
NoEC – Nenhum protocolo de controle de erro.

Índice | Página anterior | Próxima página