#

Sommario | Pagina precedente | Pagina successiva

# Ethernet 10/100+Modem 56
Caratteristiche tecniche

- Caratteristiche tecniche generali in base al modello
- Caratteristiche tecniche del modem

## Caratteristiche tecniche generali in base al modello

###

| Ethernet RealPort 10/00+Modem 56 (REM56G-100) Xircom
Tipo di PC Card | PC Card Type III
Connettori | RJ-45 (per 100Base-TX/10Base-T Ethernet), RJ-11 (modem), RJ-11 (pass-through per l'apparecchio telefonico), Mini D-Sub per GSM, PDC e ISDN (è richiesto un kit di connessione separato)
Dimensioni | 86 mm x 54 mm x 10,5 mm
Peso | 36 g

Ethernet | IEEE 802.3 10Mbps, full-duplex e half-duplex
| IEEE 802.3u 100Mbps, full-duplex e half-duplex
Cavi Ethernet |
100Base-TX | Cavi a doppino ritorto non schermati (UTP) di Categoria 5 (qualità dati)
10Base-T | Cavi a doppino ritorto non schermati (UTP)
Temperature min./max. |
In funzione | Da 0,00 C a 65,00 C
A riposo | Da -20 C a 85 C
Umidità | massimo 95%in assenza di condensazione
Memoria | 4 megabit di memoria per V.90 doppio e K56flex
Requisiti di alimentazione |
10Base-T | 3,3V c.c., 80 mA inattivo, 100 mA attivo
100Base-TX | 3,3V c.c., 130 mA inattivo, 160 mA attivo
Solo modem: | 3,3V c.c., 40 mA inattivo, 240 mA attivo
10Base-T+Modem | 3,3V c.c., 250 mA inattivo, 265 mA attivo
100Base-TX+Modem | 3,3V c.c., 260 mA inattivo, 340 mA attivo
BatterySave™ (cavo LAN scollegato) | 45 mA
Approvazioni | FCC Parte 15, Parte 68, Ente canadese per l'industria e marchio CE

##

| Ethernet CreditCard 10/00+Modem 56 (CEM56-100) Xircom
Tipo di PC Card | PC Card Type II
Connettori | RJ-45 (per 100Base-TX/10Base-T Ethernet), BNC (10Base-2 Ethernet), RJ-11 (modem), GSM/PDC/ISDN/PCS 1900/cellulare (con kit di collegamento opzionale)
Dimensioni | 86 mm x 54 mm x 5 mm
Peso | 42,1 g

Ethernet | IEEE 802.3 10Mbps, full-duplex e half-duplex
| IEEE 802.3u 100Mbps, full-duplex e half-duplex
Cavi Ethernet |
100Base-TX | Cavi a doppino ritorto non schermati (UTP) di categoria 5 (qualità dati)
10Base-T | Cavi a doppino ritorto non schermati (UTP)
10Base-2 | BNC
Temperature min./max. |
In funzione | Da 0,00 C a 55,00 C
A riposo | Da -20 C a 65,00 C
Umidità | Massimo 95% in assenza di condensazione
Memoria | 4 megabit di memoria per V.90 doppio e K56flex
Requisiti di alimentazione | +5 VDC, 490 mA
BatterySave™ (cavo LAN scollegato) | 45 mA
Approvazioni | FCC Parte 15, Parte 68, Ente canadese per l'industria e marchio CE

## Caratteristiche tecniche del modem

Modulazione dati | V.90/K56flex fino a 56000 bps; V.34 da 33.600 fino a 2400 bps; V.32terbo a 19200 e 16800 bps; V.32bis a 14400, 12000, 9600 e 7200 bps, non codificato a 4800 bps; V.32 a 9600 bps, non codificato a 4800 bps; V.23 a 1200/75 e 75/1200 bps; V.22bis a 2400 bps; V.22 a 1200 bps; Bell 212A a 1200 bps
Modulazione fax | V.17 a 14400, 12000, 9600, 7200 e 4800 bps; V.29 a 9600, 7200 e 4800 bps; V.27ter a 4800 e 2400 bps
Supporto fax | Gruppo 3, EIA/TIA classe 1
Controllo degli errori | Controllo degli errori V.42, rilevamento degli errori livelli MNP 2-4
Compressione dati | V.42bis (4:1) o MNP Livello 5 (2:1)
Diagnostica: | Test automatici all'avvio della RAM del programma, RAM dei dati e della memoria non volatile
RAM non volatile | 1 profilo definibile dall'utente; 2 numeri telefonici con 36 cifre; ID e numero di serie scheda LAN
Set di comandi | Comandi AT compatibili con Hayes e Microcom
Interfaccia dati | Conforme a PCMCIA Release 2.1, connettore a 68 pin
Interfaccia analogica | Connettore telefonico modulare RJ-11C
Velocità DTE | 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 37400, 57600 e 115200 bps

Sommario | Pagina precedente | Pagina successiva