#

Contenido | Página anterior | Página siguiente

# Ethernet 10/100+Módem 56
Registros S del módem

Esta sección proporciona la siguiente información:

- Introducción a los registros S
- Referencia de los registros S

## Introducción a los registros S

El módem Xircom utiliza direcciones de almacenamiento en memoria, o registros S, para guardar información que controla su entorno operativo. Pocos de estos registros S necesitan atención por parte de los usuarios del módem. Los registros S se usan junto con los Comandos AT del módem.

Para mostrar el contenido de un registro S, teclee ATSn?, donde n es el número del registro S, luego pulse Intro.

Para modificar el valor de un registro S, teclee ATSn=r, donde n es el número del registro S y r es el nuevo valor o parámetro, luego pulse Intro.

## Referencia de los registros S

##### S0 Llamar para contestar tras

- El contenido del registro S0 define el número de señales de llamada que el módem esperará antes de descolgar para responder a una llamada entrante (respuesta automática). El valor puede estar entre 0 y 255. ATS0=0 desactiva la función de respuesta automática. El valor por defecto es 0.

##### S1 Contador de llamadas

- Este registro es de sólo lectura. El valor de S1 se incrementa con cada llamada. Si no se producen llamadas en un intervalo de seis segundos, el registro se borra. El valor de S1 puede ir de 0 a 255. El valor por predeterminado es 0. Pueden existir límites específicos de los países.

##### S2 Carácter de escape AT

- El registro S2 define el carácter ASCII usado en la secuencia de Escape. Este comando se usa para volver al modo de comandos sin perder la conexión con un módem remoto. El valor predeterminado es S2=43, que corresponde al carácter "+". Por tanto, la secuencia de Escape predeterminada es +++. Se puede usar el valor ASCII 127 o valores inferiores. Para desactivar la secuencia de Escape, defina S2 con un valor superior a 127.

##### S3 Carácter de terminación de línea de comando

- Este registro contiene el valor ASCII del carácter de terminación de línea de comando (retorno de carro). El valor predeterminado en fábrica es ASCII 13 (el carácter de retorno de carro). Puede definir el registro S3 con cualquier valor entre 0 y 127.

##### S4 Carácter de formato de respuesta

- Este registro contiene el valor ASCII del carácter de salto de línea. El valor predeterminado en fábrica es 10. Puede definir el registro S4 con cualquier valor entre 0 y 127. En el modo comando, el módem usa un carácter de salto de línea cuando responde al ordenador.

##### S5 Carácter de edición de línea de comandos

- Este registro contiene el valor ASCII del carácter de retroceso y sólo se aplica a las transmisiones asíncronas. El valor predeterminado en fábrica es 8. Puede definir el registro S5 con cualquier valor entre 0 y 32, o con 127. El módem no reconoce el carácter de retroceso si se define como un valor superior a ASCII 32.

##### S6 Espera antes de marcación a ciegas

- Este registro determina cuánto espera el módem después de descolgar y antes de marcar el primer dígito. La espera debe ser como mínimo de 2 segundos. El registro S6 se puede definir con cualquier valor entre 2 y 65 segundos. El valor predeterminado es 2 segundos. El valor del modificador de marcado W sustituirá al valor del registro S6. Sin embargo, esta operación puede verse afectada por algunas opciones ATX, en función de las restricciones del país. Puede haber valores predeterminados y límites específicos de cada país.

##### S7 Expiración del tiempo para completar la conexión

- Este registro determina el número de segundos que el módem de origen espera una señal portadora del módem de destino antes de colgar. El temporizador se arranca cuando el módem termina de marcar (origina) o se descuelga (responde). En el modo originar, si lo permiten las restricciones del país, el temporizador se reinicia al detectar un tono de respuesta. El temporizador también especifica la espera de tiempo de silencio con el modificador de marcación @ (en segundos). S7 no está asociado con el modificador de marcación W. El registro S7 se puede definir con un valor de 1 a 255 segundos y su valor predeterminado es 50 segundos. Puede haber valores predeterminados y límites específicos de cada país.

##### S8 Duración de la pausa del modificador de marcación coma

- Este registro determina el número de segundos que durará la pausa por cada coma (,) de la cadena de marcación o de la línea de comandos. El valor predeterminado es 2 segundos, pero es aceptable cualquier valor de cero a 65. Los valores predeterminados y límites son específicos de cada país.

##### S10 Retardo entre portadora perdida/colgar

- Este registro especifica el tiempo (en décimas de segundo) que el módem espera después de perder la portadora y antes de colgar. El valor predeterminado es 20 (2.0 segundos). El registro S10 aceptará un valor que va de 1 a 254 décimas de segundo (0,1 a 25,4 segundos). Puede haber valores predeterminados y límites específicos de cada país.

##### S11 Duración del tono DTMF

- Este registro determina la velocidad de marcación por tono de multifrecuencia prefijada para cada país. El valor puede ser de 50 a 150 milisegundos. El valor predeterminado es 95 milisegundos. El valor del registro S11 no tiene efecto en la marcación por pulsos. Puede haber valores predeterminados y límites específicos de cada país.

##### S12 Tiempo de protección de escape

- Este registro define el valor (en incrementos de 20 ms) de la pausa posterior a la secuencia de escape. El rango es 0 = 255, el valor predeterminado es 50 unidades de 0,02 segundos cada una, es decir, un segundo.

##### S28 Activar/desactivar modulación V.34

- Este registro activa o desactiva la modulación V.34. El valor predeterminado es 1, los valores válidos son 0 y 1. El valor 0 desactiva la modulación V.34. Cualquier otro valor del rango la activa.

##### S30 Temporizador de inactividad

- El valor especificado por este registro define cuánto esperará el módem (en minutos) antes de desconectar si no se envían ni reciben datos. Esta función sólo se aplica en el modo búfer. Se define con AT\Tn. Los valores son 0-255. El predeterminado es 0 (desactivada).

##### S34 Procesamiento límite del DTE

- Este registro especifica si el módem debe limitar el procesamiento cuando el DTE funciona a velocidades superiores (57.600 o 115.200 bps)

  S34=0 | No limita el procesamiento (predeterminado).
  S34=1 | Limita el procesamiento a la velocidad del DTE.

##### S35 Tono de llamada de datos

- Este registro activa o desactiva un tono con la frecuencia y cadencia especificada en V.25 que permite la discriminación remota de datos/fax/voz. Se define con AT-Cn. La frecuencia es de 1300 Hz con una cadencia de 0,5 segundos activa y 2 segundos inactiva. El valor predeterminado es específico del país. Algunos países no permiten modificar el tono de llamada de datos.

S35=0 | Desactiva el tono de llamada de datos (predeterminado).
S35=1 | Activa el tono de llamada de datos.

##### S36 Fallo en la negociación

- Este registro especifica la acción que se llevará a cabo en caso de fallo de una negociación cuando se ha seleccionado el control de error.

  S36=0,2 | Colgar
  S36=1,3 | Volver a una conexión asíncrona
  S36=4,6 | Intentar MNP. Si MNP falla, colgar.
  S36=5,7 | Intentar MNP. Si MNP falla, volver a una conexión asíncrona.

##### S37 Velocidad de la línea de llamada

S37=0 | Velocidad máxima del módem (predeterminado).
S37=1 | Reservado.
S37=2 | 1200/75 bps.
S37=3 | 300 bps.
S37=4 | Reservado.
S37=5 | Intentar conectar a 1200 bps.
S37=6 | Intentar conectar a 2400 bps.
S37=7 | Intentar conectar a 4800 bps.
S37=8 | Intentar conectar a 7200 bps.
S37=9 | Intentar conectar a 9600 bps.
S37=10 | Intentar conectar a 12000 bps.
S37=11 | Intentar conectar a 14400 bps.
S37=12 | Intentar conectar a 16800 bps.
S37=13 | Intentar conectar a 19200 bps.
S37=14 | Intentar conectar a 21600 bps.
S37=15 | Intentar conectar a 24000 bps.
S37=16 | Intentar conectar a 26400 bps.
S37=17 | Intentar conectar a 28800 bps.
S37=18 | Intentar conectar a 31000 bps.
S37=19 | Intentar conectar a 33600 bps.

##### S40 Selección de velocidad automática al arrancar ETC

> S40=0 | Arrancar con selección de velocidad automática normal (predeterminado)
> S40=1 | Arrancar con una velocidad inicial de 4800 o inferior
> S40=2 | Arrancar con una velocidad inicial de 9600 o inferior

##### S42 Velocidad automática

- Se desactiva la velocidad automática de V.32bis y V.22bis. La operación de reacondicionamiento se desactiva o activa en el modo datos y la acción alternativa se desactiva en el modo datos.

S42=0 | Desactiva la velocidad automática.
S42=1 | Activa la velocidad automática (predeterminado).

##### S43 Modo automático

- Desactiva la operación de arranque en modo automático de V.32bis.

S43=0 | Modo automático desactivado.
S43=1 | Modo automático activado (predeterminado).

##### S46 Selección de compresión de información

- El valor de este registro se usa para activar o desactivar la compresión de información. Se define con AT%Cn.
  La compresión de información sólo se puede activar cuando el módem opera en un modo de control de error (EC) usando los protocolos V.42 LAP-M o MNP.

> S46=0 | El módem no intentará negociar la compresión de información
> S46=2 | El módem negociará con el módem remoto para compresión de información (predeterminado)
> S46=136 | Igual que S46=0
> S46=138 | Igual que S46=2

##### S48 Control de errores LAPM y negociación de características

S48=7 | Negociación activada.
S48=128 | Negociación desactivada; fuerza de inmediato las acciones para caso de fallo especificadas en S36.

La tabla siguiente muestra los parámetros de configuración de S36 y S48 necesarios para negociar ciertos tipos de conexiones.

| S48=7 | S48=128
S36=0,2 | LAPM o colgar | <No usar
S36=1,3 | LAPM o en búfer | En búfer
S36=4,6 | LAPM, MNP o colgar | MNP o colgar
S36=5,7 | LAPM, MNP o en búfer | MNP o en búfer

##### S89 Temporizador para el control de modo de inactividad

- Este registro muestra el número de segundos de inactividad (no se han enviado caracteres desde DTE, no hay LLAMADA) en el estado de comando fuera de línea antes de que el módem entre en estado de espera. Un valor de cero evita el modo de espera. El predeterminado es 30. El rango es 0 y de 5 a 65.
S91 Nivel de transmisión de la línea
- Este registro especifica el nivel de transmisión de la línea, en dB, con el signo menos implícito. El predeterminado es 15 dB, el rango es de 6 a 15.

##### S92 Nivel de transmisión de conexión directa

- Este registro define el nivel de transmisión, en dBm, para conexión celular directa. Este valor puede tener diferentes ajustes para teléfonos distintos. El predeterminado es 0 dBm.

S95 Opciones de mensajes de negociación

- Este registro activa diversos códigos de resultado que indican la secuencia de eventos en una conexión con control de errores. Este registro S no afecta a la forma de negociar la conexión, simplemente permite mensajes ampliados.

  S95=0 | Desactiva los mensajes ampliados de código de resultado.
  S95=1 | Use la velocidad DCE (de módem a módem) al informar de códigos de resultado CONNECT.
  S95=2 | Añadir "/ARQ" al código de resultado CONNECT cuando se establezca una conexión con control de errores (EC).
  S95=4 | Activa códigos de resultado CARRIER.
  S95=8 | Activa códigos de resultado PROTOCOL.
  S95=32 | Activa códigos de resultado COMPRESSION.

##### S98 Opciones de detección de cable

- Este registro controla la detección automática e informes de los cambios en el cable o conector alternativo unido al módem.

  S98=0 | Desactiva la detección e informes del cable.
  S98=1 | Activa la detección de cable; desactiva los informes.
  S98=2 | Activa la detección e informes del cable.

S109 Funcionamiento V.90 o K56flex

- Este registro controla la detección automática o el ajuste forzado de V.90 o K56flex estándar para operar hasta a 56 Kbps.

  El firmware de Xircom para los modems actuales de 56K incluye el soporte del estándar V.90 56K. Este firmware está diseñado para intentar inicialmente una conexión V.90 y luego cambiar a K56flex si el host al que se llama no soporta V.90. Sin embargo, para que se pueda iniciar por defecto una conexión V.90 el host al que se llama debe soportar la detección automática de V.90. Si el host V.90 al que se llama no soporta la detección automática, será necesario enviar el comando ATS109=2 al módem para forzar la conexión V.90. Si se envía ese comando y sigue sin conseguirse la conexión V.90, el módem volverá directamente a V.34 (si S109=2, de desactiva el paso de V.90 a K56flex). Para recuperar el valor predeterminado, emita un comando ATS109=1.

  S109=0 | Fuerza K56flex; en caso de fallo vuelve a V.34.
  S109=1 | Negocia inicialmente V.90 si el host admite la detección automática V.90; negocia el retorno a 56flex si no se admite la detección automática V.90 o no se admite V.90.
  S109=2 | Fuerza V.90 para las conexiones PCM; si el host no admite V.90, cambia directamente a V.34.

##### Cómo definir S109

- Para cambiar el valor del registro S109 con un programa de emulación de terminal (como por ejemplo HyperTerminal), introduzca ATS109=n (donde n es 0, 1 ó 2) el modo de comandos del módem.
- Para cambiar el valor del registro S109 con el Acceso telefónico a redes de Windows 95, 98, o NT, vaya a Panel de control, Módems, resalte el módem Xircom y pulse Propiedades. Haga clic en Conexión/Avanzada. Introduzca S109=n (donde n es 0, 1 o 2) en el cuadro Configuraciones extra.

Contenido | Página anterior | Página siguiente