#

索引 | 上一页 | 下一页

# 以太网10/100+调制解调器56
故障排除

本联机文档中的技术信息仅适用于以下捷讯产品：RealPort™ Ethernet 10/100+Modem 56和CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56™。

本节提供以下故障排除信息：

- 故障排除指导方针
- 诊断软件
- 视窗2000下的故障排除
- 视窗Me (Millennium Edition)下的故障排除
- 视窗98和95下的故障排除
- 用于视窗2000、Me、98和95的驱动程序参数
- 视窗NT 4.0下的故障排除
- IBM OS/2配置参考
- 视窗3.x驱动程序参数
- 一般故障排除检验表
- 驱动程序关键字字母表参考

### 故障排除指导方针

本故障排除信息适用于那些在完成其产品和操作环境的正确设置和安装步骤后遇到问题的用户或网络管理员。

### 诊断软件

捷讯提供局域网和调制解调器诊断实用程序，以测试利宝以太网10/100+调制解调器56和信用卡式以太网10/100+调制解调器56的几种功能。局域网实用程序将报告设备的序列号和网络节点地址。请记下机型和序列号以备参考。

#### 运行诊断实用程序

1. 确认以太网10/100+调制解调器56是否已安装和配置为适合于与您的视窗版本一起工作。
2. 确定在安装过程的最后运行SETUP.EXE，然后重新启动系统来安装捷讯实用程序。
3. 单击“开始”、“程序”、“捷讯实用程序”，然后选择“局域网测试”或“调制解调器测试”。
4. 按照屏幕上的指示进行操作。

### 视窗2000下的故障排除

##### 升级视窗2000驱动程序

视窗2000包含用于利宝以太网10/100+调制解调器56和信用卡式以太网10/100+调制解调器56的内置驱动程序。内置驱动程序功能强大，但是其中可能未包含捷讯光盘中所附版本的最新功能。捷讯建议您升级至最新的捷讯驱动程序，以便充分利用捷讯卡的全部功能。要在完成视窗2000内置驱动程序的自动安装后更新视窗2000驱动程序，请执行以下步骤：

1. 更新捷讯以太网驱动程序：如果已安装和插入捷讯PC卡，请依次单击“开始”、“设置”、“控制面板”，双击“网络和拨号连接”，然后双击“局域网连接”。选择“属性”。
2. 在“局域网连接属性”屏幕中，单击屏幕顶部的“配置”按钮，该按钮位于捷讯以太网10/100+调制解调器56 PC卡机型的“使用的连接”列表下方。接下来选择“驱动程序”选项卡，单击“更新驱动程序”按钮。此操作将启动“升级设备驱动程序向导”。单击“下一步”。在下一屏幕上选择“搜索适用于设备的驱动程序（建议）”。单击“下一步”。在“查找驱动程序文件”屏幕中，选择“指定位置”，然后单击“下一步”。输入捷讯光盘的访问路径（例如，如果您的CD-ROM驱动器是E，请键入“E:\”）。然后单击“确定”。
3. “向导”将报告找到一个比当前驱动程序与此设备更为匹配的驱动程序。单击“下一步”。
4. 系统将通知您Microsoft尚未注册此软件，并询问是否继续安装。单击“是”。接下来已更新的驱动程序将复制到您的计算机。单击“完成”，然后单击“关闭”。单击“确定”关闭“局域网连接属性”对话框。
5. 更新捷讯调制解调器驱动程序：如果已安装和插入捷讯PC卡，请依次单击“开始”、“设置”、“控制面板”，双击“系统”，单击“硬件”选项卡，然后单击“设备管理器”。
6. 首先选择“调制解调器”，然后选择“Xircom Ethernet 10/100+Modem 56（捷讯以太网10/100+调制解调器56）[调制解调器接口]”。右击该选项，然后选择“属性”。
7. 选择“驱动程序”选项卡，然后单击“更新驱动程序”按钮。此操作将启动“升级设备驱动程序向导”。单击“下一步”。在下一屏幕上选择“搜索适用于设备的驱动程序（建议）”。单击“下一步”。在“查找驱动程序文件”屏幕中，选择“指定位置”，然后单击“下一步”。输入捷讯光盘上的“NDIS5”文件夹的访问路径（例如，如果您的CD-ROM驱动器是E，请键入“E:\NDIS5”）。
8. “向导”将报告找到一个比当前驱动程序与此设备更为匹配的驱动程序。单击“下一步”。
9. 系统将通知您Microsoft尚未注册此软件，并询问是否继续安装。单击“是”。接下来已更新的驱动程序将复制到您的计算机。单击“完成”，然后单击“关闭”。

注：要查看驱动程序设置，请依次单击“开始”、“设置”、“控制面板”，双击“网络和拨号连接”，然后双击“局域网连接”。选择“属性”，然后选择“高级”。本节的后面部分将介绍驱动程序参数和设置。

### 视窗Me (Millennium Edition)下的故障排除

##### 升级视窗ME驱动程序

视窗ME包含用于利宝以太网10/100+调制解调器56和信用卡式以太网10/100+调制解调器56的内置驱动程序。这些内置驱动程序功能强大，但是其中可能未包含捷讯光盘中所附版本的最新功能。捷讯建议您升级至最新的捷讯驱动程序，以便充分利用捷讯卡的全部功能。要在完成视窗ME内置驱动程序的即插即用安装后更新视窗ME驱动程序，请执行以下步骤：

1. 视窗Me安装完内置驱动程序后，“发现新硬件向导”将消失。放入捷讯光盘。
2. 依次访问“开始”、“设置”、“控制面板”、“系统”、“设备管理器”。注：如果“控制面板”窗口中没有显示“系统”图标，请单击“查看所有控制面板选项”链接，然后双击“系统”图标并选择“设备管理器”选项卡。
3. 找到并选择多功能适配器“Xircom Ethernet 10/100 + Modem 56 Parent”（捷讯以太网10/100 +调制解调器双亲）。
4. 单击“属性”，然后单击“驱动程序”选项卡和“更新驱动程序”。
5. 在“更新设备驱动程序向导”中，单击“自动搜索最适用的驱动程序（建议）”，然后单击“下一步”。视窗将在CD-ROM驱动器查找驱动程序。这可能需要几秒钟。
6. “更新设备驱动程序向导”准备好安装新的驱动程序时将发出指示。单击“下一步”。
7. “向导”将指示已安装更新的驱动程序。单击“完成”，然后关闭任何打开的“设备管理器”窗口。
   注：如果您在完成初始的即插即用安装后未运行“SETUP”，则请运行SETUP将捷讯实用程序和联机文档安装到硬盘驱动器。按以下步骤继续进行：
8. 单击“开始”，然后单击“运行”。键入捷讯光盘上的“SETUP.EXE”程序的访问路径（例如，如果您的CD-ROM驱动器是E，请键入“E:\SETUP.EXE”），然后单击“确定”。
9. 在出现的菜单上，单击“安装软件和工具”并按照屏幕上的指示进行操作。捷讯联机文档和实用程序将被复制到硬盘上并安装在“开始”，“程序”，“捷讯实用程序”下。您必须安装Microsoft Internet Explorer或Netscape Navigator才能查看联机文档。
10. 要更改调制解调器的国家（地区）配置，请在“开始”、“程序”、“捷讯实用程序”下运行“CountrySelect”（国家（地区）选择）。从中选择调制解调器将要呼叫的国家（地区），然后单击“Save”（保存）和“Exit”（退出）。

### 视窗98和95下的故障排除

#### 安装调制解调器时的故障排除

- 尝试使用一个通信应用程序拨号时，发生调制解调器初始化错误。
- 连接失败。

#### 可能的解决方案

- 您可能必须在通信应用程序中定义调制解调器类型。如果没有列出捷讯调制解调器，请选择“Generic Hayes compatible”（一般贺氏兼容）设备。
- 如果用户的计算机配备了红外通信端口，则可能需要禁用此端口。这类端口经常占用其它通讯设备所需的COM端口资源。在计算机的CMOS或BIOS设置程序中和视窗95的“设备管理器”中都要禁用红外端口，方法如下：

1. 有些计算机使用硬件设置实用程序在BIOS中配置红外端口。有关如何禁用红外端口的说明，请参阅您的计算机文档。
2. 要在视窗95中禁用红外通信端口，请进入“控制面板”中“系统”下的“设备管理器”选项卡。
3. 双击“端口 (COM & LPT)”条目和“IR串行端口”条目。删除“设备使用情况”的复选标记。
4. 选中“在该硬件配置文件中禁用”选项以禁用此设备。

#### 如何使用视窗98或95调制解调器诊断工具

1. 在“控制面板”的“调制解调器”选项中，单击“诊断”。
2. 在“诊断”属性中，高亮度显示与捷讯调制解调器相关的COM端口并单击“其它信息”按钮。此操作使视窗向调制解调器发送命令，读取调制解调器的响应，并显示有关调制解调器及其COM端口的信息。“端口信息”框将显示以下信息：

- 调制解调器COM端口的IRQ和I/O地址。这些地址应与端口或调制解调器适配器的物理配置相匹配。
- 调制解调器能响应各种不同的AT命令。对于某些不支持的AT命令，捷讯调制解调器可能返回ERROR。但这并不表明响应失败。

3. 日志文件通过记录调制解调器的命令和响应来帮助确定调制解调器的问题。视窗95和98创建和维护日志文件的步骤略有不同：

- 视窗98在Windows目录下创建了一个默认的日志文件，使用调制解调器设备名作文件名，使用.LOG作为扩展名，例如“Xircom_Network_modem.log”（或MS-DOS下的短格式文件名）。要继续向日志文件添加信息，请将复选标记置于“高级连接设置”窗口中的“记录日志文件”选项框中（通过依次进入“控制面板”、“调制解调器”、“属性”、“连接”和“高级”）。
- 在视窗95中，进入“控制面板”、“调制解调器”、“属性”、“连接”和“高级”。在“高级连接设置”窗口中，将复选标记置于“记录日志文件”选项框中。下次使用调制解调器时将在C:\WINDOWS目录下创建一个MODEMLOG.TXT文件。

### 用于视窗2000、98、Me和95的驱动程序参数

##### 默认设置和可配置参数

在默认设置下，捷讯以太网+调制解调器PC卡软件将自动选择系统所需的NDIS驱动程序。NdisVersion关键字也可以手动设置为NDIS驱动程序的特定版本。每一种版本的NDIS驱动程序所需文件如下所示：CEM56.SYS (NDIS3)、CEM56N4.SYS (NDIS4)和CEM56N5.SYS (NDIS5)。请参阅“驱动程序参数”表下的注1。

用户可以使用内置于视窗的“网络控制面板”修改下面列出的用户可配置参数。“控制面板”小程序将询问用户选择的参数，然后在注册表中设置相应的参数。您可以通过选择驱动程序“属性”中的“高级”选项卡来设置以下用户可配置参数：

参数 | 默认设置 | 有效值
CableType | Autodetect | 10B2（同轴电缆）
|  | 10BT/100BTX (TP)
Dynamiclinkdetect | ON | ON
|  | OFF
Early Transmit | ON | ON
|  | OFF
Line Mode | Autodetect | Full Duplex
|  | Half Duplex
Line Speed | Autodetect | 10Mbps
|  | 100Mbps
Link Integrity | ON | ON
|  | OFF
Mode | I/O | I/O
|  | Memory Mapped
Ndisversion | Autoselect | 请参阅下面的注1
NetworkAddress |  | 请参阅下面的注2
PacketPriority* | OFF | ON
|  | OFF
TransmitBufferSize | 11,264 | 1024-29696

带*号的参数仅适用于视窗98第二版和视窗2000，并且仅适用于NDIS5驱动程序。请参阅“驱动程序关键字字母表参考”。

注1：下表列出了有效的NDIS版本，可根据不同的操作系统进行选择：

视窗95OSR2： | AutoSelect，NDIS3，NDIS4
视窗98： | AutoSelect，NDIS3，NDIS4，NDIS5
视窗98SE： | AutoSelect，NDIS3，NDIS4，NDIS5
视窗2000和视窗Me： | “NdisVersion”不存在，NDIS5为默认驱动程序。Ndis切换不适用于视窗2000或视窗Me。
视窗NT 4.0： | 不支持“NdisVersion”。使用网卡属性更改NDIS选项（默认选项为NDIS4）。

AutoSelect（默认设置）将选择操作系统支持的最高版本NDIS。通过进入适配器网络属性的“NdisVersion”中并选择所需的驱动程序，用户也可以在系统支持的不同NDIS版本之间进行手动切换。表中仅显示了特定操作系统支持的驱动程序。

注2：通过指定“NetworkAddress”的值（例如“0080C7112233”），可以修改网络节点地址。如果用户没有指定“NetworkAddress”，CEM56.SYS驱动程序将使用“捷讯以太网PC卡信息结构”中的网络节点地址。

## 视窗NT 4.0下的故障排除

##### 视窗NT驱动程序参数

使用视窗NT网络控制面板可以修改CEM56.SYS驱动程序参数。这个小程序使用OEMSETNT.INF文件来配置注册表里的相应参数。

有关参数关键字的定义，请参阅驱动程序关键字字母表参考。

参数 | 有效值 | 注册表值
AutoPolarity | OFF ON | 0 1
CableDetect | OFF ON | 0 1
DynamicLinkDetect | OFF ON | 0 1
EarlyReceive | OFF ON | 0 1
EarlyTransmit | OFF ON | 0 1
InterruptNumber | 3-15 | 相同
InterruptStyle | AutoDetect PCI-IRQ ISA-IRQ | 0 1 2
IOBaseAddress | 0x1000-0xF800 | 相同
LineMode | AutoDetect Half-Duplex Full-Duplex | 0 1 2
LineSpeed | AutoDetect 10Mbps 100Mbps | 0 1 2
LinkIntegrity | OFF ON | 0 1
MemoryBaseAddress | 0xC0000-B000C000 | 相同
MemoryMode | OFF ON | 0 1
RXBUFFERSIZE | 0-100 | 相同
Socket | AutoDetect 1, 2, 3 | 0, 1, 2, 3
TXBUFFERSIZE | 0-100 | 相同

仅适用于网络管理员。要手动修改网络节点地址，选择“运行”，键入“regedit”，然后按Return键。选择“HKEY_LOCAL_MACHINE”、“系统”、“当前控制设置”、“维修”、“CEM56.SYS”。单击“编辑”菜单，选择“新建”，“字符串值”。重新命名NetworkAddress的新值（无空格，区分大小写），然后按Enter键。双击NetworkAddress，然后在“键值”框中输入12位地址（无空格），单击“确定”。

## IBM OS/2配置参考

以下几节介绍了OS/2 NDIS2和ODI驱动程序的配置指导方针。您可以在“关键字字母表参考”中找到每个关键字的解释。

除非另有说明，否则此处列出的所有驱动程序均可以自动检测适配器连接网络（10Mbps或100Mbps）的速率。您可以使用“LINESPEED”关键字指定速率。

全双工操作必须在“LINEMODE”关键字中明确配置，除非您将适配器连接到支持多路径自动协商的网络集线器。在此情况下，适配器将自动检测全双工操作。

OS/2 NDIS驱动程序配置说明

OS/2 NDIS驱动程序XCEM NDIS.OS2符合微软局域网管理软件网络驱动程序接口标准(NDIS) 2.0.1版中的规定。它是基于IBM OS/2的设备驱动程序，可以配合OS/2 2.0版和更高版本使用。

使用XCEMNDIS.OS2所需的文件如下所示：

PROTOCOL.INI | 配置和捆绑信息文件
XCEM OS2.NIF | 用于微软局域网管理软件的捷讯安装文件
XCEM NDIS.OS2 | 捷讯OS/2 NDIS 2.0.1驱动程序

如果需要更改任何参数，请使用ASCII文本编辑器修改PROTOCOL.INI文件中相应的关键字和值。

PROTOCOL.INI的关键字语法结构如下所示。关键字不区分大小写，并可以按起始字符的特有顺序进行缩写（例如，IN表示INTERRUPT，IO表示IOADDRESS）。您可以在“关键字字母表参考”中找到每个关键字的解释。

NDIS 2.0.1关键字(XCEMNDIS.OS2)

关键字 | 有效值
CACHE | 0、4、8、16或32 |
ERT | 未列出 |
IOADDRESS | 100 - FF80 |
IRQ | 3-15 |
ISAIRQ | YES或NO |
LATENCY | 0-255 |
LINEMODE | AUTO、HALF或FULL |
LINESPEED | AUTO、10或100 |
LINKDISABLE | YES或NO |
MEMORY | C0000 - 7FFFF000 |
MODE | IO或MEM |
NOBURST | YES或NO |
NOCHECK | YES或NO |
NOEARLYRX | 未列出 |
NOEARLYTX | 未列出 |
NOLED | YES或NO |
NOPOLL | YES或NO |
NOPREFETCH | YES或NO |
NOWRITEPOST | YES或NO |
PCIIRQ | YES或NO |
RXBUFFERSIZE | 1-30 |
SOCKET | 1-4 |
TXBUFFERSIZE | 1-10 |
VERBOSE | YES或NO |

OS/2 ODI驱动程序配置说明

OS/2 ODI驱动程序XCEM ODI.OS2符合OS/2客户机驱动程序硬件专用模块2.1版的Novell ODI开发人员指南。该程序是基于IBM OS/2的设备驱动程序，可以配合OS/2 2.0版和更高版本使用。Novell OS/2工作站ODI堆栈包括XCEMODI.OS2，它支持用于OS/2网络客户机环境的Novell NetWare Requestor。

使用XCEMODI.OS2所需的文件包括Novell OS/2 Requestor和以下文件：

NET.CFG | 网络配置文件
XCEM ODI.OS2 | 用于OS/2的捷讯ODI驱动程序

如果需要更改任何参数，请使用ASCII文本编辑器打开和修改NET.CFG文件，并在行中插入适当的关键字和值。

> LINK DRIVER XCEMODI

关键字NET.CFG的语法结构如下所示。关键字不区分大小写，并可以按起始字符的特有顺序进行缩写（例如，IN表示INTERRUPT，IO表示IOADDRESS）。关键字字母表参考解释了每一个关键字。

ODI (XCEMODI.OS2)关键字

关键字 | 有效值
CACHE | 0、4、8、16或32
ERT | 未列出
IOADDRESS | 100 - FF80
IRQ | 3 - 15
ISAIRQ | YES或NO
LATENCY | 0 - 255
LINEMODE | AUTO、HALF或FULL
LINESPEED | AUTO、10或100
LINKDISABLE | YES或NO
MEMORY | C0000 - 7FFFF000
MODE | IO或MEM
NOBURST | YES或NO
NOCHECK | YES或NO
NOEARLYRX | 未列出
NOEARLYTX | 未列出
NOLED | YES或NO
NOPOLL | YES或NO
NOPREFETCH | YES或NO
NOWRITEPOST | YES或NO
PCIIRQ | YES或NO
RXBUFFERSIZE | 1 - 30
SOCKET | 1 - 4
TXBUFFERSIZE | 1 - 10
VERBOSE | YES或NO

OS/2调制解调器启动程序配置说明

CMENABLE.OS2将自动搜索下一个可用的COM端口。如果存在冲突，则必须手动分配Com端口。这可以通过在CMENABLE.OS2中使用COMx关键字来完成。例如，要将端口强制为COM4，必须在CONFIG.SYS中写入以下行：

C:\IBMCOM\MACS\CMENABLE.OS2 COM4

分配COM端口之前，您必须先找到一个可用的COM端口。要找到此类端口，请运行OS/2的硬件管理程序。硬件管理程序将列出一个已使用的COM端口列表。在硬件管理程序中，COM端口显示为Serial_(Port -1) Serial Controller。以下表格为端口列表实例：

Serial_0 Serial Controller | COM1
Serial_1 Serial Controller | COM2
Serial_2 Serial Controller | COM3
Serial_3 Serial Controller | COM4

示例

硬件管理程序显示了以下正在使用的串行端口：

> Serial_0 Serial Controller
> Serial_3 Serial Controller

这表明COM1和COM4已被占用。因此，CMENABLE.OS2应使用下一个可用的COM端口-COM2。CMENABLE.OS2会将下行载入CONFIG.SYS中

DEVICE=C:\IBMCOM\MACS\CMENABLE.OS2 COM2

CMENABLE.OS2必须在COM.SYS和XCEMNDIS.OS2或XCEMODI.OS2之前载入

OS/2调制解调器启动程序关键字(CMENABLE.OS2)

关键字 | 有效值
CACHE | 0、8、16或32
COMx | Auto，1-4
IOADDRESS | 视硬件而定
IRQ | 3-15
ISAIRQ | 无需输入值
LATENCY | 0-255
MEMORY | 视硬件而定
NOCHECK | 无需输入值
PCIIRQ | 无需输入值
VERBOSE | 无需输入值

## 视窗3.x驱动程序参数

以下小节介绍了每一种驱动程序类型的配置指导方针：NDIS2、ODI和软件包。有关单个驱动程序参数的详情，请参阅“关键字字母表参考”。

除非另有说明，否则此处列出的所有驱动程序均可以自动检测适配器连接网络（10Mbps或100Mbps）的速率。您可以使用“LINESPEED”关键字指定速率。

全双工操作必须在“LINEMODE”关键字中明确配置，除非您将适配器连接到支持多路径自动协商的网络集线器。在此情况下，适配器将自动检测全双工操作。

所有DOS驱动程序都具有内置的增强型资源检测功能。这些驱动程序将检测自身使用的闲置系统内存、IRQ以及I/O资源。要使用此功能，请勿在网络配置文件中写入关键字来强制使用特定的资源。这样将会覆盖此参数的自动资源检测功能。

#### ODI设置（用于驱动程序XCEMODI.COM）

对于使用ODI驱动程序的网络的自定义参数，则可以使用ASCII编辑器在NET.CFG文件中手动输入。

### DOS ODI驱动程序配置说明(XCEMODI.COM)

ODI驱动程序XCEMODI.COM符合Novell ODI规范：16位DOS客户机HSM。它是基于DOS的终止并驻留(TSR)程序。此驱动程序将根据NET.CFG文件中指定的选项对自身进行配置。捷讯光盘中包含此文件，并且必须与ODI驱动程序放在相同目录下。使用XCEMODI.COM所需的文件如下所示

XCEM ODI.INS | 捷讯安装信息文件
NET.CFG | 网络配置文件
XCEM ODI.COM | 捷讯ODI驱动程序

如果需要更改任何参数，请使用ASCII文本编辑器打开和修改NET.CFG文件，并在行中插入适当的关键字和值。

>     LINK DRIVER XCEMODI

参数也可以在命令行中执行。命令行参数将覆盖NET.CFG文件中的参数。

### XCEM ODI.COM和XCEMODI.OS2关键字

关键字 | 默认设置 | 有效值
AUTOPOLARITY | ON | ON或OFF
CABLEDETECT | ON | ON或OFF
ISAIRQ | AUTO | 无需输入值
PCIIRQ | AUTO | 无需输入值
MEMORY | AUTO | 视硬件而定
IOADDRESS | AUTO | 视硬件而定
IRQ | AUTO | 3 - 15
SOCKET | AUTO | 视硬件而定
MODE | MEM | IO或MEM
NOCHECK | ACTIVE |
NOLED | ACTIVE |
TXBUFFERSIZE | 2 | 1 - 10
RXBUFFERSIZE | 15 | 1 - 30
ERT | HIGH | LOW、MEDIUM或HIGH
NOEARLYRX | 未列出 |
NOEARLYTX | 未列出 |
LINESPEED | AUTO | 10或100
LINEMODE | AUTO | HALF或FULL
LINKDISABLE | 未列出 |
NOBURST | 未列出 |
LATENCY | 32 | 0 - 255
CACHE | 8 | 0、4、8、16或32
NOWRITEPOST | 未列出 |
NOPREFETCH | 未列出 |
VERBOSE | 未列出 |
S |  | 仅限于命令行：显示驻留局域网驱动程序
U |  | 仅限于命令行：卸载驱动程序

NDIS 2.0.1设置（用于驱动程序XCEMNDIS.EXE）

NDIS驱动程序的自定义参数可以使用ASCII编辑器在PROTOCOL.INI文件中手动输入。

NDIS 2.0.1 DOS驱动程序配置说明

DOS NDIS驱动程序XCEM NDIS.EXE符合微软局域网管理程序网络驱动程序接口标准(NDIS)2.0.1版。它是基于DOS的可执行终止并驻留(TSR)程序，并根据PROTOCOL.INI文件（捷讯光盘中提供）中指定的选项对自身进行配置。

使用XCEMNDIS.EXE所需的文件如下所示：

> PROTOCOL.INI 配置和捆绑信息文件
> XCEMDOS.NIF 微软局域网管理程序的捷讯安装文件
> XCEMNDIS.EXE 捷讯DOS NDIS 2.0.1驱动程序

NDIS 2.0.1关键字(XCEMNDIS.EXE)

关键字 | 默认设置 | 有效值
DRIVERNAME=XIRCOM$ （PROTOCOL.INI中所需的第一个选项） |  |
AUTOPOLARITY | ON | ON或OFF
CABLEDETECT | ON | ON或OFF
ISAIRQ | AUTO |
PCIIRQ | AUTO |
NOPOLL | ACTIVE |
MEMORY | AUTO | 视硬件而定
IOADDRESS | AUTO | 视硬件而定
IRQ | AUTO | 3 - 15
SOCKET | AUTO | 视硬件而定
MODE | MEM | IO或MEM
NOCHECK | ACTIVE |
NOLED | ACTIVE |
TXBUFFERSIZE | 2 | 1 - 10
RXBUFFERSIZE | 15 | 1 - 30
ERT | HIGH | LOW、MEDIUM或HIGH
NOEARLYRX | ACTIVE |
NOEARLYTX | ACTIVE |
LINESPEED | AUTO | 10或100
LINEMODE | AUTO | HALF或FULL
LINKDISABLE | ACTIVE |
NOBURST | ACTIVE |
LATENCY | 32 | 0 - 256
CACHE | 8 | 0、4、8、16或32
NOWRITEPOST | ACTIVE |
NOPREFETCH | ACTIVE |
VERBOSE | OFF |

分组驱动程序设置（用于驱动程序XCEMPD.COM）

运行分组驱动程序时，分组驱动程序参数必须在XCEM PD.COM命令行中声明。

分组驱动程序配置说明

捷讯分组驱动程序XCEMPD.COM符合FTP软件的公用域分组驱动程序规范。它是基于DOS的终止并驻留(TSR)程序。此驱动程序文件XCEMPD.COM位于捷讯光盘中的\PKTDRV目录下。

有关在网络中安装分组驱动程序的说明，请参阅您的网络文档。大多数安装可以使用以下默认设置。

关键字不区分大小写，并可以按起始字符的特有顺序进行缩写（例如，IN表示INTERRUPT）。

分组驱动程序关键字(XCEMPD.COM)

关键字 | 默认设置 | 有效值
AUTOPOLARITY | ON | ON或OFF
CABLEDETECT | ON | ON或OFF
ISAIRQ | AUTO |
PCIIRQ | AUTO |
NOPOLL | ACTIVE |
MEMORY | AUTO | 视硬件而定
IOADDRESS | AUTO | 视硬件而定
IRQ | AUTO | 3 - 15
SOCKET | AUTO | 视硬件而定
MODE | MEM | IO或MEM
NOCHECK | ACTIVE |
NOLED | ACTIVE |
TXBUFFERSIZE | 2 | 1 - 10
RXBUFFERSIZE | 15 | 1 - 30
ERT | HIGH | LOW、MEDIUM或HIGH
NOEARLYRX | ACTIVE |
NOEARLYTX | ACTIVE |
LINESPEED | AUTO | 10或100
LINEMODE | AUTO | HALF或FULL
LINKDISABLE | ACTIVE |
NOBURST | ACTIVE |
LATENCY | 32 | 0 - 256
CACHE | 8 | 0、4、8、16或32
NOWRITEPOST | ACTIVE |
NOPREFETCH | ACTIVE |
SINT | 60 | (60 - 80)
VERBOSE | 未列出 |

分组驱动程序示例

装载分组驱动程序XCEMPD.COM的一般顺序和默认配置设置如下所示：

>     XCEMPD
>     ETHDRV

如果要使用不同于默认设置的其它配置设置，则必须在XCEMPD.COM命令行中声明。例如，

>     XCEMPD IOADDRESS=320 INT=7
>     ETHDRV

#### 视窗3.x调制解调器配置说明

捷讯以太网10/100+调制解调器56具有局域网卡和传真/调制解调器的双重功能。作为调制解调器，以太网10/100+调制解调器56与贺氏(Hayes)和Microcom兼容，并且具有数据传送、数据压缩以及错误控制方面的最新技术。它可以与大多数标准通信和传真软件包一起使用。

捷讯以太网10/100+调制解调器56需要载入调制解调器驱动程序(CMENABLE.COM)才能使用。在默认设置下，捷讯安装程序将同时安装调制解调器驱动程序CMENABLE.COM和局域网驱动程序（XCEMODI或XCEMNDIS）。如果仅使用调制解调器，请重新引导计算机并仅装载调制解调器驱动程序CMENABLE.COM。

有关调制解调器命令的详细信息，请参阅AT命令。

仅在视窗3.x环境下使用调制解调器通信

如果您想在视窗3.x环境下使用调制解调器而不装载网络驱动程序，请重新引导计算机并从DOS提示符下运行调制解调器驱动程序CMENABLE.COM（位于捷讯光盘的根目录下），然后再启动视窗或您的通信程序：

> CMENABLE

安装通信和传真软件

以太网10/100+调制解调器56与大部分流行的通信和传真软件包兼容。有关配置帮助，请参阅捷讯光盘中的目录\SCRIPTS。

运行视窗通信和传真软件

基于视窗3.x的传真和通信程序可以在初始化调制解调器后立即启动。

运行DOS通信和传真软件

基于DOS的通信软件应在未装载视窗的情况下从DOS提示符下运行。如果装载了视窗，DOS软件也可以在DOS框内运行。

自动检测COM端口

以太网10/100+调制解调器56的调制解调器驱动程序将自动配置系统中的某个COM端口。驱动程序首先扫描BIOS表查找第一个未使用的COM端口，然后检查相应的IRQ是否被占用。如果被占用，它将移至下一个可用的COM端口。

此过程优先于网络资源。如果您指定的网络IRQ与第一个可用的COM IRQ（3或4）相同，驱动程序将显示出错误信息。

要强制使用COM端口，请使用以下标题中介绍的COMx关键字。如果不想使用COM端口，请在配置文件或命令行中添加NOCOM关键字。

手动设置COM端口

在进行调制解调器操作的串行端口仿真时，可以使用COMx关键字手动指定以太网10/100+调制解调器56应使用的COM端口。其中x的值可为1、2、3或4。每个设置还将为I/O地址和中断级别激活一组预定义的值，如下所示：

端口 | IRQ | IOADDRESS
COM1 | 4 | 03F8
COM2 | 3 | 02F8
COM3 | 4 | 03E8
COM4 | 3 | 02E8

请不要选择当前正由其它系统设备占用的COM端口，例如PC卡接口本身或者鼠标或跟踪球。

通过COMx关键字将通信软件配置为您选定的COM端口。

视窗3.x调制解调器驱动程序设置

调制解调器驱动程序CMENABLE.COM搜索可用的COM端口或由用户指定的COM端口，然后根据此端口配置捷讯硬件。

调制解调器驱动程序配置说明

如果要单独使用调制解调器，请仅装载调制解调器驱动程序CMENABLE.COM（位于捷讯光盘中），而不要装载XCEMNDIS或XCEMODI等网络驱动程序（默认情况下捷讯安装程序将同时安装调制解调器和局域网驱动程序）。

重新引导计算机，并从DOS提示符下运行CMENABLE.COM，然后再启动视窗或通信程序。

CMENABLE .COM关键字

关键字 | 有效值
CACHE | 0、8、16或32
COMx | Auto，1-4
IOADDRESS | 视硬件而定
IRQ | 3 - 15
LATENCY | 0 - 255
MEMORY | 视硬件而定
NOCHECK | 无需输入值
VERBOSE | 无需输入值

### 一般故障排除检验表

如果您在安装捷讯利宝以太网10/100+调制解调器56后遇到问题，请在联系客户支持服务之前尝试使用一般的故障排除方法。

- 载入驱动程序或运行测试实用程序时，保持局域网适配器电缆连接至捷讯适配器。
- 在网络环境下，试着直接把捷讯10/100网络+ 56K调制解调器PC卡连接到集线器或集中器上。
- 接入已知的有效网络连接。
- 尝试在不同的计算机上使用捷讯适配器。
- 如果可能的话，尝试使用其它的捷讯适配器。
- 确保捷讯设备的中断、存储器地址和I/O地址与安装的其它硬件（例如声卡和CD-ROM驱动器)不发生冲突。
- 尝试将驱动程序装载到不同的存储器位置（即：C800、CC00、D400、D800）。
- 尝试使用不同的中断位置(即：5, 10, 11)。
- 尝试使用不同的端口地址(即：280, 290, 310, 320)。

## 驱动程序关键字字母表参考

AUTOPOLARITY允许关闭电缆极性的自动协商。默认设置是ON。

CABLEDETECT打开或关闭自动电缆检测功能。打开此功能时，如果没有局域网电缆连接到卡上，电缆检测将察觉到，并把适配器设置为低功率模式。再次连接电缆后，恢复正常功率。

DYNAMICLINKDETECT确定是否必须连接网络电缆以装载驱动程序，并确定驱动程序是否检测电缆拔出和插入。设置为OFF时，如果没有连接网络电缆（且没有检测到链接），则启动时不能装载驱动程序。设置为ON时（默认设置），您可以在启动时装入驱动程序，并且可以随时检测到网络电缆的拔出和插入。如果您在使用拨号网络时遇到TCP/IP问题，请将此参数设置为OFF。

EARLYRECEIVE打开或关闭捷讯高级超前流水线操作功能。它可以用于排除网络故障。此关键字的使用可能对性能有负面影响。

EARLYTRANSMIT打开或关闭提早传送功能。它可以用于排除网络故障。此关键字的使用可能对性能有负面影响。

INTERRUPTNUMBER指定了适配器使用的硬件中断。

INTERRUPTSTYLE强制驱动程序使用ISA IRQ路由或PCI IRQ路由。某些网桥有支持PCI和ISA型IRQ路由的能力。有效参数为AutoDetect、PCI-IRQ和ISA-IRQ。

IOBASEADDRESS以十六进制的形式指定了捷讯适配器I/O端口使用的I/O基地址。如果以I/O模式运行，捷讯适配器需要128个相邻的I/O地址。如果使用存储映象I/O模式，则不需要I/O端口。如果不使用，驱动程序将自动检测I/O端口。

LINEMODE为网络选择半双工或全双工模式。有效参数为AutoDetect、Half-Duplex和Full-Duplex。连接到全双工集线器时，选择全双工可以使以太网10/100+调制解调器56同时发送和接收数据。

LINESPEED强制以10或100Mbps的速率进行操作。有效参数为AutoDetect、10Mbps和100Mbps。

LINKINTEGRITY可用于关闭非IEEE 10Base-T网络的链接完整性。默认设置是ON。

MEMORYBASEADDRESS在使用MODE MEMORY（内存映象I/O）时(参见MODE)，以十六进制为捷讯适配器指定主PC存储器位置。

MODE设置为IO时，将在只支持I/O驱动卡的系统中禁用对存储映象模式的请求。MEMORY设置提供更高的计算机性能，允许同时使用存储器和I/O资源。

NDISVERSION 允许在视窗2000、98和95下自动选择NDIS的不同版本进行安装。AutoSelect（默认设置）将选择操作系统支持的最高版本的NDIS。用户也可以在NDIS的不同支持版本之间手动进行切换，方法是进入适配器的网络属性中的“NDISVERSION”，选择所需的驱动程序。表中仅显示了操作系统支持的驱动程序。视窗NT 4.0不支持NDIS驱动程序选择。在默认设置下，可从捷讯光盘根目录下安装NDIS4驱动程序。

NETWORKADDRESS可以通过指定不同的节点地址覆盖适配器的唯一网络节点地址。

> 警告：网络地址设置应当仅由网络管理员进行修改。

PACKETPRIORITY 启用对优先级标记帧的支持，这些帧在MAC字头中带有IEEE 802.1p用户优先级值。它仅适用于视窗98第二版和视窗2000，并且仅适用于NDIS5驱动程序。如果在NDIS3或NDIS4下将此参数设置为ON，它将自动重设为OFF，并且计算机将重新启动。

RXBUFFERSIZE设置适配器接收包缓冲区的大小。该值为1 - 100之内的十进制数字。每个包可以为驱动程序的驻留空间添加约1520字节。

SOCKET标识要插入捷讯适配器的主机PC插槽或插座的编号。有效参数为AutoDetect、1、2和3。如果指定了插座编号，则仅在指定的插座中查找捷讯适配器。在AutoDetect下，驱动程序将自动在所有插座中查找捷讯适配器。

TXBUFFERSIZE设置适配器发送包缓冲区的大小。这是一个十进制的传送包编号，范围在1 - 100内。每个包可以为驱动程序的驻留空间增加约1520字节。

目录 | 上一页 | 下一页