#

索引 | 上一页 | 下一页

# 以太网10/100+调制解调器56
简介

本联机文档中的技术信息仅适用于以下捷讯产品：RealPort™ Ethernet 10/100+Modem 56和CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56™。

- 产品概述
- 如何创建软件安装磁盘

### 产品概述

捷讯利宝以太网10/100+调制解调器56和信用卡式以太网10/100+调制解调器56既可以访问10Mbps也可以访问100Mbps网络。连接以后，10Mbps或100Mbps网络速率可以自动协商。使用V.90或K56flex标准，还可以支持高达56Kbps的调制解调器速率。

警告：100Mbps网络需要使用第5类（数据级）非屏蔽双绞线(UTP)电缆连接。 第3类或第5类电缆可用于10Mbps网络。

#### 特点

捷讯利宝以太网10/100+调制解调器56插入III类或双II类PC卡插槽中。信用卡式以太网10/100+调制解调器56插入II类或III类PC卡插槽中。

在网络电缆断开后，BatterySave™技术将捷讯卡的LAN电路自动设置为低功耗状态。当电缆再次连接上时，将恢复正常电源模式。

#### 支持的操作环境

捷讯以太网10/100+调制解调器56支持视窗2000、视窗Me (Millennium Edition)、视窗98、视窗95的950b(OSR2)版、视窗NT 4.0、视窗3.x和IBM OS/2。

附送的软件包括：联机文档、安装软件、局域网和调制解调器诊断实用程序、卸载程序和进行各国专用调制解调器配置的CountrySelect软件。

### 如何创建软件安装磁盘

要创建一套安装时使用的磁盘，而不从捷讯光盘安装，您的系统必须具备软盘驱动器和CD-ROM驱动器，以及几张经过格式化的空白磁盘。

通过“开始”、“运行”，运行捷讯光盘中的MAKEDISK程序。按照屏幕上的指示复制和标注磁盘。安装指示要求提供捷讯光盘时，请使用适当的磁盘来代替。

注：MAKEDISK不会复制用户说明文档。您可以使用Internet Explorer或Netscape，运行捷讯光盘中的SETUP.EXE，然后选择“查看联机说明文档”，随时访问捷讯光盘中的用户说明文档。

目录 | 上一页 | 下一页