#

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지

# 이더넷 10/100+모뎀 56
모뎀 결과 코드

다음 목록은 모뎀 AT 명령을 실행한 후에 표시되는 모뎀 결과 코드에 대한 설명입니다.

### 모뎀 결과 코드

긴 형식 | 짧은 형식 | 설명
OK | 0 | 명령 실행 성공
CONNECT | 1 | 회선에 연결된 모뎀
RING | 2 | 착신음 신호 감지
NO CARRIER | 3 | 반송파 검출 실패/반송파 유실
ERROR | 4 | 잘못된 명령
NO DIALTONE | 6 | S6으로 설정한 시간 동안 발신음 없음
BUSY | 7 | 통화중 신호 감지
NO ANSWER | 8 | 원격 모뎀에서 응답하지 않음
CONNECT 2400 EC* | 10 | 2400 bps로 연결
CONNECT 4800 EC* | 11 | 4800 bps로 연결
CONNECT 9600 EC* | 12 | 9600 bps로 연결
CONNECT 14400 EC* | 13 | 14400 bps로 연결
CONNECT 19200 EC* | 14 | 19200 bps로 연결
CONNECT 7200 EC* | 24 | 7200 bps로 연결
CONNECT 12000 EC* | 25 | 12000 bps로 연결
CONNECT 16800 EC* | 86 | 16800 bps로 연결
CONNECT 300 EC* | 40 | 300 bps로 연결
CONNECT 21600 EC* | 55 | 21600 bps로 연결
CONNECT 24000 EC* | 56 | 24000 bps로 연결
CONNECT 26400 EC* | 57 | 26400 bps로 연결
CONNECT 28800 EC* | 58 | 28800 bps로 연결
CONNECT 31200 EC* | 59 | 31200 bps로 연결
CONNECT 33600 EC* | 60 | 33600 bps로 연결
CONNECT 38400 EC* | 28 | 38400 bps(DTE 속도)로 연결
CONNECT 57600 EC* | 18 | 57600 bps(DTE 속도)로 연결
CONNECT 115200 EC* | 87 | 115200 bps(DTE 속도)로 연결
DELAYED | 88 | 다이얼 번호가 지연됨
BLACKLISTED | 89 | 다이얼 번호가 블랙리스트에 포함되어 있음
BLACKLIST FULL | 90 | 블랙리스트가 모두 찼음
CONNECT 32000 EC* | 70 | 32000 bps(K56flex 모드) 또는 V.90으로 연결
CONNECT 34000 EC* | 71 | 34000 bps(K56flex 모드) 또는 V.90으로 연결
CONNECT 36000 EC* | 72 | 36000 bps(K56flex 모드) 또는 V.90으로 연결
CONNECT 38000 EC* | 73 | 38000 bps(K56flex 모드)로 연결
CONNECT 40000 EC* | 74 | 40000 bps(K56flex 모드) 또는 V.90으로 연결
CONNECT 42000 EC* | 75 | 42000 bps(K56flex 모드)로 연결
CONNECT 44000 EC* | 76 | 44000 bps(K56flex 모드) 또는 V.90으로 연결
CONNECT 46000 EC* | 77 | 46000 bps(K56flex 모드)로 연결
CONNECT 48000 EC* | 78 | 48000 bps(K56flex 모드) 또는 V.90으로 연결
CONNECT 50000 EC* | 79 | 50000 bps(K56flex 모드)로 연결
CONNECT 52000 EC* | 80 | 52000 bps(K56flex 모드) 또는 V.90으로 연결
CONNECT 54000 EC* | 81 | 54000 bps(K56flex 모드)로 연결
CONNECT 56000 EC* | 82 | 56000 bps(K56flex 모드)로 연결
CONNECT 28000 EC* | 100 | 28000 bps(V.90 모드)로 연결
CONNECT 29333 EC* | 101 | 29333 bps(V.90 모드)로 연결
CONNECT 30666 EC* | 102 | 30666 bps(V.90 모드)로 연결
CONNECT 33333 EC* | 103 | 33333 bps(V.90 모드)로 연결
CONNECT 34666 EC* | 104 | 34666 bps(V.90 모드)로 연결
CONNECT 37333 EC* | 105 | 37333 bps(V.90 모드)로 연결
CONNECT 38666 EC* | 106 | 38666 bps(V.90 모드)로 연결
CONNECT 41333 EC* | 107 | 41333 bps(V.90 모드)로 연결
CONNECT 42666 EC* | 108 | 42666 bps(V.90 모드)로 연결
CONNECT 45333 EC* | 109 | 45333 bps(V.90 모드)로 연결
CONNECT 46666 EC* | 110 | 46666 bps(V.90 모드)로 연결
CONNECT 49333 EC* | 111 | 49333 bps(V.90 모드)로 연결
CONNECT 50666 EC* | 112 | 50666 bps(V.90 모드)로 연결
CONNECT 53333 EC* | 113 | 53333 bps(V.90 모드)로 연결
CONNECT 54666 EC* | 114 | 54666 bps(V.90 모드)로 연결

* EC는 확장 결과 코드 구성 옵션이 작동될 때만 나타납니다. EC는 사용되는 오류 제어 방법에 따라 다음 기호 중 하나로 교체됩니다.
V42bis - V.42 오류 제어 및 V.42bis 데이터 압축
V42 - V.42 오류 제어 전용
MNP5 - MNP 클래스 4 오류 제어 및 MNP 클래스 5 데이터 압축
MNP 4 - MNP 클래스 4 오류 제어 전용
NoEC - 오류 제어 프로토콜 없음

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지