#

Índice | Página anterior | Próxima página

# Ethernet 10/100+Modem 56
Comandos AT do Modem

Esta seção fornece as seguintes informações:

- Introdução aos Comandos AT
- Comandos Especiais
- Referência dos Comandos AT

## Introdução aos Comandos AT

Os comandos AT do modem, com exceção dos comandos especiais, todos os comandos devem ser precedidos pelo código de atenção (ou prefixo de comando) AT e concluídos ao pressionar a tecla Enter.

O modem, então, responderá com o código de resultado OK, que significa que ele identificou o comando e pode executá-lo ou emitirá uma mensagem de erro com o código ERROR, que significa que o modem não compreendeu o comando ou que é inválido.

O modem deve estar no modo de comando quando qualquer comando diferente da seqüência de escape on-line for especificado. Os comandos especificados quando o modem estiver no modo on-line serão tratados como dados e transmitidos como tais para o modem na outra extremidade da linha.

Alguns comandos são usados em conjunto com os S-Registers.

## Comandos Especiais

#### +++ Seqüência de Escape On-line

A seqüência de escape é utilizada para comutar do modo on-line para o modo de comando durante uma sessão com um modem remoto. Digite três "sinais de mais". A seqüência de escape não é precedida pelo prefixo do comando AT nem requer que a tecla Enter seja pressionada. A configuração do S-Register S2 determina o caractere ASCII utilizado. S2=43 é o padrão (o sinal "+"). 0-127 são válidos. Para desativar o comando, defina S2 como um valor maior que 127. Use o comando ATO ("AT" e a letra "O") para retornar ao modo on-line.

Insira uma pausa antes e depois da seqüência de escape para evitar que ela seja interpretada incorretamente como dados. Use o S-Register S12 para definir a extensão da pausa.

Comando A/ Repetir Último(a)

O comando A/ faz com que o modem repita a última cadeia de comandos. Esse comando é executado assim que o caractere / é digitado. Não é necessário digitar o prefixo da linha do comando AT, nem pressionar a tecla Enter.

## Referência dos Comandos AT

#### Atendimento A

Ao digitar ATA, ativa-se o modem, que atende a uma chamada encaminhada, gerando um sinal de portadora e iniciando um processo de handshaking. Esse deve ser o único comando ou o comando final na linha de comandos.

Se o processo de handshaking for executado com êxito e uma conexão for estabelecida, a mensagem CONNECT (conexão) normal será exibida. Se o sinal de portadora não for detectado dentro do tempo especificado pelo S-Register S7, será exibido o código de resultado NO CARRIER (não há portadora).

Padrão de Comunicações Bn Selecionar
O comando ATBn seleciona o padrão de comunicação (ITU ou Bell) a ser usado pelo modem, conforme segue:

B0 | Utiliza ITU V.22 a 1200bps. B0 seleciona ITU V.22 a 1200bps e ITU V.21 a 300bps.
B1 | Utiliza Bell 212A a 1200bps. B1 seleciona Bell 212A a 1200bps e Bell 103J a 300bps.
B2 | Desmarca o canal reverso V.23.
B3 | Seleciona o canal reverso V.23.
B15 | Seleciona V.21 quando o modem está a 300bps (igual ao B0).
B16 | Seleciona Bell103J quando o modem está a 300bps (igual ao B1).

As configurações dos parâmetros ATB1 e ATB16 não estão disponíveis em alguns países. Os padrões são específicos para cada país.

####

Comando interromper (escape) Consulte Comandos Especiais.

Controle de Portadora Cn
O comando ATCn, no qual n é igual a 1, garante a compatibilidade com versões anteriores de softwares de comunicações que emitem o comando C1. C0 não é suportado; ele pode colocar alguns modems no "modo somente recepção."

C0 | Portadora de transmissão sempre desligada (não suportado).
C1 | Comutação de portadora de transmissão normal.

####

Dn Disca um número de telefone O comando ATDn é utilizado para discar um número de telefone. A letra 'n' representa uma cadeia de discagem que consiste em dígitos/caracteres e modificadores de discagem (veja abaixo) e não deve exceder 40 caracteres. Espaços, hífens e parênteses podem ser usados para maior clareza, mas serão ignorados pelo modem.

O comando Discagem pode ser usado para discagem por pulsos (de disco) ou para discagem por tom. Os dígitos/caracteres de discagem são 0 - 9 A B C D # *. Os caracteres A B C D e os símbolos # e * representam pares de tom específicos e podem ser usados somente para discagem por tom. Esses caracteres e símbolos são ignorados quando a discagem por pulsos é utilizada. Alguns países restringem ou proíbem o uso de alguns desses caracteres.

Modificadores de Discagem

Os modificadores de discagem são reconhecidos pelo modem somente quando fazem parte da cadeia de discagem, seguidos pelo comando ATD. A seguir apresentamos possíveis modificadores de discagem:

P Método de discagem por pulsos

O modificador P é usado com o comando discagem (Dial) para instruir o modem a discar o próximo número de telefone por pulsos.

S=n Discar um Número de Telefone Armazenado

O modificador S instrui o modem a discar um número que tenha sido armazenado anteriormente pelo comando AT&Zn=x. O comando para discar um número armazenado é ATDS=n, no qual n representa o local de armazenamento do número de telefone 0 ou 1. Por exemplo, ATD P S=1 faz a discagem por pulsos do número de telefone armazenado no local 1.

, Retarda o processamento do próximo caractere

Quando o modificador vírgula (,) é incluído como parte da cadeia de discagem seguido pelo comando ATD, o modem faz uma pausa antes de processar o próximo caractere na cadeia de discagem. A duração da pausa é determinada pelo conteúdo do S-Register S8.

O modificador (,) é freqüentemente inserido depois do dígito usado para obter uma linha externa em um PBX (geralmente o número 9), assim, haverá tempo suficiente para que ocorra um tom de discagem antes que o modem disque o número de telefone. O modificador W pode ser usado no lugar da vírgula.

Alguns países restringem o tempo de retardo do modem durante a discagem.

T Método de discagem por tom

O modificador T é usado com o comando discagem (Dial) para instruir o modem a discar o próximo número de telefone por tom. Consulte também o comando ATT.

W Aguardar um segundo tom de discagem

O modificador W instrui o modem para aguardar um tom de discagem antes de processar os caracteres remanescentes na cadeia de discagem.

! Toque intermitente no gancho

O modificador ! serve como um sinal de toque no gancho (ou toque intermitente no gancho). Isso faz com que o modem seja desativado (colocado no gancho) por aproximadamente 0,5 segundos e depois seja ativado novamente (a duração real do toque intermitente no gancho varia em diferentes países).

@ Aguardar uma resposta silenciosa

O modificador @ em uma cadeia de discagem instrui o modem para aguardar cinco segundos de silêncio depois de discar o número. Se o silêncio não for detectado, o modem envia um código de resultado NO ANSWER (sem resposta) para o usuário.

; Retornar ao modo de comando após a discagem

O modificador de discagem ponto e vírgula (;) pode ser usado somente no final de uma linha de comando, imediatamente antes de pressionar a tecla Enter, e instrui o modem a retornar ao modo de comando imediatamente após a discagem, sem interromper a conexão com o modem distante.

^ Transmissão em Tom de Chamada de Dados Desativada

O modificador ^ em uma cadeia de discagem desativa o tom de chamada de dados para a chamada atual (o tom de chamada é desativado automaticamente em vários países). Esse modificador não está disponível em todos os países.

$ Detectar Tom de Cartão de Crédito

O modificador $ instrui o modem a aguardar um tom de "bong" de cartão de crédito antes de processar os caracteres remanescentes na cadeia de discagem.

En Comando de eco

O comando ATEn, em que n representa 0 ou 1, determina se os comandos emitidos ao modem no modo de comando, por meio do teclado, serão exibidos (refletidos) na tela do monitor de seu computador.

E0 | Desativar o eco no computador.
E1 | Ativar o eco no computador (padrão).

Se os comandos digitados não forem exibidos na tela do monitor, seu software está configurado para esperar o eco dos caracteres do sistema remoto. Você pode contornar essa situação, digitando o comando ATE1. Se os comandos digitados forem exibidos no monitor com caracteres duplicados, AAASSSSIIIMMM, digite o comando ATE0.

Hn Opções de Toque no Gancho

O comando ATHn desliga o modem e o prepara para discagem.

ATH0 | Faz com que o modem seja colocado no gancho (desativado) (padrão).
ATH1 | Faz com que o modem seja retirado do gancho (ativado) (esse comando é restrito em alguns países).

In Solicitar informações sobre o ID

O comando ATI tem várias opções que são utilizadas para instruir o modem a fornecer informações específicas sobre si mesmo.

I0 | Exibe a revisão de firmware do controlador do modem (igual à opção I3).
I1 | Calcula o total de verificação da ROM e o exibe no DTE (por exemplo, 12AB).
I2 | Realiza uma verificação de ROM e calcula e verifica o total de verificação. Exibe OK ou ERROR.
I3 | Exibe as informações sobre a revisão de firmware do modem.
I12 | Retorna o código do país (por exemplo, Estados Unidos).

Ln Volume do Alto-falante do Monitor

O comando ATLn, no qual n representa 0, 1, 2, ou 3, está relacionado aqui apenas para referência de compatibilidade com versões anteriores. O volume do alto-falante do monitor é controlado pelo computador, não pelo modem.

Mn Seleção de Alto-falante Ligado/Desligado

O comando ATMn, no qual n representa 0, 1, 2, ou 3, ativa e desativa a transmissão de sinais sonoros do modem para o alto-falante do computador. (Para a produção de som, também é necessário que o alto-falante do computador esteja ativado.)

M0 | Alto-falante sempre desligado.
M1 | Alto-falante ligado até que a portadora de dados seja detectada.
M2 | Alto-falante sempre ligado quando o modem estiver ativado.
M3 | O alto-falante é desligado conforme os dígitos são discados e ligado novamente depois que a portadora de dados for detectada.

Nn Negociação das Opções de Handshaking

O comando ATNn, no qual n representa 0 ou 1, determina se o modem emissor realizará um handshake negociado quando a velocidade do modem de resposta for diferente da velocidade do modem emissor.

N0 | Ao originar ou responder, o handshake será executado somente no padrão de comunicação especificado pelo conteúdo do S-Register S37 e pela opção do comando ATBn selecionada.
N1 | Ao originar ou responder, o handshake será executado somente no padrão de comunicação especificado pelo conteúdo do S-Register S37 e pela opção do comando ATBn selecionada. Durante o handshaking, será efetuado o fallback para uma velocidade inferior, se necessário (padrão).

On Comando on-line

Se o modem for comutado para o modo de comando e for digitado o comando ATO0, ele voltará ao modo on-line com a conexão existente.

O0 | Instrui o modem a sair do modo de comando on-line e retornar ao modo de dados (consulte a seqüência de escape +++ no item Comandos Especiais).
O1 | Essa configuração emite um comando de reajuste antes de retornar ao modo de dados on-line.
O2 | Essa configuração emite um comando de negociação antes de retornar ao modo de dados on-line.

P Selecionar Discagem por Pulsos

O comando ATP instrui o modem a usar a discagem por pulsos (de disco). Esse modo permanecerá em vigor para todos os procedimentos de discagem, a menos que o comando ATT seja emitido ou que a cadeia de discagem contenha um modificador de discagem T.

Qn Opções de exibição do código de resultado

A configuração do comando ATQn, em que n representa 0 ou 1, determina se os códigos de resultado (como OK, CONNECT, RING, NO CARRIER e ERROR) serão exibidos na tela de seu PC ou não.

Q0 | Exibe os códigos de resultado ativados.
Q1 | Exibe os códigos de resultado desativados.

Comando Repeat (Repetir)

Consulte Comandos Especiais.

T Selecionar Discagem por Tom

O comando ATT instrui o modem a usar a discagem por tom. Esse modo permanecerá em vigor para todos os procedimentos de discagem, a menos que o comando ATP seja emitido ou que a cadeia de discagem contenha um modificador de discagem P. A discagem por tom é a configuração padrão de fábrica.

Vn Opções de formato do código de resultado

O comando ATVn, no qual n representa 0 ou 1, determina se os códigos de resultado serão exibidos como códigos numéricos (forma curta) ou de palavras (forma extensa). Os códigos numéricos de resultado contêm somente um ou dois dígitos e essa forma poderá ser usada, por exemplo, quando o modem for controlado por um programa de emulação de terminal de software que utilize arquivos de script. Consulte a lista no início deste tópico que mostra os códigos de resultado nas formas curtas e extensas.

Digite o comando ATV ou ATV0 para selecionar os códigos numéricos de resultado. O padrão da fábrica é exibir os códigos de resultado como palavras (ATV1). Você deve emitir um comando ATV1 para redefinir o padrão de fábrica depois de fazer uma alteração, ou para selecionar os códigos de resultado na forma extensa (palavras). As mensagens de andamento da negociação (códigos estendidos de resultado) têm um valor numérico igual ou superior a 40.

Os outros quatro comandos AT, os dois modificadores de discagem e um S-Register também estão envolvidos diretamente na geração e exibição dos códigos de resultado. Estes são os comandos ATQn, ATVn, ATWn, e ATXn, dos modificadores de discagem ATDW e ATD@ e do S-Register S95.

Wn Seleção de Mensagem de Andamento da Negociação

O comando ATWn, no qual n representa 0, 1, ou 2, trabalha em conjunto com o S-Register S95 para determinar como o subconjunto dos códigos de resultado - denominado mensagens de andamento da negociação ou códigos estendidos de resultado - serão usados para reportar o tipo de conexão, protocolo e outras técnicas de comunicação resultantes do handshaking e da negociação subseqüente.

Estas são as opções disponíveis para representar n no comando ATWn:

W0 | O código de resultado CONNECT (CONECTAR) informa a velocidade do DTE. Se S-Register S95=0, a exibição de todos os códigos estendidos de resultado será desativada.
W1 | O código de resultado CONNECT (CONECTAR) informa a velocidade do DTE. Se S-Register S95=0, a exibição dos códigos estendidos de resultado CARRIER (PORTADORA) e PROTOCOL (PROTOCOLO) será ativada.
W2 | O código de resultado CONNECT (CONECTAR) informa a velocidade do DCE (modem-a-modem). Se S-Register S95=0, a exibição de todos os códigos estendidos de resultado será desativada.

Xn Opção Definir Código de Resultado/Andamento da Chamada

O comando ATXn, no qual n representa 0-4, controla como o modem responderá ao tom de discagem e aos sinais de ocupado; e como ele exibirá os códigos de resultado CONNECT (CONECTAR). As opções disponíveis para especificação com o comando ATXn são:

X0 | Códigos de resultado 0-4 ativados. Detecção de ocupado e de tom de discagem desativadas.
X1 | Códigos de resultado 0-5 e 10 ativados. Detecção de ocupado e de tom de discagem desativadas.
X2 | Códigos de resultado 0-6 e 10 ativados. Detecção de ocupado desativada e de tom de discagem ativada.
X3 | Códigos de resultado 0-5, 7 e 10 ativados. Detecção de ocupado ativada e de tom de discagem desativada.
X4 | Códigos de resultado 0-7 e 10 ativados. Detecção de ocupado e de tom de discagem ativadas.

Atenção: Alguns países não permitem que a detecção do sinal de ocupado ou do tom de discagem seja desativada.

Yn Opção de Desconectar em Espaço Longo

O comando ATYn, no qual n representa 0 ou 1, determina se o modem desconectará ou não uma chamada quando receber um sinal de espaço longo (interrupção de 1,6 segundos) durante uma conexão de V.22bis.

Y0 | Desativa o recurso de desconexão de espaço longo (suportado apenas para referência de compatibilidade com versões anteriores).
Y1 | Ativa o recurso de desconexão de espaço longo (não suportado).

Zn Perfil de Rechamada Armazenado

O comando ATZn, no qual n representa 0, desconecta qualquer chamada que estiver em andamento no momento e recarrega o perfil de configuração do usuário armazenado na memória não-volátil como o perfil de configuração ativo.

Z0 | Desconecta e recarrega o perfil contido no local de armazenamento 0 como o perfil de configuração ativo.

&Bn V.32 Opções de Reajuste Automático

O modem Xircom sempre realiza o reajuste. O recurso de reajuste automático não pode ser desativado.

&B0 | Desativa a capacidade de reajuste automático V.32 (não suportada).
&B1 | Ativa a capacidade de reajuste automático V.32 (suportado apenas para referência de compatibilidade com versões anteriores).

&Cn Detecção da portadora de dados (DCD)

O comando AT&Cn, em que n representa 0 ou 1, seleciona o método pelo qual o modem irá tratar o sinal de detecção da portadora.

&C0 | A ativação do sinal de detecção da portadora é forçada, independente da condição da portadora do modem distante.
&C1 | O estado da portadora do modem remoto é monitorado. O sinal de DCD do modem local está ativado quando o sinal da portadora do modem remoto é detectado. Caso esse sinal não seja detectado, o sinal de DCD do modem local está desativado (padrão).

&Dn Opções de terminal de dados pronto (DTR)

O comando AT&Dn, em que n representa 0-3, controla o modo como o sinal do Terminal de Dados Pronto (DTR) será usado pelo modem.

&D0 | Ignora o sinal do DTR do computador e o considera sempre ativado.
&D1 | Monitora o DTR e, quando ocorre um sinal de DTR em transição LIGADO-para-DESLIGADO, comuta-se para o modo de comando, emite um código de resultado OK e permanece conectado.
&D2 | Monitora o DTR e, quando ocorre um sinal de DTR em transição LIGADO-para-DESLIGADO, desliga a linha e comuta-se para o modo de comando.
&D3 | Monitora o DTR e, quando ocorre um sinal de DTR em transição LIGADO-para-DESLIGADO, reinicializa o modem e comuta-se para o estado de inicialização.

&Fn Carregar configurações de fábrica

O comando AT&F carrega os parâmetros padrão de fábrica da ROM para o perfil de configuração ativo, substituindo os parâmetros armazenados ali. Esse comando deve ser emitido isoladamente. Se for usado com outro comando AT, sua função será ignorada.

&F0 | Recupera as configurações de fábrica e as considera como configurações ativas.
&F5 | Recupera as configurações de fábrica apropriadas para o modo ETC como configurações ativas. Esse comando ativa a operação ETC. É definido automaticamente mediante a detecção de um telefone celular. As opções a seguir são definidas com &F5:

Configurações Locais de Fábrica

Função | Implementação do MTC
Correção de erro de LAPM apenas | \N4
Nível de transmissão fixado por telefone celular | S92
Aguardar portadora = 90 segundos | S7=90
Perda do período de retardo do CD = 10 segundos | S10=100
FF/FB automático ativado | N/A
Partida a 9600bps | S40=2

&Gn Seleção de Tom de Guarda de V.22bis

Essa opção serve apenas para uso internacional. Não é usada nos Estados Unidos. O AT&Gn determina que o tom de guarda, se houver, será transmitido no modo de resposta (transmitindo na banda alta). O valor de n pode ser 0, 1, ou 2. Esse parâmetro é definido automaticamente na maioria dos países onde ele é necessário.

&G0 | Nenhum tom de guarda definido.
&G1 | Ativar o controle de fluxo do RTS/CTS (padrão).
&G2 | Definido o tom de guarda em 1800-Hz.

&Jn Opção de Relé Auxiliar

&J0 | O relé auxiliar nunca é fechado.
&J1 | Não suportado (retorna mensagem de ERRO).

&Kn Opções de controle de fluxo local

O comando AT& Kn, no qual n representa 0-4, determina como é tratado o controle de fluxo entre o computador e o modem local.

&K0 | Desativar o controle de fluxo local.
&K3 | Ativar o controle de fluxo do RTS/CTS (padrão).
&K4 | Ativar controle de fluxo XON/XOFF.

&Mn Modo de Comunicações

O comando AT& Mn, no qual n representa 0-4, determina como é tratado o controle de fluxo entre o computador e o modem local.

&M0 | Modo assíncrono (padrão; fornecido apenas para compatibilidade com versões anteriores).

&Pn Seleção de Taxa de Make-to-Break (Ativado-para-Desativado) de Discagem por Pulsos

O comando AT&Pn, no qual n representa 0, 1, ou 2, controla a taxa do intervalo de 'fora do gancho' (ativado) para 'no gancho' (desativado) que o modem utiliza quando faz uma discagem por pulsos.

&P0 | Seleciona a taxa make/break (ativado/desativado) igual a 39:61 a 10 pps (padrão - EUA).
&P1 | Seleciona a taxa make/break (ativado/desativado) igual a 33:67 a 10 pps (padrão - Japão).
&P2 | Seleciona a taxa make/break (ativado/desativado) igual a 33:67 a 20 pps (opção - Japão).

&Qn Modo de Comunicações Assíncrono

&Q0 | Modo assíncrono, com buffer (igual a \N0).
&Q5 | Modo de controle de erro, com buffer (padrão; igual a \N3).
&Q6 | Modo assíncrono, com buffer (igual a \N0).

&Sn Opções de Conjunto de Dados Pronto (DSR)

O comando AT&Sn controla as funções dos circuitos DSR do modem.

&S0 | O sinal DSR permanece ativado sempre que o modem estiver ligado (padrão).
&S1 | O sinal DSR é ativado durante o handshaking e desativado quando a portadora é perdida.

&Comandos de Auto-teste Tn

O comando AT&Tn permite que o usuário realize testes de diagnóstico no modem.

&T0 | Interromper. Interrompe qualquer teste em andamento.
&T1 | Loop analógico local. Esse teste verifica o funcionamento do modem, bem como a conexão entre ele e o computador. O modem deve estar off-line quando esse teste for executado.
&T3 | Teste de loopback digital local.
&T6 | Teste de loopback digital remoto. Esse teste pode verificar a integridade do modem local, do link de comunicações e do modem remoto. Quando esse teste for executado, os modems devem estar on-line e com o controle de erro desativado.

&V Visualizar o perfil da configuração

O comando AT&V exibe o conteúdo do perfil de configuração ativo.

&Wn Gravar Perfil Ativo na Memória

O comando AT&Wn, no qual n é 0, permite que você salve uma cópia do perfil de configuração ativo no momento na memória não-volátil. Esse perfil pode ser restaurado a qualquer momento, pelo comando ATZ ou por uma reinicialização causada pela ligação do modem.

&Yn Selecionar Perfil Armazenado para Reinicialização de Hardware

Esse comando é incluído para compatibilidade com aplicativos que usam o comando &Y0. Ele não afeta o comportamento do modem.

&Y0 | Seleciona o perfil armazenado 0 na ligação.
&Y1 | Não suportado, retorna mensagem de ERROR (ERRO).

&Zn=x Armazenar Número de Telefone

O comando AT&Zn=x é utilizado para armazenar um número de telefone para ser usado em discagens posteriores, pelo comando ATDS=n (discar número armazenado). Neste comando, n é 0 ou 1, representando 2 locais de armazenamento e x é o número armazenado. A cadeia de discagem pode conter até 40 caracteres.

\Gn Controle de Fluxo da Porta do Modem

O comando AT\Gn determina se o controle de fluxo XON/XOFF será utilizado.

\G0 | Retorna OK para compatibilidade (padrão).
\G1 | Não suportado; retorna mensagem de ERROR (ERRO).

\Jn Ajustar Controle de Taxa BPS

\J0 | Desativa o recurso (padrão).
\J1 | Ativa o recurso.

\Kn Controle de Interrupção

O comando AT\Kn determina como o modem processa um sinal de Interrupção recebido do DTE local durante uma conexão (on-line).

\K5 | O modem envia uma Interrupção para o modem remoto em seqüência com os dados transmitidos, não acelerada/não destrutiva (padrão).

\Nn Seleção de Controle do Modo de Erro

O comando AT\Nn define o tipo de correção de erro suportado pelo modem ao enviar e receber dados.

\N0 | Modo com buffer. Sem controle de erro (igual a &Q6).
\N1 | Modo com buffer (igual a \N0).
\N2 | LAPM, MNP ou modo desconectar. Conhecido também como modo confiável.
\N3 | LAPM, MNP ou com buffer (padrão). O modem tenta conectar-se no modo de controle de erro LAPM. Se falhar, o modem tenta conectar-se no modo MNP. Se falhar, ele tenta conectar-se no modo com buffer e continua a operação. Esse procedimento também é conhecido como modo V.42 autoconfiável (igual a &Q5).
\N4 | LAPM ou desconectar. O modem tenta conectar-se no modo de controle de erro LAPM. Se falhar, a chamada será desconectada. >
\N5 | MNP ou modo desconectar. O modem tenta conectar-se pelos procedimentos de controle de erro MNP 2-4. Se falhar, o modem é desconectado. Conhecido também como modo confiável MNP.

\Qn Seleção de Controle de Fluxo Local

O comando AT\Qn define o tipo de controle de fluxo usado na porta serial para ajustar as diferenças na velocidade da porta do modem.

\Q0 | Desativa o controle de fluxo (igual a &K0).
\Q1 | Define o controle de fluxo como XON/XOFF (igual a &K4).
\Q3 | RTS/CTS para DTE (padrão, igual a &K3).

\Tn Limite de Tempo de Inatividade

O comando AT\Tn especifica a extensão do tempo (em minutos) que o modem espera antes de desconectar-se, quando nenhum dado é enviado ou recebido. O período de tempo pode ser definido em n = 0 - 255. A definição desse período como zero desativa o temporizador. Como alternativa, o temporizador pode ser especificado no S-Register S30. Essa função é aplicável somente no modo buffer.

\Xn XON/XOFF Passante

\X0 | O modem processa os caracteres do controle de fluxo XON/XOFF localmente (padrão).
\X1 | Não suportado; retorna mensagem de ERROR (ERRO).

%B Visualizar Números na Lista Negra

Se a lista negra estiver efetivada, o comando AT%B exibirá os números para os quais a última tentativa de chamada falhou nas duas últimas horas. Em países que não precisam da lista negra, esse comando retorna uma mensagem de ERROR (ERRO).

%Cn Controle de Compressão de Dados

O comando AT%Cn determina a operação da compressão de dados da classe 5 de V.42bis e MNP. As alterações on-line não são efetivadas até que ocorra a desconexão.

%C0 | Compressão da classe 5 de V.42bis/MNP desativada (sem compressão de dados).
%C1 | Compressão da classe 5 de MNP ativada (sem V.42bis).
%C2 | Compressão de V.42bis ativada (sem classe 5 de MNP).
%C3 | Compressão de dados da classe 5 de V.42bis/MNP ativada (padrão).

-Cn Tom de Chamada de Dados

O tom de chamada de dados é um tom de determinada freqüência e cadência especificada em V.25, que permite a discriminação de dados/fax/voz remotos. A freqüência é 1.300 Hz com cadência de 0,5 segundo quando ligado e 2 segundos, desligado.

-C0 | Desativa o tom de chamada (padrão).
-C1 | Ativa o tom de chamada.

Atenção: Alguns países não permitem que o tom de chamada seja desativado.

+V90n Ativa/Desativa as configurações V.90

Sintaxe: | AT-V.90=<n>
| AT-V90?
| AT-V90=?

Este comando ativa ou desativa o V.90 e muda a taxa de downstream como segue:

-V90=0 | Desativa o V 90.
-V90=1 | Desativa a classificação automática do V.90 (padrão)
-V90=X | Controla a taxa de downstream.
Valores de X |
"AT-V90=X" | Taxa de downstream
0 | V.90 desativado
1 | Classificação automática (padrão)
2 | 28000 bit/s
3 | 29333 bit/s
4 | 30666 bit/s
5 | 32000 bit/s
6 | 33333 bit/s
7 | 34666 bit/s
8 | 36000 bit/s
9 | 37333 bit/s
10 | 38666 bit/s
11 | 40000 bit/s
12 | 41333 bit/s
13 | 42666 bit/s
14 | 44000 bit/s
15 | 45333 bit/s
16 | 46666 bit/s
17 | 48000 bit/s
18 | 49333 bit/s
19 | 50666 bit/s
20 | 52000 bit/s
21 | 53333 bit/s

+GCI País da Instalação

Sintaxe: | AT+GCI=<código T.35>
| AT+GCI?
| AT+GCI=?

Esse comando configura o modem para o país de uso, selecionando parâmetros operacionais e assegurando a conformidade com as exigências da rede telefônica do país selecionado. O parâmetro +GCI pode ser alterado somente quando o modem estiver no estado inativo.

<O código T.35 é referente ao número hexadecimal de 8-bits ao lado do país na lista abaixo.
Observação 1: O utilitário CountrySelect da Xircom é recomendado para definição dos parâmetros do país para chamadas por modem. O utilitário CountrySelect pode ser acessado após a instalação por meio dos menus Iniciar, Programas, Utilitários Xircom.

Observação 2: Para determinar que países são suportados por seu modem da Xircom, execute o utilitário CountrySelect da Xircom, clicando em Iniciar, Executar, Utilitários Xircom, CountrySelect ou utilize o comando AT+CGI=?. O comando AT+CGI=? responderá com os códigos T.35 para os países suportados. A lista de códigos <T.35> a seguir incluem países suportados por esse produto na publicação, mas nem todos os países relacionados são suportados por esse produto.

Atenção: Para unidades vendidas no Japão, o Japão foi ajustado como o país de configuração padrão. A unidade deve ser ajustada para modem do Japão quando utilizada no Japão. A utilização de outra configuração de país para chamadas originadas no Japão é uma violação da lei local.

Para alterar a seleção de país atual, utilize AT+GCI=<Código T.35> (mas consulte as Observações 1 e 2 acima).

País | <código T.35> | País | <código T.35>
Argentina | 07 | México | 73
Austrália | 09 | Países Baixos | 7B
Áustria | 0A | Nova Zelândia | 7E
Barbados | 0E | Noruega | 82
Bélgica | 0F | Panamá | 85
Brasil | 16 | Filipinas | 89
Canadá | 20 | Polônia | 8A
China | 26 | Portugal | 8B
República Tcheca | 2E | Porto Rico | 8C
Dinamarca | 31 | Rússia | B8
Finlândia | 3C | Cingapura | 9C
França | 3D | Eslováquia | FC
Alemanha | 04 | Eslovênia | FB
Grécia | 46 | África do Sul | 9F
Guam | 48 | Coréia do Sul | 61
Hong Kong | 50 | Espanha | A0
Hungria | 51 | Suécia | A5
Islândia | 52 | Suíça | A6
Índia | 53 | Taiwan | FE
Indonésia | 54 | Tailândia | A9
Irlanda | 57 | Turquia | AE
Israel | 58 | Reino Unido | B4
Itália | 59 | Estados Unidos | B5
Japão | 00 | Universal | FD
Kuwait | C2 | Emirados Árabes Unidos | B3
Liechtenstein | 68 | Ilhas Virgens americanas | FA
Luxemburgo | 69 | Venezuela | BB
Malásia | 6C | Vietnã | BC

Seleção de Modulação +MS

O parâmetro AT+MS controla as modulações de dados e taxas de bits que podem ser negociadas entre um modem local e um remoto e aceita quatro subparâmetros.

Sintaxe: | AT+MS=<carrier>,<automode>,<0>,<max_rate>,<0>,<max_rx_rate>
| AT+MS?
| AT+MS=?

+MS? | Relata as configurações dos subparâmetros atuais
+MS=? | Exibe a faixa de valores aceitáveis para cada subparâmetro
<carrier> | Especifica a modulação preferida a ser usada na origem e resposta em uma conexão. O subparâmetro <carrier> é uma string de caracteres sem aspas. Se o parâmetro <carrier> for especificado, os outros subparâmetros serão revertidos aos padrões de fábrica. Se o subparâmetro <carrier> for omitido, quaisquer parâmetros não especificados manterão seus valores atuais (por exemplo, AT+MS=,0 ou AT+MS=,,,2400).
| Estes são os valores aceitos para a <carrier>: V21 ITU-T V.21 (300bps) V22 ITU-T V.22 (1200bps) V22B ITU-T V.22bis (2400bps) V23C ITU-T V.23 com portadora constante (1200/75 ou 75/1200bps) V32 ITU-T V.32 (4800 or 9600bps) V32B ITU-T V.32bis (4800 - 19200bps) V34 ITU-T V.34 (2400 - 33600bps) K56 Lucent/Rockwell K56flex (32000 - 56000bps). V90C ou V90 (28000 - 56000bps).
<automode> | Ativa ou desativa a negociação de uma <carrier> alternativa se a modulação preferida não estiver disponível.
| Estes são os valores aceitos para a <automode>: 0 Desativado. O modem será desconectado se não puder negociar uma conexão com a <carrier> especificada. 1 Ativada (padrão). Se a <carrier> especificada não estiver disponível, o modem tentará negociar com uma portadora alternativa conforme apropriado.
<max_rate> | Especifica a taxa de bits mais alta na qual o modem pode estabelecer uma conexão. Para modulações que suportam somente uma taxa de bits fixa (como V.22bis), a <max_rate> tem um valor fixado que é assumido como padrão. Se a taxa padrão ou uma outra taxa diferente de zero for especificada, o modem retornará uma mensagem de ERRO. Esse subparâmetro aceita os seguintes valores: 0, 300 (V21), 1200 (V23), 2200 (V22), 2400 (V22bis), 4800-14400 em uma etapa de 2400 (V32), 4800-19200 em uma etapa de 2400 (V32bis), 2400-33600 em uma etapa de 2400 (V90.K56,V34). Se a <max_rate> não estiver especificada (definida como 0), ela será determinada pelo valor da <carrier>. Se a definição da <carrier> para K56, o subparâmetro <max_rate> deverá ser mantido como o valor padrão (zero).
<max_rx_rate> | Especifica a taxa de bits mais alta na qual o modem pode estabelecer uma conexão. Para modulações que suportam somente uma taxa de bits fixa (como V.22bis), a <max_rate> tem um valor fixado que é assumido como padrão. Se a taxa padrão ou uma outra taxa diferente de zero for especificada, o modem retornará uma mensagem de ERRO. Esse subparâmetro aceita os seguintes valores: 300 (V21), 1200 (V23), 2200 (V22), 2400 (V22bis), 4800-14400 (V32), 4800-19200 em uma etapa de 2400 (V32bis), 2400-33600 em uma etapa de 2400 (V34), 32000-56000 em uma etapa de 2000 (K56), 28000-56000 em uma etapa de 1333 (V90).

Índice | Página anterior | Próxima página