#

Inhaltsverzeichnis | Vorherige Seite | Nächste Seite

# Ethernet 10/100+Modem 56
Verwenden des Modems

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Informationen:

- CountrySelect-Hilfsprogramm
- Einführung zum Modem
- Modemgeschwindigkeit
- Verwenden der AT-Befehle
- Häufig verwendete Modembefehle

## CountrySelect-Hilfsprogramm

Zur Installation der Xircom-Hilfsprogramme und der Online-Dokumentation müssen Sie die Datei SETUP.EXE von der Xircom-CD ausführen, "Software und Tools installieren" auswählen und dann das System neu starten. Nachdem der Computer und Windows neu gestartet wurden, führen Sie Xircom CountrySelect™ aus, um die Modemparameter für das Land festzulegen, von dem aus Sie das Modem betreiben.

Um die Ländereinstellung für Ihr Modem zu ändern, wenn Sie in ein anderes Land reisen, wählen Sie "Start", "Programme", "Xircom-Hilfsprogramme", "CountrySelect". Wählen Sie den COM-Anschluß aus, dem das Ethernet 10/100+Modem 56 zugewiesen wurde. Wählen Sie dann im Listenfeld "Land" das Land aus, in dem Sie das Modem verwenden möchten. Klicken Sie auf "Speichern" und dann auf "Beenden". Verwenden Sie Ihre Kommunikationssoftware, um einen Modemanruf zu tätigen.

### Einführung zum Modem

Nach der Installation des Ethernet 10/100+Modem 56 entsprechend den Anleitungen unter Installation verwenden die meisten Benutzer ein Kommunikationsprogramm wie Hyperterminal zur Konfiguration des Modems sowie für ihre Kommunikations- und Faxvorgänge. Die Interaktion mit dem Modem erfolgt normalerweise über die Kommunikationssoftware.

Bei einigen Kommunikationsprogrammen ist es jedoch erforderlich, daß der Benutzer bestimmte Arten von Modembefehlen selbst eingibt. Zudem ziehen es einige Benutzer vor, das Modem manuell, d. h. ohne die Hilfe der Menüs oder Eingabeaufforderungen aus ihrer Kommunikationssoftware, zu konfigurieren. Die technischen Informationen in diesem Abschnitt sollen Ihnen in beiden Fällen helfen.

Hilfe bei Problemen, die nach der Installation des Modems auftreten, erhalten Sie unter Fehlerbehebung.

### Modemgeschwindigkeiten und -protokolle

Ethernet 10/100+Modem 56-Modelle unterstützen den V.90- und K56flex-Standard für die 56K-Datenübertragung. Das Herunterladen von Informationen und E-Mails aus Firmennetzwerken und dem Internet erfolgt bei Geschwindigkeiten von bis zu 56 Kbit/s über normale Telefonleitungen. Vom Benutzer an das Netzwerk gesendete Daten werden mit der höchsten verfügbaren V.34-Geschwindigkeit gesendet (bis zu 33,6 Kbit/s). Um Ladegeschwindigkeiten von 56 Kbit/s zu erhalten, müssen die Modems an beiden Enden der Verbindung den V.90- oder K56flex-Standard unterstützen. Andernfalls wird eine standardmäßige V.34-Verbindung ausgehandelt. Aktuelle Bestimmungen der U.S. Federal Communications Commission (FCC) begrenzen Ladegeschwindigkeiten auf 53 KBit/s.

Die Xircom-Modem-Firmware ist so konzipiert, daß zunächst die Herstellung einer V.90-Verbindung versucht und dann auf K56flex ausgewichen wird, wenn der angewählte Computer V.90 nicht unterstützt. Eventuell beeinträchtigen aber auch andere Faktoren die Möglichkeit einer 56Kbit/s-Übertragung.

### Verwenden der AT-Befehle

Bei einigen Kommunikationsprogrammen müssen die Modembefehle direkt eingegeben werden. Zudem ziehen einige Benutzer es vor, das Modem ohne Hilfe der Menüs oder Eingabeaufforderungen ihrer Kommunikationssoftware manuell zu konfigurieren. Dazu werden alphanumerischer Befehle (AT-Befehle und S-Register) auf dem Bildschirm eingegeben, während sich das Modem im Befehlsmodus befindet.

Detailliertere Erklärungen der AT-Befehlssprache und verwandter Themen finden Sie unter AT-Befehle des Modems, S-Register und Ergebniscodes.

#### Initialisierungs-Strings

Der Modeminitialisierungs-String ist eine AT-Befehlszeile, die aus Parametereinstellungen für das Modem besteht. Das Xircom-Modem wurde mit einem werksseitigen Standardinitialisierungs-String konfiguriert, den Sie jederzeit durch den AT-Befehl AT&F wiederherstellen können. Diese Einstellungen eignen sich für einige Kommunikationspakete, andere benötigen möglicherweise benutzerdefinierte Einstellungen.

Modem-Betriebsmodi

Das Xircom-Modem hat zwei Betriebsmodi: den Befehlsmodus und den Online-Modus.

Befehlsmodus

Das Modem "wacht auf" im Befehlsmodus, wenn es eingeschaltet und die Modemsoftware geladen wird. Das Modem akzeptiert und führt eingegebene Befehle ausschließlich im Befehlsmodus aus. Es wechselt automatisch vom Befehls- in den Online-Modus, wenn eine Verbindung mit einem anderen Modem hergestellt wurde.

Einschränkungen des Befehlsmodus

Der Befehlsmodusbetrieb der meisten Modems, einschließlich des Xircom-Modems, schließt das Senden und Empfangen von Faxdokumenten oder das Anmelden bei einem entfernten Computer oder ein Netzwerk nicht mit ein. Verwenden Sie den Befehlsmodus nur zur Konfiguration des Modems und zum Herstellen und Trennen einer Verbindung. Für alle Datenkommunikationen und Faxvorgänge benötigen Sie die entsprechende Ausrüstung und Anwendungssoftware an beiden Enden der Leitung.

Online-Modus

Der Online-Modus ist der Betriebsstatus, in den das Modem automatisch wechselt, wenn eine Verbindung mit einem anderen Modem hergestellt wurde. Wenn Sie Befehle eingeben, während sich das Modem im Online-Modus befindet und mit einem anderen Modem verbunden ist, werden diese nicht als Befehle behandelt, sondern als Daten an den anderen Teilnehmer der Verbindung gesendet. Eine Ausnahme bildet der Befehl "Escape" (+++), der es Ihnen ermöglicht, während der Sitzung mit dem entfernten Modem vom Online- in den Befehlsmodus zu wechseln, ohne dabei die Verbindung zu verlieren.

Der AT-Befehlssatz

Das Xircom-Modem verwendet einen Hayes- und Microcom-kompatiblen Befehlssatz für den Modembetrieb im Befehlsmodus. Dies ist ein erweiterter "AT"-Befehlssatz, in dem die meisten Befehlszeichenfolgen mit den Buchstaben AT beginnen, und Befehle durch Drücken der Eingabetaste am Ende der Befehlszeile ausgeführt werden. Verwenden Sie den Befehl AT$ , um den kompletten Satz der verfügbaren Modembefehle anzuzeigen.

S-Register

Zusätzlich zum AT-Befehlssatz verwendet das Modem eine Reihe programmierbarer Speicherablagepositionen, die S-Register genannt werden. Diese S-Register enthalten Werte, die den Modembetrieb und die Leistung vieler AT-Befehle steuern. Weitere Informationen über die S-Register, ihren Inhalt, ihre Funktion und ihre Verwendung finden Sie unter S-Register.

Die Befehle "Escape" und ATO

Beim Xircom-Modem wird der Befehl "Escape" durch Eingabe von drei ASCII-Zeichen (standardmäßig "+++") ausgeführt. Dieser Befehl wird verwendet, um während einer Verbindung mit einem Fernmodem vorübergehend in den Befehlsmodus zurückzukehren.

Das ASCII-Zeichen wird im S-Register S2 eingestellt. Die Standardeinstellung ist S2=43 (das Pluszeichen +). Sie können Werte zwischen 0 und 127 verwenden. Um den Befehl zu deaktivieren, verwenden Sie einen ASCII-Wert, der größer als 127 ist.

Um in den Online-Modus zurückzukehren, geben Sie den Befehl ATO ein (wobei O der Buchstabe O ist) und drücken die Eingabetaste.

Faxbefehle

Der Faxbetrieb erfordert generell die Verwendung einer Faxsoftware zur Konfiguration und Ausführung der entsprechenden Fax- und Modembefehle. Diese Software setzt das Modem in den Faxmodus, verwaltet die Faxverarbeitung und setzt das Modem dann in den Standard-Datenmodus zurück, wenn der Faxbetrieb abgeschlossen wurde.

Lesen Sie in der Dokumentation Ihrer Faxsoftware nach, wie Sie die Faxsoftware einrichten sowie Faxe senden und empfangen können.

#### Senden von Befehlen an das Modem

AT-Befehle können nur ausgeführt werden, wenn sich das Modem im Befehlsmodus befindet. Durch den am Anfang gesendeten Attention-Code (Abrufcode) teilen Sie dem Modem mit, daß es in Kürze Befehle erhalten wird. Auf den Attention-Code AT folgen entsprechende Befehle, die groß oder klein oder gemischt geschrieben werden können.

Mit Ausnahme von zwei Befehlen beginnen alle an das Modem ausgegebenen Befehle mit AT und enden mit dem Drücken der Eingabetaste. Die Ausnahmen sind der Wiederholungsbefehl (A/), der sofort nach Eingabe von / ausgeführt wird, und der Escape-Befehl +++, der umgehend nach Eingabe der drei Pluszeichen ausgeführt wird.

Befehlsparameter

An das Modem ausgegebene Befehle können einzelne Befehle wie z. B. AT&V oder eine Folge von Befehlen sein wie z. B. AT &F S7=30 V1 X4 DT 1 213 555 2345. Diese Zeile von Zeichen wird die Befehlszeile genannt. Diese Befehlszeile muß durch Drücken der Eingabetaste abgeschlossen werden.

Befehle können bis zu 255 Zeichen lang sein, wobei der AT-Befehlspräfix, Leerzeichen in der Befehlszeile, Zeilenschaltungen und die abschließende Eingabetaste nicht mitgezählt werden. Klammern und Bindestriche werden als Befehlszeichen gezählt. Jeder Versuch, eine mehr als 255 Zeichen lange Befehlszeile zu erstellen, führt zu einer ERROR-Meldung, und das Modem ignoriert daraufhin die gesamte Befehlszeile.

Verwenden Sie die Rücktaste (oder die Tastenkombination Strg-H), um Fehler bei der Eingabe der Befehlszeichen zu korrigieren. Den Attention-Code AT können Sie nicht löschen. Drücken Sie Strg-X, um das Modem anzuweisen, die gesamte Befehlszeile zu ignorieren und in den Befehlsmodus zurückzukehren. Das Modem zeigt als Antwort "OK" an, ohne jedoch einen der Befehle auszuführen.

Befehlsverarbeitung

Das Modem zeigt für Befehle, die es interpretieren und ausführen kann, als Antwort "OK" an, sowie ERROR als Antwort auf Befehle, die es nicht interpretieren und nicht ausführen kann. Diese Befehlsbestätigungsmeldungen werden als Ergebniscodes bezeichnet. Zusätzlich zu OK und ERROR antwortet das Modem auch mit CONNECT, BUSY, NO CARRIER, RING, NO DIALTONE usw.

### Häufig verwendete Modembefehle

Nachfolgend sind einige häufig verwendete AT-Befehle aufgeführt. Durch die Verwendung dieser Beispiele können Sie das Modem auf einfache Weise anweisen, ein anderes Modem anzuwählen und eine Verbindung herzustellen oder sich in das Internet oder ein Firmennetzwerk einzuwählen. Allen unten aufgeführten Befehlen muß AT ausschließlich in Großbuchstaben oder ausschließlich in Kleinbuchstaben vorangestellt sein. Alle Befehle müssen durch Drücken der Eingabetaste am Ende der Befehlszeile abgeschlossen werden, es sei denn, dies ist unten anders beschrieben.

Escape

+++ Escape. Dieser Befehl wechselt den Betriebsmodus des Modems vom Online- in den Befehlsstatus.

Die Antwort "OK" von Ihrem Kommunikationsprogramm nach Eingabe des Befehls +++ zeigt an, daß sich das Modem nun im Befehlsstatus befindet und AT-Befehle entgegennimmt. Diesem Befehl muß der Befehlspräfix AT nicht vorangestellt werden, und er muß auch nicht durch die Eingabetaste abgeschlossen werden.

Wählen

Der AT-Befehl ATDn veranlaßt das Modem, eine Nummer zu wählen. Das "n" steht hier für eine Zeichenfolge, deren Länge nur durch die Kapazität des Befehlspuffers des Modems begrenzt ist. Der Befehlspuffer kann bis zu 255 Zeichen im Wähl-String aufnehmen.

Quittungsverfahren

Wenn Sie einen Wählbefehl eingeben und das Modem erfolgreich das Trägersignal des Fernmodems erkennt, versucht es, eine gebräuchliche Datenübertragungsgeschwindigkeit und andere Übertragungsparameter gemäß den Einstellungen auszuhandeln, die zuvor an das sendende und das empfangene Modem ausgegeben wurden. Diese Aushandlung, die normalerweise vom charakteristischen Schnarren und Piepsen aus dem Modemlautsprecher begleitet wird, bezeichnet man als Quittungsverfahren.

Wählmodifikatoren

Der Wählbefehl verfügt über eine Anzahl von Optionen, die Wählmodifikatoren genannt werden, aus bestimmten Buchstaben und Symbolen bestehen und in jeder beliebigen Kombination unmittelbar nach dem Wählbefehl eingegeben werden können. Diese Wählmodifikatoren geben Ihnen die Möglichkeit, zu steuern, wie die Nummer gewählt wird.

Beispielsweise weist der Befehl ATD P 9 W T 1 213 555 3456 das Modem an, folgende Schritte auszuführen:

(Hörer) abnehmen und Freizeichen erkennen

Eine 9 im Impulswahlverfahren wählen

Auf einen zweiten Wählton warten

12135553456 im Frequenzwahlverfahren wählen und auf Trägererkennung warten

P, W und T sind Wählmodifikatoren. Eine komplette Liste finden Sie unter AT-Befehle unter dem Buchstaben "D".

Ein weiterer häufig verwendeter Wählmodifikator ist das Komma. Durch Einfügen eines Kommas (,) in die Befehlszeile bewirken Sie, daß das Modem kurz wartet, bevor es das nächste Zeichen oder Symbol in der Zeile verarbeitet.

Beispielsweise können Sie den Befehl ATD 9, P 555-3333 verwenden, um die 9 über Frequenzwahl zu wählen, um aus einer Nebenstellenanlage eine Amtsleitung zu holen, lange genug auf das externe Freizeichen zu warten und dann im Impulswahlverfahren die Nummer 555-3333 zu wählen.

Der Befehl ATDL wählt die zuletzt gewählte Nummer erneut.

Wiederholen

A/ Wiederholen. Diesem Befehl muß der Befehlspräfix AT nicht vorangestellt werden. Er wird ausgeführt, sobald / eingegeben wurde. Es ist nicht notwendig, die Eingabetaste zu drücken. A/ veranlaßt das Modem, die aktuell im Befehlspuffer gespeicherte Befehlszeile erneut auszuführen, die normalerweise die zuletzt eingegebene Befehlszeile ist. Dies ist hilfreich, wenn Sie Telefonnummern erneut anwählen möchten, auf die Sie zuvor den Ergebniscode BUSY erhalten haben.

Wenn Sie beispielsweise den Befehl ATD 9, P 1-804-555-3333 eingegeben haben und das Modem mit der Meldung BUSY auf dem Bildschirm antwortet, brauchen Sie die Befehlszeichen zur Wahlwiederholung nicht erneut einzugeben. Geben Sie einfach A/ ein, und das Modem verarbeitet die gesamte Befehlszeile erneut.

Auflegen

ATH Auflegen. Dieser Befehl weist das Modem an, (den Hörer) aufzulegen. Durch Eingabe von ATH legt das Modem auf und trennt die Telefonleitung.

Hilfe

AT$ Hilfe. Dieser Befehl zeigt eine Mehrfachbildschirmansicht aller Modembefehle an.

Inhaltsverzeichnis | Vorherige Seite | Nächste Seite