#

Índice | Página anterior | Próxima página

# Ethenet 10/100+Modem 56
Introdução

As informações técnicas deste documento on-line são válidas para os seguintes produtos da Xircom: RealPort™ Ethernet 10/100+Modem 56 e CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56.™

- Visão Geral do Produto
- Como Criar Disquetes de Instalação de Software

### Visão Geral do Produto

O RealPort Ethernet 10/100+Modem 56 e o CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56 da Xircom fornecem acesso às redes 10Mbps e 100Mbps. Na conexão, a velocidade da rede de 10Mbps ou 100Mbps é negociada automaticamente. As velocidades de modem de até 56Kbps também são suportadas utilizando o padrão V.90 ou K56flex.

Atenção: é necessário um cabeamento de par trançado (UTP), não blindado, da Categoria 5 (categoria de dados) para 100Mbps. Categorias 3 ou 5 podem ser usadas para 10Mbps.

#### Recursos

O RealPort Ethernet 10/100+Modem 56 da Xircom encaixa em um slot de placa Tipo III ou Tipo II duplo. O CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56 encaixa em um slot de placa Tipo III ou Tipo II duplo.

A tecnologia BatterySave™ coloca automaticamente os circuitos da LAN das placas da Xircom no estado de baixa potência quando o cabo da rede estiver desconectado. Quando o cabo é reconectado, a energia normal é restaurada.

#### Ambientes Operacionais Suportados

O Ethernet 10/100+Modem 56 da Xircom suporta Windows 2000, Windows Me (Millennium Edition), Windows 98, Windows 95 versão 950b (OSR2), Windows NT 4.0, Windows 3.x e IBM OS/2.

O software adicional fornecido inclui documentação on-line, software de instalação, utilitários de diagnóstico de LAN e modem, um desinstalador e o software CountrySelect para configuração de modem específica para cada país.

### Como Criar Disquetes de Instalação de Software

Para criar um conjunto de disquetes de instalação, como alternativa para a instalação a partir do CD-ROM da Xircom, será necessário acessar um sistema com unidades de disquete e CD-ROM disponíveis e muitos disquetes vazios formatados.

Execute o programa MAKEDISK do CD-ROM da Xircom, por meio do menu Iniciar, Executar. Siga as instruções da tela para copiar e etiquetar os disquetes. Quando as instruções de Instalação se referirem ao CD-ROM da Xircom, utilize em seu lugar o disquete apropriado.

Observação: a documentação do usuário não é copiada pelo MAKEDISK. Você pode acessar a documentação do usuário a qualquer momento do CD-ROM da Xircom, utilizando o Internet Explorer ou o Netscape, executando o SETUP.EXE do CD-ROM da Xircom e selecionando "Visualizar Documentação On-line".

Índice | Página anterior | Próxima página