#

Índice | Página anterior | Próxima página

# Ethernet 10/100+Modem 56
S-Registers do Modem

Esta seção fornece as seguintes informações:

- Introdução aos S-Registers
- Referência de S-Register

## Introdução aos S-Registers

O modem Xircom utiliza locais de armazenamento de memória, ou S-Registers, para reter informações controlando o ambiente operacional. Alguns desses S-Registers requerem atenção dos usuários do modem. Os S-Registers são usados em conjunto com os Comandos AT de modem.

Para exibir o valor de um S-Register, digite ATSn?, sendo que 'n' é o número do S-Register; em seguida, pressione a tecla Enter.

Para modificar o valor de um S-Register, digite ATSn=r, sendo que 'n' é o número do S-Register e 'r' o novo valor ou definição; em seguida, pressione a tecla Enter.

## Referência de S-Register

##### S0 Toque para Atender

- O conteúdo de registro S0 define o número de toques necessários antes de o modem ser ativado (retirado do gancho) para responder a uma chamada de entrada (resposta automática). O valor pode variar de 0 a 255. ATS0=0 desativa a função de atendimento automático. O padrão é 0.

##### S1 Contador de Toques

- Este registro é somente leitura. O valor de S1 aumenta a cada toque. Se não ocorrer nenhum toque em um intervalo de seis segundos, o registro será apagado. O valor de S1 pode variar de 0 a 255. O padrão é 0. Pode haver limites específicos para cada país.

##### S2 Caractere de Escape AT

- O registro S2 define o caractere ASCII utilizado na seqüência de Escape. Esse comando é usado para retornar ao modo de comando sem perder a conexão com um modem remoto. O padrão é S2=43, que é o caractere "+". Assim, a seqüência padrão de Escape é +++. Os valores ASCII 127 e anteriores podem ser usados. Para desativar essa seqüência de Escape, configure S2 com um valor superior a 127.

##### S3 Caractere de Término da Linha de Comando

- Este registro contém o valor ASCII do caractere de término da linha de comando (retorno de operadora). O valor padrão de fábrica é ASCII 13 - o caractere de retorno de operadora. Você pode configurar o registro S3 com qualquer valor entre 0 e 127.

##### S4 Caractere de Formatação de Atendimento

- Este registro contém o valor ASCII do caractere de alimentação de linha. O valor padrão de fábrica é 10. Você pode configurar o registro S4 com qualquer valor entre 0 e 127. O modem utiliza um caractere de alimentação de linha no modo de comando ao responder ao computador.

##### S5 Caractere de Edição da Linha de Comando

- Este registro contém o valor ASCII do caractere de retrocesso e é aplicável somente às transmissões assíncronas. O valor padrão de fábrica é 8. Você pode configurar o registro S5 com qualquer valor entre 0 e 32 ou com 127. O modem não reconhecerá o caractere de retrocesso (Backspace) se estiver configurado com valor superior a ASCII 32.

##### S6 Espera Anterior à Discagem

- Este registro determina o tempo que o modem espera depois de ser ativado (retirado do gancho) e antes de se discar o primeiro dígito. A espera deve ser de pelo menos 2 segundos. O registro S6 pode ser configurado com um valor entre 2 e 65 segundos. O padrão é 2 segundos. O valor do modificador de discagem W irá sobrepor o valor no registro S6. Essa operação, no entanto, pode ser afetada por algumas opções ATX conforme as restrições de cada país. Pode haver limites e padrões específicos do país.

##### S7 Tempo de Espera para Conclusão de Conexão

- Este registro determina o total de segundos que o modem de origem espera por um sinal da operadora do modem de destino antes de desligar. O temporizador é iniciado quando o modem termina de discar (modo originar) ou é retirado do gancho (resposta). No modo originar, o temporizador é reinicializado quando é detectado um tom de resposta, se permitido pelas restrições do país. O temporizador também especifica o tempo de espera de silêncio com o modificador de discagem @ (em segundos). O S7 não está associado ao modificador de discagem W. O registro S7 pode ser configurado de 1 a 255 segundos com um padrão de 50 segundos. Pode haver limites e padrões específicos do país.

##### S8 Modificador de Discagem da Duração de Pausa por Vírgula

- Este registro determina o total de segundos de pausa para cada vírgula (,) em uma cadeia de discagem ou linha de comando. O padrão é 2 segundos, porém, qualquer valor de zero a 65 é aceitável. Os padrões e os limites são específicos para cada país.

##### S10 Período de Retardo entre Operadora Perdida/Desligamento

- Este registro especifica o tempo (em décimos de segundo) que o modem espera após a perda da operadora e antes de desligar. O padrão é 20 (2 segundos). O registro S10 aceitará um valor de 1 a 254 em décimos de segundo (0,1 a 25,4 segundos). Pode haver limites e padrões específicos do país.

##### S11 Duração do Tom DTMF

- Este registro determina a velocidade de discagem da "discagem por tom" prefixada para cada país. O valor pode variar de 50 a 150 milissegundos. O padrão é 95 milissegundos. O valor do registro S11 não afeta a discagem por pulso. Pode haver limites e padrões específicos do país.

##### S12 Tempo de Guarda de Escape

- Este registro define o valor (em aumentos de 20 ms) da pausa necessária após a seqüência de escape. A faixa é 0 = 255, o padrão é 50 unidades de 0,02 segundos cada ou um segundo.

##### S28 Ativar/Desativar Modulação V.34

- Este registro ativa ou desativa a modulação V.34. A configuração padrão é 1, os valores válidos são 0 ou 1. O valor zero desativa a modulação V.34. Qualquer outro valor da faixa a ativará.

##### S30 Temporizador de Inatividade

- O valor especificado por este registro define o tempo que o modem esperará (em minutos) antes de desconectar quando nenhum dado for enviado ou recebido. Esta função só se aplica ao modo buffer. É configurada por AT\Tn. Os valores variam entre 0 e 255. O padrão é 0 (desativado).

##### S34 Limite de Taxa de Transferência DTE

- Este registro especifica se o modem deve limitar a produtividade quando o DTE estiver operando em velocidades superiores (57.600 ou 115.200 bps)

  S34=0 | Não limitar taxa de transferência (padrão).
  S34=1 | Limitar taxa de transferência para velocidade DTE.

##### S35 Tom de Chamada de Dados

- Este registro ativa ou desativa o tom de uma determinada freqüência e cadência, como especificado no (protocolo) V.25, que permite a diferenciação de dados/fax/voz remotos. É configurado por AT-Cn. A freqüência é 1.300 Hz com cadência de 0,5 segundo quando ligado e 2 segundos quando desligado. O padrão é específico para cada país. Alguns países não permitem que o tom de chamada de dados seja sobreposto.

S35=0 | Tom de chamada de dados desativado (padrão).
S35=1 | Tom de chamada de dados ativado.

##### S36 Recuo de Negociação

- Este registro especifica a ação a ser tomada em caso de falha de negociação quando o controle de erros é selecionado.

  S36=0,2 | Desligar
  S36=1,3 | Efetuar recuo para uma conexão assíncrona
  S36=4,6 | Tentar MNP. Se o MNP falhar, desligue.
  S36=5,7 | Tentar MNP. Se o MNP falhar, efetuar recuo para conexão assíncrona.

##### S37 Taxa da Linha de Discagem

S37=0 | Velocidade máxima do modem (padrão).
S37=1 | Reservado.
S37=2 | 1.200/75 bps.
S37=3 | 300 bps.
S37=4 | Reservado.
S37=5 | Tenta conectar a 1.200 bps.
S37=6 | Tenta conectar a 2.400 bps.
S37=7 | Tenta conectar a 4.800 bps.
S37=8 | Tenta conectar a 7.200 bps.
S37=9 | Tenta conectar a 9.600 bps.
S37=10 | Tenta conectar a 12.000 bps.
S37=11 | Tenta conectar a 14.400 bps.
S37=12 | Tenta conectar a 16.800 bps.
S37=13 | Tenta conectar a 19.200 bps.
S37=14 | Tenta conectar a 21.600 bps.
S37=15 | Tenta conectar a 24.000 bps.
S37=16 | Tenta conectar a 26.400 bps.
S37=17 | Tenta conectar a 28.800 bps.
S37=18 | Tenta conectar a 31.000 bps.
S37=19 | Tenta conectar a 33.600 bps.

##### S40 Classificação Automática de Inicialização ETC

> S40=0 | Inicializa com classificação automática normal (padrão)
> S40=1 | Inicializa com taxa inicial de 4.800 ou inferior
> S40=2 | Inicializa com taxa inicial de 9.600 ou inferior

##### S42 Taxa Automática

- A taxa automática V.32 bis e V.22 bis está desativada. A operação de reajuste está desativada ou ativada no modo de dados, o recuo está desativado no modo de dados.

S42=0 | Taxa automática desativada.
S42=1 | Taxa automática ativada (padrão).

##### S43 Modo Automático

- Operação do modo automático de inicialização V.32 bis desativada.

S43=0 | Modo automático desativado.
S43=1 | Modo automático ativado (padrão).

##### S46 Seleção de Compactação de Dados

- A configuração deste registro é utilizada para ativar ou desativar a compactação de dados. É configurado por AT%Cn.
  A compactação de dados só poderá ser ativada quando o modem estiver operando no modo de controle de erros (EC) utilizando os protocolos MNP ou LAP-M V.42.

> S46=0 | O modem não tentará negociar a compactação de dados
> S46=2 | O modem negociará com um modem remoto a compactação de dados (padrão)
> S46=136 | Idem ao S46=0
> S46=138 | Idem ao S46=2

##### S48 Negociação de Recursos e de Controle de Erros LAPM

S48=7 | Negociação ativada.
S48=128 | Negociação desativada; força opções de recuo imediato especificadas em S36.

A tabela a seguir mostra as definições da configuração de S36 e S48 necessárias para negociar determinados tipos de conexões.

| S48=7 | S48=128
S36=0,2 | LAPM ou desligar | <Não utilize
S36=1,3 | LAPM ou com buffer | Com buffer
S36=4,6 | LAPM, MNP ou desligar | MNP ou desligar
S36=5,7 | LAPM, MNP ou com buffer | MNP ou com buffer

##### S89 Temporizador para Controle do Modo de Suspensão

- Este registro exibe o total de segundos de inatividade (nenhum caractere enviado pelo DTE, nenhum TOQUE) no estado de comando off-line antes de o modem se colocar no modo de espera. O valor zero impede o modo de espera. O padrão é 30. A faixa é 0 e 5 a 65.
S91 Nível de Transmissão da Linha
- Este registro especifica o nível de transmissão da linha, em dB, com um sinal de menos. O padrão é 15 dB, a faixa é 6 a 15.

##### S92 Nível de Transmissão de Conexão Direta

- Este registro configura o nível de transmissão, em dBm, da conexão celular direta. Esse valor pode ter configurações distintas para telefones diferentes. O padrão é 0 dBm.

S95 Opções de Mensagem de Negociação

- Este registro ativa vários códigos de resultado indicando a seqüência de eventos em uma conexão com controle de erros. Este S-Register não afeta a forma pela qual a conexão é negociada, apenas ativa mensagens extensas.

  S95=0 | Desativa mensagens estendidas do código de resultado.
  S95=1 | Utiliza velocidade DCE (modem para modem) durante o relatório de códigos de resultado CONNECT.
  S95=2 | Vincula "/ARQ" ao código de resultado CONNECT quando for estabelecida uma conexão com controle de erros (EC).
  S95=4 | Ativa os códigos de resultado CARRIER.
  S95=8 | Ativa os códigos de resultado PROTOCOL.
  S95=32 | Ativa os códigos de resultado COMPRESSION.

##### S98 Opções de Detecção de Cabo

- Este registro controla a detecção automática e a geração de relatórios das alterações no cabo ou no conector alternativo ligados ao modem.

  S98=0 | Desativa a detecção de cabo e a geração de relatório.
  S98=1 | Ativa a detecção de cabo, desativa a geração de relatório.
  S98=2 | Ativa a detecção de cabo e a geração de relatório.

S109 Operação V.90 ou K56flex

- Este registro controla a detecção automática ou a configuração forçada V.90 ou K56flex para operar em até 56 Kbps.

  O firmware Xircom dos produtos atuais de modem de 56K inclui o suporte do modem padrão de 56K V.90. Este firmware está projetado para inicialmente tentar estabelecer uma conexão V.90 e, em seguida, efetuar recuo para K56flex se o host chamado não suportar V.90. No entanto, o host que está sendo chamado deve suportar a detecção automática V.90 para que uma conexão V.90 seja iniciada por padrão. Se o host V.90 que está sendo chamado não suportar a detecção automática, será necessário emitir um comando ATS109=2 ao modem para forçar uma conexão V.90. Se esse comando for utilizado e ainda não conseguir uma conexão V.90, o modem efetuará recuo diretamente para V.34 (em S109=2, o recuo V.90 para K56Flex está desativado). Para configurar esse valor novamente como padrão, emita um comando ATS109=1.

  S109=0 | Força K56Flex, recua para V.34.
  S109=1 | Inicialmente negociará V.90 se o host suportar a detecção automática V.90; negociará recuo para K56flex se não forem suportados o V.90 ou a detecção automática V.90.
  S109=2 | Força V.90 para conexões PCM; se o host não suportar V.90, efetuará recuo diretamente para V.34.

##### Como Configurar S109

- Para alterar o valor do registro S109 com um programa de emulação de terminal (como o HyperTerminal), digite ATS109=n ('n' é 0, 1 ou 2) no modo de comando do modem.
- Para alterar o valor do registro S109 com a Rede Dial-Up do Windows 95, 98 ou NT, vá para o Painel de Controle, Modems, realce o modem Xircom e clique em Propriedades. Clique em Conexões/Avançado. Digite S109=n ('n' é 0, 1 ou 2) na caixa Configurações Extras.

Índice | Página anterior | Próxima página