#

Contenido | Página anterior | Página siguiente

# Ethernet 10/100+Módem 56
Especificaciones

- Especificaciones generales por modelo
- Especificaciones del módem

## Especificaciones generales por modelo

###

| Xircom RealPort Ethernet 10/100+Modem 56 (REM56G-100)
Tipo de tarjeta PC Card | Tarjeta PC Card Tipo III
Conectores | RJ-45 (para 100Base-TX/10Base-T Ethernet), RJ-11 (módem), RJ-11 (conector directo de teléfono), mini D-Sub para GSM, PDC, RDSI (kit de conexión independiente necesario)
Tamaño | 86,0 mm x 54,0 mm x 10,5 mm (3,37 x 2,13 x 0,413 pulgadas)
Peso | 36 g

Ethernet | IEEE 802.3 10Mbps, dúplex completo y semidúplex
| IEEE 802.3u 100Mbps, dúplex completo y semidúplex
Cables Ethernet |
100Base-TX | Par trenzado sin blindar (UTP) Categoría 5 (calidad de datos)
10Base-T | Par trenzado sin blindar (UTP)
Rango de temperaturas |
Funcionamiento | 0°C a 65°C
Almacenamiento | -20°C a 85°C
Humedad | 95% máximo sin condensación
Memoria | 4 megabits de memoria para K56flex y V.90 dual
Alimentación eléctrica |
10Base-T | 3,3V DC, 80 mA en espera, 100 mA activo
100Base-TX | 3,3V DC, 130 mA en espera, 160 mA activo
Sólo módem | 3,3V DC, 40 mA inactivo, 240 mA activo
10Base-T+Modem | 3,3V DC, 250 mA en espera, 265 mA activo
100Base-TX+Modem | 3,3V DC, 260 mA en espera, 340 mA activo
BatterySave™ (cable LAN desconectado) | 45 mA
Aprobaciones | FCC Parte 15, Parte 68, Industry Canada, Marca CE

##

| Xircom CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56 (CEM56-100)
Tipo de tarjeta PC Card | Tarjeta PC Card Tipo II
Conectores | RJ-45 (para 100Base-TX/10Base-T Ethernet), BNC (10Base-2 Ethernet), RJ-11 (módem), GSM/PDC/RDSI/PCS 1900/celular (a través de kit de conexión opcional)
Tamaño | 86,0 mm x 54,0 mm x 5 mm (3,37 x 2,13 x 5,004 mm pulgadas)
Peso | 42,1 g

Ethernet | IEEE 802.3 10Mbps, dúplex completo y semidúplex
| IEEE 802.3u 100Mbps, dúplex completo y semidúplex
Cables Ethernet |
100Base-TX | Par trenzado sin blindar (UTP) Categoría 5 (calidad de datos)
10Base-T | Par trenzado sin blindar (UTP)
10Base-2 | BNC
Rango de temperaturas |
Funcionamiento | 0°C a 55°C
Almacenamiento | -20°C a 65°C
Humedad | máxima del 95 % sin condensación
Memoria | 4 megabits de memoria para K56flex y V.90 dual
Alimentación eléctrica | +5 VDC, 490 mA normal
BatterySave™ (cable LAN desconectado) | 45 mA
Aprobaciones | FCC Parte 15, Parte 68, Industry Canada, Marca CE

## Especificaciones del módem

Modulación de datos | V.90/K56flex hasta 56000 bps; V.34 desde 33600 hasta 2400 bps; V.32terbo a 19200 y 16800 bps; V.32bis a 14400, 12000, 9600 y 7200 bps, no codificado a 4800 bps; V.32 a 9600 bps, no codificado a 4800 bps; V.23 a 1200/75 y 75/1200 bps; V.22bis a 2400 bps; V.22 a 1200 bps; Bell 212A a 1200 bps
Modulación de fax | V.17 a 14400, 12000, 9600, 7200 y 4800 bps; V.29 a 9600, 7200 y 4800 bps; V.27ter a 4800 y 2400 bps
Compatibilidad de fax | Grupo 3, EIA/TIA Clase 1
Control de errores | Control de errores V.42, Detección de errores MNP niveles 2-4
Compresión de datos | V.42bis (4:1) o MNP Nivel 5 (2:1)
Diagnósticos: | Autotest de arranque de RAM de programa, RAM de datos y memoria no volátil
RAM no volátil | 1 perfil definible por el usuario; 2 números de teléfono de treinta y seis dígitos; ID y número de serie del adaptador de LAN
Conjunto de comandos | Comandos AT compatibles con Hayes y Microcom
Interfaz de datos | Compatible con PCMCIA versión 2.1, conector de 68 patillas
Interfaz analógica | Conector telefónico modular RJ-11C
Velocidades DTE | 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 37400, 57600 y 115200 bps

Contenido | Página anterior | Página siguiente