#

Contenido | Página anterior | Página siguiente

# Ethernet 10/100+Módem 56
Códigos de resultado del módem

La siguiente lista describe los códigos de resultados del módem que aparecen después de ejecutar un comando AT.

### Códigos de resultados del módem

Largo | Corto | Descripción
OK | 0 | Comando ejecutado con éxito
CONNECT | 1 | Módem conectado a la línea
RING | 2 | Detectada señal de llamada entrante
NO CARRIER | 3 | Fallo de detección de portadora/portadora desconectada
ERROR | 4 | Comando no válido
NO DIALTONE | 6 | Sin tono en el intervalo definido en S6
BUSY | 7 | Detectada señal de ocupado
NO ANSWER | 8 | Sin respuesta del extremo remoto
CONNECT 2400 EC* | 10 | Conexión a 2400 bit/s
CONNECT 4800 EC* | 11 | Conexión a 4800 bit/s
CONNECT 9600 EC* | 12 | Conexión a 9600 bit/s
CONNECT 14400 EC* | 13 | Conexión a 14400 bit/s
CONNECT 19200 EC* | 14 | Conexión a 19200 bit/s
CONNECT 7200 EC* | 24 | Conexión a 7200 bit/s
CONNECT 12000 EC* | 25 | Conexión a 12000 bit/s
CONNECT 16800 EC* | 86 | Conexión a 16800 bit/s
CONNECT 300 EC* | 40 | Conexión a 300 bit/s
CONNECT 21600 EC* | 55 | Conexión a 21600 bit/s
CONNECT 24000 EC* | 56 | Conexión a 24000 bit/s
CONNECT 26400 EC* | 57 | Conexión a 26400 bit/s
CONNECT 28800 EC* | 58 | Conexión a 28800 bit/s
CONNECT 31200 EC* | 59 | Conexión a 31200 bit/s
CONNECT 33600 EC* | 60 | Conexión a 33600 bit/s
CONNECT 38400 EC* | 28 | Conexión a 38400 bit/s (velocidad DTE)
CONNECT 57600 EC* | 18 | Conexión a 57600 bit/s (velocidad DTE)
CONNECT 115200 EC* | 87 | Conexión a 115200 bit/s (velocidad DTE)
DELAYED | 88 | Retardo activo para el número marcado
BLACKLISTED | 89 | El número marcado está en la lista negra
BLACKLIST FULL | 90 | La lista negra está llena
CONNECT 32000 EC* | 70 | Conexión a 32000 bit/s (modo K56flex) o V.90
CONNECT 34000 EC* | 71 | Conexión a 34000 bit/s (modo K56flex)
CONNECT 36000 EC* | 72 | Conexión a 36000 bit/s (modo K56flex) o V.90
CONNECT 38000 EC* | 73 | Conexión a 38000 bit/s (modo K56flex)
CONNECT 40000 EC* | 74 | Conexión a 40000 bit/s (modo K56flex) o V.90
CONNECT 42000 EC* | 75 | Conexión a 42000 bit/s (modo K56flex)
CONNECT 44000 EC* | 76 | Conexión a 44000 bit/s (modo K56flex) o V.90
CONNECT 46000 EC* | 77 | Conexión a 46000 bit/s (modo K56flex)
CONNECT 48000 EC* | 78 | Conexión a 48000 bit/s (modo K56flex) o V.90
CONNECT 50000 EC* | 79 | Conexión a 50000 bit/s (modo K56flex)
CONNECT 52000 EC* | 80 | Conexión a 52000 bit/s (modo K56flex) o V.90
CONNECT 54000 EC* | 81 | Conexión a 54000 bit/s (modo K56flex)
CONNECT 56000 EC* | 82 | Conexión a 56000 bit/s (modo K56flex)
CONNECT 28000 EC* | 100 | Conexión a 28000 bit/s (modo V.90)
CONNECT 29333 EC* | 101 | Conexión a 29333 bit/s (modo V.90)
CONNECT 30666 EC* | 102 | Conexión a 30666 bit/s (modo V.90)
CONNECT 33333 EC* | 103 | Conexión a 33333 bit/s (modo V.90)
CONNECT 34666 EC* | 104 | Conexión a 34666 bit/s (modo V.90)
CONNECT 37333 EC* | 105 | Conexión a 37333 bit/s (modo V.90)
CONNECT 38666 EC* | 106 | Conexión a 38666 bit/s (modo V.90)
CONNECT 41333 EC* | 107 | Conexión a 41333 bit/s (modo V.90)
CONNECT 42666 EC* | 108 | Conexión a 42666 bit/s (modo V.90)
CONNECT 45333 EC* | 109 | Conexión a 45333 bit/s (modo V.90)
CONNECT 46666 EC* | 110 | Conexión a 46666 bit/s (modo V.90)
CONNECT 49333 EC* | 111 | Conexión a 49333 bit/s (modo V.90)
CONNECT 50666 EC* | 112 | Conexión a 50666 bit/s (modo V.90)
CONNECT 53333 EC* | 113 | Conexión a 53333 bit/s (modo V.90)
CONNECT 54666 EC* | 114 | Conexión a 54666 bit/s (modo V.90)

* EC sólo aparece cuando se activa la opción de configuración de códigos de resultado ampliados. EC se sustituye por uno de los símbolos siguientes, dependiendo del método de control de errores utilizado:
V42bis - Control de errores V.42 y compresión de información V.42bis.
V42 - Sólo control de errores V.42.
MNP5 – Control de errores MNP clase y compresión de información MNP clase 5.
MNP 4 – Sólo control de errores MNP clase 4.
NoEC – Sin protocolo de control de errores.

Contenido | Página anterior | Página siguiente