#

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지

# 이더넷 10/100+모뎀 56
모뎀 AT 명령 사용

이 절에서는 다음 내용에 대해 설명합니다.

- CountrySelect 유틸리티
- 모뎀 개요
- 모뎀 속도
- AT 명령 사용 방법
- 자주 사용하는 AT 명령

## CountrySelect 유틸리티

저콤 유틸리티 및 온라인 설명서를 설치 완료하려면 저콤 CD-ROM에서 SETUP.EXE를 실행하고 "소프트웨어 및 도구 설치"를 선택한 다음 시스템을 재시작해야 합니다. 재시작 후 Windows를 로드하고 저콤 CountrySelect™ 유틸리티를 실행하여 해당 국가에 알맞은 모뎀 매개변수를 설정하십시오.

다른 나라로 여행 중일 때 모뎀의 국가 설정을 변경하려면 '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티', 'CountrySelect'를 선택하십시오. 이더넷 10/100+모뎀 56에 지정할 COM 포트를 선택하십시오. "Country" 목록 상자에서 모뎀을 사용할 국가를 선택하십시오. 'Save', 'Exit'를 순서대로 누르십시오. 이제 통신 소프트웨어를 통해 모뎀을 사용하면 됩니다.

### 모뎀 개요

설치 단원의 지시 사항에 따라 이더넷 10/100+모뎀 56을 설치하면, 대부분의 사용자는 하이퍼터미널 등의 통신 프로그램으로 모뎀을 구성하고 통신 및 팩스 작업을 수행할 수 있습니다. 모뎀과의 직접적인 작업은 대개 통신 프로그램에서 처리합니다.

그러나 일부 통신 프로그램에서는 사용자가 직접 모뎀 명령을 입력해야 하는 경우도 있습니다. 또한 일부 사용자는 통신 프로그램의 메뉴나 지시 사항 없이 직접 모뎀을 구성하기도 합니다. 이 절에서는 그러한 모든 경우를 지원하기 위한 기술적인 정보를 제공합니다.

모뎀 설치 후 발생하는 문제를 해결하는 방법은 문제 해결을 참고하십시오.

### 모뎀 속도 및 프로토콜

이더넷 10/100+모뎀 56 모델은 56K 데이터 전송을 위해 V.90 및 K56flex 표준을 모두 지원합니다. 기업 네트워크나 인터넷에서 정보나 전자우편을 다운로드할 때 일반 전화선으로 최대 56Kbps까지의 속도로 작업할 수 있습니다. 사용자가 네트워크로 보내는 데이터는 최대 V.34 속도(33.6Kbps)까지 전송이 가능합니다. 56Kbps 다운로드 속도를 내려면 연결 양단의 모뎀이 V.90이나 K56flex 표준을 지원해야 합니다. 그렇지 않은 경우 표준 V.34 연결로 조정됩니다.현재 미연방 통신 위원회(FCC) 규정에서는 다운로드 속도를 53Kbps로 한정하고 있습니다.

저콤 모뎀 펌웨어는 우선 V.90 연결을 시도하고 상대 컴퓨터에서 V.90을 지원하지 않으면 K56flex로 대체합니다. 그러나 다른 요인으로 인해 56Kbps 전송 속도를 내는 데 영향을 받을 수 있습니다.

### AT 명령 사용 방법

일부 통신 프로그램에서는 모뎀 명령을 직접 입력해야 하며 일부 사용자는 통신 프로그램의 메뉴나 지시 사항 없이 직접 모뎀을 구성하기도 합니다. 이러한 작업을 수행하려면 모뎀이 명령 모드일 때 AT 명령과 S 레지스터를 사용하여 영숫자 명령을 입력하면 됩니다.

AT 명령문과 관련 문제에 대한 자세한 내용은 모뎀 AT 명령, S-레지스터, 결과 코드를 참고하십시오.

#### 초기화 문자열

모뎀 초기화 문자열은 모뎀 매개변수 설정을 포함하는 AT 명령행입니다. 이더넷 모뎀은 출고시 기본 초기화 문자열로 구성되어 있으며 이는 AT&F AT 명령으로 언제든지 복원할 수 있습니다. 일부 통신 프로그램에서는 이 설정이 적합할 수 있지만 다른 프로그램에서는 사용자 정의에 따른 설정이 필요할 수도 있습니다.

모뎀 작동 모드

저콤 모뎀에는 명령 모드와 온라인 모드의 두 가지 작동 상태가 있습니다.

명령 모드

모뎀은 전원이 들어오고 모뎀 소프트웨어가 로드되면 명령 모드에서 작동을 "시작"합니다. 모뎀은 명령 모드에서만 명령을 입력받아 실행합니다. 다른 모뎀과 연결되면 모뎀은 자동으로 명령 모드에서 온라인 모드로 전환합니다.

명령 모드의 한계

저콤 모뎀을 포함한 대부분의 모뎀 명령 모드에는 파일 및 팩스 송수신이나 원격 컴퓨터, 네트워크에 로그온하는 작동이 없습니다. 명령 모드는 모뎀 구성, 연결이나 연결 해제시에만 사용됩니다. 모든 데이터 통신 및 팩스 작업은 회선 양단에 적절한 장치 및 프로그램 소프트웨어가 있어야 가능합니다.

온라인 모드

온라인 모드는 다른 모뎀과 연결되었을 때 자동으로 전환되는 모뎀의 작동 상태입니다. 모뎀이 온라인 모드로 다른 모뎀과 연결되었을 때 명령을 입력하면 명령으로 인식되지 않고 데이터로 처리되어 상대편 모뎀으로 송신됩니다. 단, "탈출" 명령(+++)을 사용하면 원격 모뎀과의 연결을 유지하면서도 온라인 모드에서 명령 모드로 전환할 수 있습니다.

AT 명령 세트

저콤 모뎀은 명령 모드에서 모뎀 작동을 위해 헤이즈(Hayes) 및 Microcom 호환 명령 세트를 사용합니다. 이 명령 세트는 확장 "AT" 명령 세트로서 대부분의 명령문이 AT로 시작하고 명령 끝에 Enter를 누르면 명령이 실행됩니다. AT$ 명령을 사용하면 모뎀에서 사용할 수 있는 명령을 전부 볼 수 있습니다.

S-레지스터

모뎀에서는 AT 명령 세트와 함께 S-레지스터라는 프로그래밍 가능 메모리 저장 장소를 사용합니다. 이 S-레지스터에는 모뎀의 작동과 여러 AT 명령의 수행을 제어하는 값을 저장합니다. S-레지스터의 내용, 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 S-레지스터를 참조하십시오.

탈출 및 ATO 명령

저콤 모뎀에 사용하는 탈출 명령을 실행하려면 세 개의 ASCII 문자(기본값은 "+++")를 입력해야 합니다. 이 명령은 원격 모뎀과의 연결 도중 일시적으로 명령 모드로 들어갈 때 사용합니다.

ASCII 문자는 S-레지스터 S2로 설정합니다. 기본값은 S2=43(+ 기호)입니다. 값의 유효 범위는 0-127입니다. 이 명령을 사용할 수 없게 하려면 127보다 큰 ASCII 값을 지정하십시오.

온라인 모드로 돌아가려면 ATO 명령(O는 문자 O)을 입력하고 Enter를 누르십시오.

팩스 명령

팩스 작업을 하려면 팩스 소프트웨어를 사용하여 적절한 팩스 및 모뎀 명령을 설정하고 실행해야 합니다. 이러한 소프트웨어는 모뎀을 팩스 모드로 전환하고 팩스 작업을 관리하고 팩스 작업이 완료되면 모뎀을 원래의 데이터 모드로 전환하는 기능을 합니다.

팩스 소프트웨어 설정과 팩스 송수신 방법에 대한 내용은 해당 팩스 소프트웨어의 설명서를 참고하십시오.

#### 모뎀에 명령 전송하기

AT 명령은 모뎀이 명령 모드일 때만 실행할 수 있습니다. 유의 코드를 전송하여 명령의 실행을 모뎀에 알림으로써 초기화가 이루어집니다. AT 유의 코드 다음에 적절한 명령이 따라오는데 이러한 명령은 대문자 또는 소문자를 사용하거나 대소문자를 조합하여 사용할 수 있습니다.

대부분의 모뎀 명령은 AT로 시작하고 Enter를 누르면 종결됩니다. 단, 예외적으로 반복 명령(A/)은 /를, 탈출 명령 +++는 '+' 기호 세 개를 입력하면 즉시 실행됩니다.

명령 매개변수

모뎀에 명령을 지시할 때는 AT&V 와 같이 하나의 명령이나 AT &F S7=30 V1 X4 DT 1 213 555 2345 와 같이 여러 명령을 사용할 수 있습니다. 이러한 문자 행을 명령행이라고 합니다. 명령행을 종결할 때는 Enter를 누르십시오.

명령의 길이는 최대 255자까지이며 AT 접두어, 빈칸, 줄바꿈 문자, 종결 Enter 키는 문자 수에 포함되지 않습니다. 괄호와 하이픈은 명령 문자에 포함됩니다. 255자가 넘는 명령행을 입력하면 ERROR 메시지가 나타납니다. 이 경우 모뎀에서 명령 전체를 무시하게 됩니다.

명령 문자열을 입력할 때 오류를 수정하려면 백스페이스 키(또는 Ctrl-H 코드)를 사용하십시오. AT 유의 코드는 지울 수 없습니다. Ctrl-X를 누르면 모뎀이 명령행 전체를 무시하고 명령 모드로 돌아갑니다. 모뎀은 명령을 실행하지 않고 OK 표시로 응답합니다.

명령 처리

모뎀에서 표시하는 OK는 명령을 이해하여 실행할 수 있음을 나타내는 응답이고 ERROR는 이해할 수 없거나 실행할 수 없는 명령에 대한 응답입니다. 이 명령 인식 메시지를 결과 코드라고 합니다. 모뎀은 OK와 ERROR 외에도 CONNECT, BUSY, NO CARRIER, RING, NO DIALTONE 등으로 응답할 수 있습니다.

### 자주 사용하는 모뎀 명령

다음은 자주 사용하는 일부 AT 명령입니다. 이러한 명령의 예를 사용하여 모뎀을 쉽게 다른 모뎀이나 인터넷, 기업 네트워크에 전화 연결할 수 있습니다. 모든 명령의 예는 별도로 언급되어 있지 않는 한 명령행 앞에 AT(대문자 또는 소문자)가 붙으며 명령행 끝에 Enter를 눌러야 실행됩니다.

탈출

+++ 탈출. 이 명령은 모뎀의 작동 모드를 온라인 상태에서 명령 상태로 전환합니다.

통신 소프트웨어에서 +++ 명령을 입력한 후 OK 응답이 나타나면 현재 모뎀이 명령 모드이며 AT 명령을 받을 수 있다는 뜻입니다. 이 명령은 AT 접두어를 붙이거나 Enter를 눌러 종료하지 않아도 됩니다.

다이얼

모뎀으로 전화 번호를 다이얼하는 AT 명령은 ATDn 입니다. 이 경우 n은 문자열을 나타내며 그 길이는 모뎀 명령 버퍼의 용량에 따라 제한됩니다. 명령 버퍼는 다이얼 문자열로 최대 255자까지 수용할 수 있습니다.

핸드셰이킹

사용자가 '다이얼' 명령을 입력한 후 원격 모뎀의 반송파 신호가 정상 감지되면 모뎀은 이전에 송수신 모뎀 양쪽에 지시한 설정을 기반으로 공통 데이터 전송 속도 및 기타 전송 매개변수를 조정하게 됩니다. 이러한 조정 작업을 핸드셰이킹이라고 하며 대개 모뎀 스피커에서 찍찍거리는 특수한 소리가 납니다.

다이얼 옵션

다이얼 명령에는 여러 가지 다이얼 옵션이 있는데 이는 특수 문자와 기호로 구성되어 있고 다이얼 명령 다음에 조합하여 바로 입력할 수 있습니다. 이러한 다이얼 옵션을 사용하여 전화 번호 다이얼 방법을 제어할 수 있습니다.

예를 들어, ATD P 9 W T 1 213 555 3456 명령은 모뎀에 다음 작업을 지시합니다.

오프훅(전화를 드는 것)으로 전환하여 다이얼톤 감지

P - 9를 펄스(Pulse) 다이얼 함

W - 두 번째 다이얼톤을 기다림

T - 12135553456을 톤(Tone) 다이얼한 후 반송파 감지를 기다림

여기서 P, W, T가 다이얼 옵션입니다. 전체 다이얼 옵션은 AT 명령의 다이얼 옵션 부분을 참고하십시오.

자주 사용하는 다이얼 옵션으로 쉼표(,)도 있습니다. 명령행에 쉼표(,)를 포함하면 다음 문자나 기호를 처리하기 전에 잠시 정지하게 됩니다.

예를 들어, ATD 9, P 555-3333 명령은 9를 톤 방식으로 다이얼하여 PBX를 통해 외부 회선으로 나가게 하고 외부 다이얼톤을 받을 수 있도록 정지했다가 555-3333을 펄스 방식으로 다이얼합니다.

ATDL 명령은 마지막으로 다이얼한 번호를 다시 다이얼합니다.

반복

A/ 반복. 이 명령은 AT 접두어가 필요 없으며 /를 입력하면 실행됩니다. Enter를 누르지 않아도 됩니다. A/는 현재 명령 버퍼에 저장된 명령행(대개 마지막으로 입력한 명령행)을 다시 실행합니다. 이는 이전에 BUSY(통화중) 결과 코드로 응답한 전화 번호를 다시 다이얼할 때 유용합니다.

예를 들어, ATD 9, P 1-804-555-3333 명령을 입력했는데 화면에 나타난 모뎀 응답이 BUSY인 경우 명령 문자열을 다시 입력하지 않아도 재다이얼할 수 있습니다. A/를 입력하기만 하면 모뎀에서 전체 명령행을 다시 처리해줍니다.

전화 끊기

ATH 전화 끊기. 이 명령은 모뎀을 "온 훅", 즉 전화를 끊은 상태로 전환하도록 합니다. ATH를 입력하면 모뎀과 전화선 연결이 끊어집니다.

도움말

AT$ 도움말. 이 명령은 모든 모뎀 명령에 대한 요약 정보를 여러 화면으로 보여줍니다.

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지