#

Contenido | Página anterior | Página siguiente

# Ethernet 10/100+Módem 56
Introducción

La información técnica de estos documentos en línea es válida para los siguientes productos de Xircom: RealPort™ Ethernet 10/100+Modem 56 y CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56.™

- Descripción del producto
- Cómo crear disquetes para instalación del software

### Descripción del producto

Los productos RealPort Ethernet 10/100+Modem 56 y CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56 de Xircom proporcionan acceso a redes de 10Mbps y de 100Mbps. En el momento de la conexión se negocia automáticamente la velocidad de red de 10 Mbps o 100 Mbps. También se soportan velocidades de módem de hasta 56 Kbps usando los estándares V.90 o K56flex.

Precaución: Para operar a 100 Mbps se necesita cable de par trenzado sin blindar (UTP) de Categoría 5 (calidad de datos). Los cables de Categoría 3 o 5 se pueden utilizar para operar a 10 Mbps.

#### Características

El producto Xircom RealPort Ethernet 10/100+Modem 56 se conecta en una ranura de tarjeta Tipo III o Tipo II doble. El producto CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56 se conecta en una ranura de tarjeta Tipo II o Tipo III.

La tecnología BatterySave™ pone automáticamente los circuitos de LAN de la tarjeta Xircom en estado de bajo consumo cuando se desconecta el cable de red. Cuando se vuelve a conectar el cable, se restablece el estado normal de consumo.

#### Entornos operativos admitidos

El producto Xircom Ethernet 10/100+Modem 56 admite Windows 2000, Windows Me (Millennium Edition), Windows 98, Windows 95 versión 950b (OSR2), Windows NT 4.0, Windows 3.x y IBM OS/2.

Como software adicional, se proporciona documentación en línea, software de instalación, utilidades de diagnóstico de módem y la LAN, un desinstalador y el software CountrySelect para configuraciones del módem específicas de los países.

### Cómo crear disquetes para instalación del software

Para crear un juego de disquetes de instalación, como alternativa al CD-ROM de Xircom, necesitará acceder a un sistema que tenga unidades de disquete y de CD-ROM y tener varios disquetes formateados en blanco.

Ejecute el programa MAKEDISK desde el CD-ROM de Xircom usando Inicio, Ejecutar. Siga las instrucciones de la pantalla para copiar y etiquetar los disquetes. Cuando las instrucciones de Instalación hagan referencia al CD-ROM de Xircom, utilice en su lugar el disquete correspondiente.

Nota: MAKEDISK no copia la documentación del usuario. Puede acceder a la documentación del usuario en cualquier momento desde el CD-ROM de Xircom, mediante Internet Explorer o Netscape ejecutando SETUP.EXE desde el CD-ROM y seleccionando "Ver documentación en línea".

Contenido | Página anterior | Página siguiente