#

Sommaire | Page précédente | Page suivante

# Ethernet 10/100+Modem 56
Codes de résultat du modem

La liste suivante détaille les codes de résultats du modem apparaissant après l'exécution d'une commande AT.

### Codes de résultats du modem

Long | Court | Description
OK | 0 | Commande exécutée avec succès
CONNECT | 1 | Modem connecté
RING | 2 | Signal de sonnerie d'appel entrant détecté
PAS DE RESEAU PORTEUR | 3 | Echec de la détection du réseau porteur/réseau porteur abandonné
ERROR | 4 | La commande n'est pas valide
PAS DE TONALITE | 6 | Pas de tonalité pendant l'intervalle défini avec S6
OCCUPE | 7 | Signal d'occupation détecté
PAS DE REPONSE | 8 | Le modem à distance n'a jamais répondu
CONNEXION 2400 EC* | 10 | Connexion à 2400 bits/s
CONNEXION 4800 EC* | 11 | Connexion à 4800 bits/s
CONNEXION 9600 EC* | 12 | Connexion à 9600 bits/s
CONNEXION 14400 EC* | 13 | Connexion à 14400 bits/s
CONNEXION 19200 EC* | 14 | Connexion à 19200 bits/s
CONNEXION 7200 EC* | 24 | Connexion à 7200 bits/s
CONNEXION 12000 EC* | 25 | Connexion à 12000 bits/s
CONNEXION 16800 EC* | 86 | Connexion à 16800 bits/s
CONNEXION 300 EC* | 40 | Connexion à 300 bits/s
CONNEXION 21600 EC* | 55 | Connexion à 21600 bits/s
CONNEXION 24000 EC* | 56 | Connexion à 24000 bits/s
CONNEXION 26400 EC* | 57 | Connexion à 26400 bits/s
CONNEXION 28800 EC* | 58 | Connexion à 28800 bits/s
CONNEXION 31200 EC* | 59 | Connexion à 31200 bits/s
CONNEXION 33600 EC* | 60 | Connexion à 33600 bits/s
CONNEXION 38400 EC* | 28 | Connexion à 38400 bits/s (débit DTE)
CONNEXION 57600 EC* | 18 | Connexion à 57600 bits/s (débit DTE)
CONNEXION 115200 EC* | 87 | Connexion à 115200 bits/s (débit DTE)
RETARDE | 88 | Retard en vigueur pour le numéro composé
SUR LISTE NOIRE | 89 | Le numéro composé figure sur la liste noire
LISTE NOIRE COMPLETE | 90 | La liste noire est complète
CONNEXION 32000 EC* | 70 | Connexion à 32000 bits/s (mode K56flex) ou V.90
CONNEXION 34000 EC* | 71 | Connexion à 34000 bits/s (mode K56flex)
CONNEXION 36000 EC* | 72 | Connexion à 36000 bits/s (mode K56flex) ou V.90
CONNEXION 38000 EC* | 73 | Connexion à 38000 bits/s (mode K56flex)
CONNEXION 40000 EC* | 74 | Connexion à 40000 bits/s (mode K56flex) ou V.90
CONNEXION 42000 EC* | 75 | Connexion à 42000 bits/s (mode K56flex)
CONNEXION 44000 EC* | 76 | Connexion à 44000 bits/s (mode K56flex) ou V.90
CONNEXION 46000 EC* | 77 | Connexion à 46000 bits/s (mode K56flex)
CONNEXION 48000 EC* | 78 | Connexion à 48000 bits/s (mode K56flex) ou V.90
CONNEXION 50000 EC* | 79 | Connexion à 50000 bits/s (mode K56flex)
CONNEXION 52000 EC* | 80 | Connexion à 52000 bits/s (mode K56flex) ou V.90
CONNEXION 54000 EC* | 81 | Connexion à 54000 bits/s (mode K56flex)
CONNEXION 56000 EC* | 82 | Connexion à 56000 bits/s (mode K56flex)
CONNEXION 28000 EC* | 100 | Connexion à 28000 bits/s (mode V.90)
CONNEXION 29333 EC* | 101 | Connexion à 29333 bits/s (mode V.90)
CONNEXION 30666 EC* | 102 | Connexion à 30666 bits/s (mode V.90)
CONNEXION 33333 EC* | 103 | Connexion à 33333 bits/s (mode V.90)
CONNEXION 34666 EC* | 104 | Connexion à 34666 bits/s (mode V.90)
CONNEXION 37333 EC* | 105 | Connexion à 37333 bits/s (mode V.90)
CONNEXION 38666 EC* | 106 | Connexion à 38666 bits/s (mode V.90)
CONNEXION 41333 EC* | 107 | Connexion à 41333 bits/s (mode V.90)
CONNEXION 42666 EC* | 108 | Connexion à 42666 bits/s (mode V.90)
CONNEXION 45333 EC* | 109 | Connexion à 45333 bits/s (mode V.90)
CONNEXION 46666 EC* | 110 | Connexion à 46666 bits/s (mode V.90)
CONNEXION 49333 EC* | 111 | Connexion à 49333 bits/s (mode V.90)
CONNEXION 50666 EC* | 112 | Connexion à 50666 bits/s (mode V.90)
CONNEXION 53333 EC* | 113 | Connexion à 53333 bits/s (mode V.90)
CONNEXION 54666 EC* | 114 | Connexion à 54666 bits/s (mode V.90)

* EC n'apparaît que lorsque l'option de configuration de codes étendus de résultats est activée. EC est remplacé par l'un des symboles suivants, en fonction de la méthode de contrôle d'erreur utilisée :
V42bis – contrôle d'erreur V.42 et compression de données V.42bis.
V42 – contrôle d'erreur V.42 uniquement.
MNP5 – contrôle d'erreur MNP de classe 4 et compression de données MNP de classe 5.
MNP 4 – contrôle d'erreur MNP de classe 4 uniquement.
NoEC – Pas de protocole de contrôle d'erreur.

Sommaire | Page précédente | Page suivante