#

Inhaltsverzeichnis | Vorherige Seite | Nächste Seite

# Ethernet 10/100+Modem 56
Spezifikationen

- Allgemeine Spezifikationen nach Modell
- Modemspezifikationen

## Allgemeine Spezifikationen nach Modell

###

| Xircom RealPort Ethernet 10/100+Modem 56 (REM56G-100)
PC-Kartentyp | PC-Karte des Typs II
Anschlüsse | RJ-45 (für 100Base-TX/10Base-T Ethernet), RJ-11 (Modem), RJ-11 (Telefon-Emulation), Mini D-Sub für GSM, PDC, ISDN (separates Anschlußpaket erforderlich)
Größe | 86,0 mm x 54,0 mm x 10,5 mm
Gewicht | 36 g

Ethernet | IEEE 802.3 10 Mbit/s, Voll- und Halbduplex
| IEEE 802.3u 100 Mbit/s, Voll- und Halbduplex
Ethernet-Kabel |
100Base-TX | Unabgeschirmtes verdrilltes Paar (UTP)-Kabel der Kategorie 5 (Datenfrequenzbereich)
10Base-T | Unabgeschirmtes verdrilltes Paar (UTP)-Kabel
Temperaturbereich |
Betrieb | 0°C bis 65°C
Lagerung | -20°C bis 85°C
Luftfeuchtigkeit | maximal 95 % keine Kondensierung
Speicher | 4 MB Arbeitsspeicher für duales V.90 und K56flex
Leistungsbedarf |
10Base-T | 3,3 V Gleichspannung, 80 mA Standby, 100 mA aktiv
100Base-TX | 3,3 V Gleichspannung, 130 mA Standby, 160 mA aktiv
Nur Modem | 3,3 V Gleichspannung, 40 mA Ruhemodus, 240 mA aktiv
10Base-T+Modem | 3,3 V Gleichspannung, 250 mA Standby, 265 mA aktiv
100Base-TX+Modem | 3,3 V Gleichspannung, 260 mA Standby, 340 mA aktiv
BatterySave™ (LAN-Kabel nicht angeschlossen) | 45 mA
Zulassungen | FCC Abschnitt 15, Abschnitt 68, Industry Canada, CE-Zeichen

##

| Xircom CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56 (CEM56-100)
PC-Kartentyp | PC-Karte des Typs II
Anschlüsse | RJ-45 (für 100Base-TX/10Base-T Ethernet), BNC (10Base-2 Ethernet), RJ-11 (Modem), GSM/PDC/ISDN/PCS 1900/mobil (über optionales Anschlußpaket)
Größe | 86 mm x 54 mm x 5 mm
Gewicht | 42,1 g

Ethernet | IEEE 802.3 10 Mbit/s, Voll- und Halbduplex
| IEEE 802.3u 100 Mbit/s, Voll- und Halbduplex
Ethernet-Kabel |
100Base-TX | Unabgeschirmtes verdrilltes Paar (UTP)-Kabel der Kategorie 5 (Datenfrequenzbereich)
10Base-T | Unabgeschirmtes verdrilltes Paar (UTP)-Kabel
10Base-2 | BNC
Temperaturbereich |
Betrieb | 0°C bis 55°C
Lagerung | -20°C bis 65°C
Luftfeuchtigkeit | maximal 95 %, keine Kondensierung
Speicher | 4 MB Arbeitsspeicher für duales V.90 und K56flex
Leistungsbedarf | +5 V Gleichspannung, in der Regel 490 mA
BatterySave™ (LAN-Kabel nicht angeschlossen) | 45 mA
Zulassungen | FCC Abschnitt 15, Abschnitt 68, Industry Canada, CE-Zeichen

## Modemspezifikationen

Datenmodulation | V.90/K56flex bis zu 56.000 Bit/s; V.34 von 33.600 abwärts bis 2.400 Bit/s; V.32terbo bei 19.200 und 16.800 Bit/s; V.32bis bei 14.400, 12.000, 9.600 und 7.200 Bit/s, uncodiert bei 4.800 Bit/s; V.32 bei 9.600 Bit/s, uncodiert bei 4.800 Bit/s; V.23 bei 1.200/75 und 75/1.200 Bit/s; V.22bis bei 2.400 Bit/s; V.22 bei 1.200 Bit/s; Bell 212A bei 1.200 Bit/s
Faxmodulation | V.17 bei 14.400, 12.000, 9.600, 7.200 und 4.800 Bit/s; V.29 bei 9.600, 7.200 und 4.800 Bit/s; V.27ter bei 4.800 und 2.400 Bit/s
Faxunterstützung | Gruppe 3, EIA/TIA Klasse 1
Fehlerkontrolle | V.42-Fehlerkontrolle, MNP-Fehlerkontrolle der Stufen 2-4
Datenkomprimierung | V.42bis (4:1) oder MNP Stufe 5 (2:1)
Diagnosen: | Startselbsttest des Programm-RAM, Daten-RAM und nichtflüchtigem Speichers
Nichtflüchtiger RAM | 1 benutzerdefinierbares Profil; 2 sechsunddreißig(36)-stellige Telefonnummern; LAN-Adapter-ID und Seriennummer
Befehlssatz | Hayes- und Microcom-kompatible AT-Befehle
Datenschnittstelle | PCMCIA Version 2.1-konform, 68poliger Anschluß
Analoge Schnittstelle | modularer RJ-11C-Telefonanschluß
DTE-Geschwindigkeiten | 1.200, 2.400, 4.800, 7.200, 9.600, 14.400, 19.200, 37.400, 57.600 und 115.200 Bit/s

Inhaltsverzeichnis | Vorherige Seite | Nächste Seite