#

Sommario | Pagina precedente | Pagina successiva

# Ethernet 10/100+Modem 56
Registri S del modem

In questa sezione vengono fornite le seguenti informazioni:

- Introduzione ai Registri S
- Elenco dei Registri S

## Introduzione ai Registri S

Il modem Xircom utilizza posizioni di memorizzazione, o Registri S, in cui salva le informazioni che controllano l'ambiente operativo. Solo alcuni di questi Registri S possono richiedere l'intervento degli utenti. I Registri S sono utilizzati in combinazione con i comandi AT del modem.

Per visualizzare il valore di un Registro S, digitare ATSn?, dove n rappresenta il numero del Registro S, quindi premere Invio.

Per modificare il valore di un Registro S, digitare ATSn=r, dove n rappresenta il numero del Registro S e r il nuovo valore o impostazione, quindi premere Invio.

## Elenco dei Registri S

##### S0 Risposta dopo n squilli

- Il contenuto del Registro S0 imposta il numero di squilli necessario prima che il modem risponda a una chiamata in arrivo (risposta automatica). Il valore può essere compreso tra 0 e 255. ATS0=0 disattiva la funzione di risposta automatica. L'impostazione predefinita è 0.

##### Contatore squilli S1

- Si tratta di un registro di sola lettura. Il valore di S1 aumenta dopo ogni squillo. Se non viene emesso alcuno squillo dopo sei secondi, il registro viene azzerato. Il valore di S1 può essere compreso tra 0 e 255. L'impostazione predefinita è 0. Potrebbero esistere dei limiti specifici a seconda del paese in cui si utilizza il modem.

##### S2 Carattere di escape AT

- Il Registro S2 definisce il carattere ASCII usato nella sequenza di escape. Questo comando viene usato per tornare alla modalità comandi senza perdere la connessione con il modem remoto. L'impostazione predefinita è S2=43 corrispondente al carattere "+". La sequenza di escape predefinita sarà pertanto +++. È possibile utilizzare il valore ASCII 127 e valori inferiori. Per disattivare questa sequenza di escape, impostare S2 su un valore superiore a 127.

##### S3 Carattere di terminazione della riga di comando

- Questo registro contiene il valore ASCII del carattere di terminazione della riga di comando (ritorno a capo). L'impostazione predefinita in fabbrica è ASCII 13, ossia il carattere di ritorno a capo. È possibile impostare il Registro S3 a qualsiasi valore compreso tra 0 e 127.

##### S4 Carattere di formattazione della risposta

- Questo registro contiene il valore ASCII del carattere per l'avanzamento a una nuova riga. L'impostazione predefinita in fabbrica è 10. È possibile impostare il Registro S4 a qualsiasi valore compreso tra 0 e 127. Il modem utilizza un carattere di avanzamento riga in modalità comandi quando risponde al computer.

##### S5 Carattere di modifica della riga di comando

- Questo registro contiene il valore ASCII del carattere backspace e riguarda solo le trasmissioni asincrone. L'impostazione predefinita in fabbrica è 8. È possibile impostare il Registro S5 a qualsiasi valore compreso tra 0 e 32 oppure su 127. Il modem non riconosce il carattere backspace se è impostato a un valore superiore al carattere ASCII 32.

##### S6 Attesa prima della composizione

- Questo registro determina il tempo di attesa del modem prima di comporre la prima cifra del numero da chiamare. L'attesa deve essere come minimo di 2 secondi. Il Registro S6 può essere impostato a qualsiasi valore compreso tra 2 e 65 secondi. L'impostazione predefinita è 2 secondi. Il valore del modificatore di chiamata W esclude il valore impostato nel Registro S6. Questa operazione potrebbe tuttavia essere influenzata da alcune opzioni ATX, a seconda del paese in cui si usa il modem. È possibile che nei diversi paesi esistano impostazioni predefinite e limiti diversi.

##### S7 Timeout di completamento della connessione

- Questo registro determina il numero di secondi durante i quali il modem di origine attende di ricevere il segnale di portante dal modem ricevente prima di scollegarsi. Il timer si avvia quando il modem termina la composizione del numero o si collega (risponde). In modalità origine, il timer viene reimpostato al rilevamento di un tono di risposta, se consentito dalle limitazioni imposte dal paese in cui viene usato il modem. Il timer specifica inoltre l'attesa per il periodo di silenzio mediante il modificatore di chiamata @ (in secondi). S7 non è associato al modificatore di chiamata W. Il Registro S7 può essere impostato a valori compresi tra 1 e 255 secondi; l'impostazione predefinita è 50 secondi. È possibile che nei diversi paesi esistano impostazioni predefinite e limiti diversi.

##### S8 Durata della pausa per il modificatore di chiamata (virgola)

- Questo registro determina il numero di secondi di pausa per ogni virgola (,) in una stringa di composizione o in una riga di comando. L'impostazione predefinita è 2 secondi, ma qualsiasi valore compreso tra zero e 65 è accettabile. Impostazioni predefinite e limiti dipendono dal paese in cui si usa il modem.

##### S10 Intervallo tra perdita della portante e scollegamento

- Questo registro specifica il periodo di tempo (in decimi di secondo) durante il quale il modem attende prima di scollegarsi dopo la perdita della portante. L'impostazione predefinita è 20 (2,0 secondi). Il Registro S10 accetta un valore compreso tra 1 e 254 in decimi di secondo (da 0,1 a 25,4 secondi). È possibile che nei diversi paesi esistano impostazioni predefinite e limiti diversi.

##### S11 Durata del tono DTMF

- Questo registro determina la velocità di composizione in "multifrequenza" prefissata per ogni paese. Il valore può essere compreso tra 50 e 150 millisecondi. L'impostazione predefinita è 95 millisecondi. Il valore del Registro S11 non ha alcun effetto sulla composizione a impulsi. È possibile che nei diversi paesi esistano impostazioni predefinite e limiti diversi.

##### S12 Tempo di guardia per escape

- Questo registro imposta il valore (multipli di 20 ms) della pausa necessaria dopo la sequenza di escape. L'intervallo è 0 = 255, il valore predefinito è 50 unità di 0,02 secondi ciascuna o un secondo.

##### S28 Attivazione/disattivazione della modulazione V.34

- Questo registro attiva o disattiva la modulazione V.34. L'impostazione predefinita è 1, i valori validi sono 0 o 1. Un valore pari a zero disattiva la modulazione V.34. Qualsiasi altro valore compreso nell'intervallo riconosciuto attiva la modulazione.

##### S30 Timer di inattività

- Il valore specificato da questo Registro imposta l'attesa del modem (in minuti) prima che si scolleghi quando non vengono trasmessi o ricevuti dati. Questa funzione riguarda solo la modalità buffer. Viene impostato da AT\Tn. I valori sono 0-255. L'impostazione predefinita è 0 (disattivata).

##### S34 Limite di throughput DTE

- Questo registro specifica se il modem deve limitare il throughput quando il DTE funziona ad alta velocità (57.600 o 115.200 bps)

  S34=0 | Non limitare il throughput (impostazione predefinita).
  S34=1 | Limitare il throughput alla velocità DTE.

##### S35 Tono di chiamata dati

- Questo registro attiva o disattiva un tono di una certa frequenza e cadenza secondo le specifiche V.25 per distinguere tra chiamate remote dati, fax o vocali. È impostato da AT-Cn. La frequenza è 1300 Hz con una cadenza di 0,5 secondi di attività e 2 secondi di inattività. L'impostazione predefinita dipende dal paese in cui si usa il modem. Alcuni paesi non consentono l'esclusione del tono di chiamata dati.

S35=0 | Tono di chiamata dati disattivato (impostazione predefinita).
S35=1 | Tono di chiamata dati attivato.

##### S36 Ripiego negoziazione

- Questo registro specifica l'azione da eseguire nel caso in cui la negoziazione non abbia esito positivo quando il controllo degli errori è selezionato.

  S36=0,2 | Riaggancia
  S36=1,3 | Ripiega su una connessione asincrona
  S36=4,6 | Tenta MNP. Se MNP non funziona, riaggancia.
  S36=5,7 | Tenta MNP. Se MNP non funziona, ripiega su una connessione asincrona.

##### S37 Velocità linea di composizione

S37=0 | Velocità massima del modem (impostazione predefinita).
S37=1 | Riservato.
S37=2 | 1200/75 bps .
S37=3 | 300 bps .
S37=4 | Riservato.
S37=5 | Tentativo di connessione a 1200 bps.
S37=6 | Tentativo di connessione a 2400 bps.
S37=7 | Tentativo di connessione a 4800 bps.
S37=8 | Tentativo di connessione a 7200 bps.
S37=9 | Tentativo di connessione a 9600 bps.
S37=10 | Tentativo di connessione a 12000 bps.
S37=11 | Tentativo di connessione a 14400 bps.
S37=12 | Tentativo di connessione a 16800 bps.
S37=13 | Tentativo di connessione a 19200 bps.
S37=14 | Tentativo di connessione a 21600 bps.
S37=15 | Tentativo di connessione a 24000 bps.
S37=16 | Tentativo di connessione a 26400 bps.
S37=17 | Tentativo di connessione a 28800 bps.
S37=18 | Tentativo di connessione a 31000 bps.
S37=19 | Tentativo di connessione a 33600 bps.

##### S40 Velocità di trasmissione automatica all'avvio ETC

> S40=0 | Avvio con velocità di trasmissione automatica normale (impostazione predefinita).
> S40=1 | Avvio alla velocità iniziale di 4800 o inferiore.
> S40=2 | Avvio alla velocità iniziale di 9600 o inferiore.

##### S42 Velocità di trasmissione automatica

- Le velocità di trasmissione automatiche V.32bis e V.22bis sono disattivate. L'operazione di riaddestramento è disattivata o attivata in modalità dati e la procedura di ripiego è disattivata in modalità dati.

S42=0 | Velocità di trasmissione automatica disattivata.
S42=1 | Velocità di trasmissione automatica attivata (impostazione predefinita).

##### S43 Modalità automatica

- L'operazione di modalità automatica all'avvio V.32bis è disattivata.

S43=0 | Modalità automatica disattivata.
S43=1 | Modalità automatica attivata (impostazione predefinita).

##### S46 Selezione della compressione dati

- L'impostazione di questo registro consente di attivare o disattivare la compressione dati. È impostato da AT%Cn.
  La compressione dati può essere attivata solo quando il modem funziona in modalità controllo degli errori (EC, error control) con il protocollo V.42 LAP-M o MNP.

> S46=0 | Il modem non prova ad eseguire la negoziazione per la compressione dati.
> S46=2 | Il modem avvia la negoziazione con un modem remoto per la compressione dati (impostazione predefinita).
> S46=136 | Uguale a S46=0.
> S46=138 | Uguale a S46=2.

##### S48 Negoziazione funzioni e controllo errori LAPM

S48=7 | Negoziazione attivata.
S48=128 | Negoziazione disattivata; forza le opzioni di ripiego immediato specificate in S36.

La tabella che segue mostra le impostazioni di configurazione di S36 e S48 necessarie per la negoziazione di determinati tipi di connessioni.

| S48=7 | S48=128
S36=0,2 | LAPM o scollegamento | <Non usare
S36=1,3 | LAPM o con buffer | Con buffer
S36=4,6 | LAPM, MNP o scollegamento | MNP o scollegamento
S36=5,7 | LAPM, MNP o con buffer | MNP o con buffer

##### S89 Timer per il controllo della modalità sospensione

- Questo registro visualizza il numero di secondi di inattività (nessun carattere trasmesso da DTE, nessun RING), in condizione non in linea, prima che il modem entri in modalità di attesa. Un valore pari a zero impedisce l'attivazione della modalità di attesa. L'impostazione predefinita è 30. La gamma di valori è 0 e da 5 a 65.
S91 Livello trasmissione di linea
- Questo registro specifica il livello di trasmissione di linea, in dB, mediante un segno meno implicito. L'impostazione predefinita è 15 dB, la gamma di valori è compresa tra 6 e 15.

##### S92 Livello di trasmissione connessione diretta

- Questo registro imposta il livello di trasmissione, in dBm, per cellulari a connessione diretta. Questo valore potrebbe avere impostazioni diverse per i vari tipi di telefono. L'impostazione predefinita è 0 dBm.

S95 Opzioni dei messaggi di negoziazione

- Questo registro attiva i vari codici di risultato che indicano la sequenza degli eventi in una connessione con controllo degli errori. Questo Registro S non influisce sul modo in cui viene negoziata la connessione, ma attiva solo i messaggi estesi.

  S95=0 | Disattiva i messaggi dei codici di risultato estesi.
  S95=1 | Usa la velocità DCE (da modem a modem) quando riporta i codici di risultato CONNECT.
  S95=2 | Aggiunge "/ARQ" al codice di risultato CONNECT quando si stabilisce una connessione con controllo degli errori (EC).
  S95=4 | Attiva i codici di risultato CARRIER.
  S95=8 | Attiva i codici di risultato PROTOCOL.
  S95=32 | Attiva i codici di risultato COMPRESSION.

##### S98 Opzioni di rilevamento cavo

- Questo registro controlla il rilevamento automatico e la segnalazione delle modifiche del cavo o di un nuovo connettore collegato al modem.

  S98=0 | Disattiva il rilevamento e la segnalazione del cavo.
  S98=1 | Attiva il rilevamento del cavo; disattiva la segnalazione.
  S98=2 | Attiva il rilevamento e la segnalazione del cavo.

S109 Funzionamento V.90 o K56flex

- Questo registro controlla il rilevamento automatico o l'impostazione forzata degli standard V.90 o K56flex per il funzionamento fino a 56 Kbps.

  Il firmware Xircom per i modem a 56 K in commercio supporta anche lo standard V.90 56 K. Questo firmware è stato progettato per tentare inizialmente una connessione V.90 e un successivo ripiego a K56flex se l'host chiamato non supporta lo standard V.90. L'host chiamato deve tuttavia supportare il rilevamento automatico V.90 per consentire l'avvio di una connessione con V.90 come impostazione predefinita. Se l'host V.90 chiamato non supporta il rilevamento automatico, sarà necessario inviare un comando ATS109=2 al modem per forzare una connessione V.90. Se dopo aver usato questo comando non è comunque possibile ottenere una connessione V.90, il modem torna direttamente a V.34 (quando S109=2, il ripiego da V.90 a K56Flex è disattivato). Per riportare questo valore all'impostazione predefinita, inserire il comando ATS109=1.

  S109=0 | Forza K56flex; ripiego su V.34.
  S109=1 | Esegue la negoziazione iniziale di V.90 se l'host supporta il rilevamento automatico V.90; negozia il ripiego su K56flex se il rilevamento automatico V.90 o lo stesso standard V.90 non sono supportati.
  S109=2 | Forza V.90 per connessioni PCM; se l'host non supporta V.90, ripiega direttamente su V.34.

##### Come impostare S109

- Per modificare il valore del Registro S109 con un programma di emulazione del terminale quale Hyper Terminal, immettere ATS109=n (dove n è 0, 1 o 2) in modalità comandi del modem.
- Per modificare il valore del Registro S109 utilizzando Windows 95, Windows 98 o Windows NT Dial-up Networking, accedere al Pannello di controllo, scegliere Modem, evidenziare il modem Xircom e fare clic su Proprietà. Fare clic su Connessione/Avanzate. Immettere S109=n (dove n è 0, 1 o 2) nella casella Altre impostazioni.

Sommario | Pagina precedente | Pagina successiva