#

Inhaltsverzeichnis | Vorherige Seite | Nächste Seite

# Ethernet 10/100+Modem 56
S-Register des Modems

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Informationen:

- Einführung zu S-Registern
- S-Registerreferenz

## Einführung zu S-Registern

Das Xircom-Modem verwendet Speicherablagen oder S-Register, in denen Informationen zur Steuerung der Betriebsumgebung abgelegt werden. Die meisten S-Register brauchen vom Modembenutzer nicht beachtet zu werden. S-Register werden zusammen mit AT-Befehlen eingesetzt.

Um den Wert eines S-Registers anzuzeigen, geben Sie ATSn? ein, wobei "n" die Zahl der S-Register darstellt, und drücken dann die Eingabetaste.

Um den Wert eines S-Registers zu ändern, geben Sie ATSn=r ein, wobei "n"die S-Registernummer und "r" der neue Wert oder die neue Einstellung ist, und drücken dann die Eingabetaste.

## S-Registerreferenz

##### S0 Rufzeichen bis Rufannahme

- Der Inhalt des Registers S0 stellt die Anzahl der Rufzeichen ein, die abgewartet werden sollen, bevor das Modem abnimmt, um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen (automatische Rufannahme). Der Wert kann zwischen 0 und 255 liegen. ATS0=0 deaktiviert die automatische Rufannahmefunktion. Die Standardeinstellung ist 0.

##### S1 Rufzeichenzähler

- Dieses Register ist schreibgeschützt. Der Wert von S1 steigt mit jedem Rufzeichen. Wenn während eines Sechs-Sekunden-Intervalls kein Rufzeichen ertönt, wird das Register geleert. Der Wert von S1 kann zwischen 0 und 255 liegen. Die Standardeinstellung ist 0. In einigen Ländern sind die Einstellungen möglicherweise begrenzt.

##### S2 AT-Escape-Zeichen

- Das Register S2 definiert die ASCII-Zeichen, die in der Escape Sequence verwendet werden. Dieser Befehl wird verwendet, um in den Befehlsmodus zurückzukehren, ohne die Verbindung zum Fernmodem zu verlieren. Die Standardeinstellung ist S2=43, was für das"+" Zeichen steht. Deshalb sieht die standardmäßige Escape Sequence wie folgt aus: +++. ASCII-Werte 127 und darunter können verwendet werden. Um die Escape Sequence zu deaktivieren, setzen Sie S2 auf einen Wert größer 127.

##### S3 Befehlszeilen-Beendigungszeichen

- Das Register enthält den ASCII-Wert des Beendigungszeichens einer Befehlszeile (Zeilenschaltung). Der Standardwert (Werkseinstellung) ist ASCII 13 - das Zeichen für die Zeilenschaltung. Sie können das Register S3 auf jeden beliebigen Wert zwischen 0 und 127 einstellen.

##### S4 Antwortformatzeichen

- Dieses Register enthält den ASCII-Wert des Zeilenvorschubzeichens. Der Standardwert (Werkseinstellung) ist 10. Sie können das Register S4 auf jeden beliebigen Wert zwischen 0 und 127 einstellen. Das Modem verwendet ein Zeilenvorschubzeichen im Befehlsmodus, wenn es dem Computer antwortet.

##### S5 Befehlszeilen-Bearbeitungszeichen

- Dieses Register enthält den ASCII-Wert des Rücklaufzeichens und gilt nur für asynchrone Übertragungen. Der Standardwert (Werkseinstellung) ist 8. Sie können das Register S5 auf jeden beliebigen Wert zwischen 0 und 32 oder auf 127 setzen. Das Modem erkennt das Rücklaufzeichen nicht, wenn dessen Wert höher als ASCII 32 ist.

##### S6 Vor Blindwahl warten

- Dieses Register legt fest, wie lange das Modem nach dem Abnehmen (des Hörers) wartet, bevor die erste Ziffer gewählt wird. Die Wartezeit muß mindestens zwei Sekunden betragen. Das Register S6 kann auf jeden Wert zwischen zwei und 65 Sekunden eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 2 Sekunden. Der Wert des Wählmodifikators W ersetzt den Wert in Register S6. Dieser Vorgang kann allerdings von einigen ATX-Optionen je nach länderspezifischer Einschränkung beeinflußt werden. Es können länderspezifische Standardeinstellungen und Grenzwerte gelten.

##### S7 Zeitüberschreitung für Verbindungsherstellung

- Dieses Register legt die Zeit in Sekunden fest, die das rufende Modem auf ein Trägersignal vom antwortenden Modem wartet, bevor es auflegt. Der Timer wird gestartet, wenn das Modem mit dem Wählen (Rufen) fertig ist oder abgenommen wird (Antwort). Im rufenden Modus wird der Timer nach Erkennung eines Antworttons zurückgesetzt, sofern dies gemäß länderspezifischer Bestimmung zulässig ist. Der Timer gibt auch die Zeit für das stille Warten beim Wählmodifikator @ (in Sekunden) an. S7 ist nicht mit dem Wählmodifikator W verknüpft. Das Register S7 kann auf 1 bis 255 Sekunden eingestellt werden und ist standardmäßig auf 50 Sekunden gesetzt. Es können länderspezifische Standardeinstellungen und Grenzwerte gelten.

##### S8 Pausendauer für den Komma-Wählmodifikator

- Dieses Register legt die Zeit in Sekunden fest, die bei jedem Komma (,) in einem Wähl-String oder einer Befehlszeile gewartet werden soll. Standardmäßig wird 2 Sekunden gewartet, aber jeder andere Wert bis 65 ist zulässig. Es können länderspezifische Standardeinstellungen und Grenzwerte gelten.

##### S10 Verzögerung zwischen verlorenem Trägersignal/Auflegen

- Dieses Register legt die Zeit in Zehntelsekunden fest, die das Modem nach Trägerverlust wartet, bevor es auflegt. Die Standardeinstellung ist 20 (2,0 Sekunden). Das Register S10 akzeptiert Werte zwischen 1 und 254 in Zehntelsekunden (0,1 bis 25,4 Sekunden). Es können länderspezifische Standardeinstellungen und Grenzwerte gelten.

##### S11 DTMF-Tondauer

- Dieses Register bestimmt die Wählgeschwindigkeit für die Tonwahl eines Tastentelefons, die für jedes Land festgelegt ist. Der Wert kann zwischen 50 und 150 Millisekunden liegen. Die Standardeinstellung ist 95 Millisekunden. Der Wert von Register S11 hat keine Bedeutung für die Impulswahl. Es können länderspezifische Standardeinstellungen und Grenzwerte gelten.

##### S12 Escape-Sicherheitston

- Dieses Register stellt den Wert (in Abständen von 20 ms) der erforderlichen Pause nach der Escape Sequence ein. Der Bereich ist 0 = 255 und die Standardeinstellung 50 Einheiten zu je 0,02 Sekunden oder eine Sekunde.

##### S28 V.34-Modulation aktivieren/deaktivieren

- Dieses Register aktiviert oder deaktiviert die V.34-Modulation. Die Standardeinstellung ist 1. Gültige Werte sind 0 oder 1. Ein Nullwert deaktiviert die V.34-Modulation, und jeder andere Wert aus dem Bereich aktiviert sie.

##### S30 Inaktivitäts-Timer

- Der in diesem Register angegebene Wert stellt ein, wie lange das Modem warten soll (in Minuten), bevor es die Verbindung trennt, wenn Daten weder gesendet noch empfangen werden. Diese Funktion ist nur im Puffermodus verfügbar. Sie wird durch AT\Tn eingestellt. Werte sind 0-255. Der Standardwert ist 0 (deaktiviert).

##### S34 DTE-Durchsatzlimit

- Dieses Register bestimmt, ob das Modem den Durchsatz begrenzen soll, wenn das DTE mit höherer Geschwindigkeit läuft (57.600 oder 115.200 Bit/s).

  S34=0 | Durchsatz nicht begrenzen (Standardeinstellung).
  S34=1 | Durchsatz an DTE-Geschwindigkeit anpassen.

##### S35 Datenrufton

- Dieses Register aktiviert oder deaktiviert einen Ton mit einer bestimmten Frequenz oder Kadenz, wie in V.25 festgelegt, der die Fernerkennung von Daten/Fax/Sprache ermöglicht. Er wird durch AT-Cn eingestellt. Die Frequenz ist 1.300 Hz mit einer Kadenz von 0,5 Sekunden "Ein" und 2 Sekunden "Aus". Die Standardeinstellung ist länderspezifisch. In einigen Ländern ist es beispielweise nicht zulässig, Datenruftöne zu überschreiben.

S35=0 | Datenrufton deaktiviert (Standard).
S35=1 | Datenrufton aktiviert.

##### S36 Aushandlungs-Fallback

- Dieses Register legt fest, was im Falle einer nicht gelungenen Aushandlung geschehen soll, wenn die Fehlerkontrolle ausgewählt wurde.

  S36=0,2 | Auflegen
  S36=1,3 | Ausweichen auf eine asynchrone Verbindung
  S36=4,6 | MNP versuchen. Bei MNP-Fehler auflegen.
  S36=5,7 | MNP versuchen. Bei MNP Fehler auf asynchrone Verbindung ausweichen.

##### S37 Wählleitungsrate

S37=0 | Maximale Modemgeschwindigkeit (Standard).
S37=1 | Reserviert.
S37=2 | 1.200/75 Bit/s.
S37=3 | 300 Bit/s.
S37=4 | Reserviert.
S37=5 | Verbindungsversuch bei 1.200 Bit/s.
S37=6 | Verbindungsversuch bei 2.400 Bit/s.
S37=7 | Verbindungsversuch bei 4.800 Bit/s.
S37=8 | Verbindungsversuch bei 7.200 Bit/s.
S37=9 | Verbindungsversuch bei 9.600 Bit/s.
S37=10 | Verbindungsversuch bei 12.000 Bit/s.
S37=11 | Verbindungsversuch bei 14.400 Bit/s.
S37=12 | Verbindungsversuch bei 16.800 Bit/s.
S37=13 | Verbindungsversuch bei 19.200 Bit/s.
S37=14 | Verbindungsversuch bei 21.600 Bit/s.
S37=15 | Verbindungsversuch bei 24.000 Bit/s.
S37=16 | Verbindungsversuch bei 26.400 Bit/s.
S37=17 | Verbindungsversuch bei 28.800 Bit/s.
S37=18 | Verbindungsversuch bei 31.000 Bit/s.
S37=19 | Verbindungsversuch bei 33.600 Bit/s.

##### S40 ETC-Start bei automatischer Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit (Auto-Rate)

> S40=0 | Startet mit normaler automatischer Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit (Standard)
> S40=1 | Startet mit Anfangsrate von 4.800 oder darunter
> S40=2 | Startet mit Anfangsrate von 9.600 oder darunter

##### S42 Automatische Geschwindigkeit

- V.32bis- und V.22bis-Auto-Geschwindigkeit ist deaktiviert. Die Neueinstellung ist deaktiviert oder aktiviert im Datenmodus, und Fallback ist deaktiviert im Datenmodus.

S42=0 | Automatische Geschwindigkeit ist deaktiviert.
S42=1 | Automatische Geschwindigkeit ist aktiviert (Standard).

##### S43 Auto-Modus

- V.32bis-Start im Auto-Modus deaktiviert.

S43=0 | Auto-Modus ist deaktiviert.
S43=1 | Auto-Modus ist aktiviert (Standard).

##### S46 Datenkomprimierung auswählen

- Die Einstellung dieses Registers wird zum Ein- und Ausschalten der Datenkomprimierung verwendet. Die Einstellung wird durch AT%Cn vorgenommen.
  Die Datenkomprimierung kann nur aktiviert werden, wenn das Modem im Fehlerkontroll (EC)-Modus läuft und entweder das V.42 LAP-M- oder das MNP-Protokoll verwendet.

> S46=0 | Modem unternimmt keinen Versuch, die Datenkomprimierung auszuhandeln
> S46=2 | Modem handelt die Datenkomprimierung mit einem Fernmodem aus (Standardeinstellung)
> S46=136 | Mit S46=0 identisch
> S46=138 | Mit S46=2 identisch

##### S48 LAPM-Fehlerkontrolle und Funktionsaushandlung

S48=7 | Aushandlung aktiviert.
S48=128 | Aushandlung deaktiviert. Erzwingt Optionen für sofortiges Ausweichen aus S36.

Die folgende Tabelle enthält die zur Aushandlung bestimmter Verbindungsarten benötigten Konfigurationseinstellungen in S36 und S48.

| S48=7 | S48=128
S36=0,2 | LAPM oder auflegen | <Nicht verwenden
S36=1,3 | LAPM oder gepuffert | Gepuffert
S36=4,6 | LAPM, MNP oder auflegen | MNP oder auflegen
S36=5,7 | LAPM, MNP oder gepuffert | MNP oder gepuffert

##### S89 Timer zur Standby-Modussteuerung

- Dieses Register zeigt die Zeit der Inaktivität in Sekunden im Offline-Befehlsstatus an (es werden keine Zeichen vom DTE gesendet, kein RING), bevor sich das Modem selbst auf Standby setzt. Ein Nullwert verhindert den Standby-Modus. Die Standardeinstellung ist 30. Der Bereich ist 0 und 5 - 65.
S91 Leitungsübertragungspegel
- Dieses Register zeigt den Leitungsübertragungspegel in dB mit impliziertem Minuszeichen an. Die Standardeinstellung ist 15 dB, der Bereich ist 6 - 15.

##### S92 Übertragungspegel in Direktverbindung

- Dieses Register stellt den Übertragungspegel in dBm für direkte Funkverbindungen ein. Die Einstellungen dieses Werts können für verschiedene Telefone unter Umständen variieren. Die Standardeinstellung ist 0 dBm.

S95 Optionen für Aushandlungsnachricht

- Dieses Register aktiviert verschiedene Ergebniscodes, die die Ereignisfolge in einer fehlerkontrollierten Verbindung anzeigen. Dieses S-Register wirkt sich nicht auf die Art der Verbindungsaushandlung aus, es aktiviert lediglich erweiterte Meldungen.

  S95=0 | Deaktiviert erweiterte Ergebniscode-Meldungen.
  S95=1 | Verwendet die DCE (Modem-zu-Modem)-Geschwindigkeit, wenn es den CONNECT-Ergebniscode anzeigt.
  S95=2 | Hängt "/ARQ" an den Ergebniscode CONNECT an, wenn eine fehlerkontrollierte Verbindung aufgebaut wurde.
  S95=4 | Aktiviert CARRIER-Ergebniscodes.
  S95=8 | Aktiviert PROTOCOL-Ergebniscodes.
  S95=32 | Aktiviert COMPRESSION-Ergebniscodes.

##### S98 Kabelerkennungsoptionen

- Dieses Register steuert die automatische Erkennung und Meldung von Änderungen am Kabel oder einem alternativen Anschluß am Modem.

  S98=0 | Deaktiviert Kabelerkennung und Meldung.
  S98=1 | Aktiviert Kabelerkennung; deaktiviert Meldung.
  S98=2 | Aktiviert Kabelerkennung und Meldung.

S109 V.90- oder K56flex-Betrieb

- Dieses Register steuert die automatische Erkennung oder erzwungene Einstellung des V.90- oder K56flex-Standards für den Betrieb bei bis zu 56 Kbit/s.

  Xircom-Firmware für aktuelle 56K-Modemprodukte unterstützt den V.90-56K-Modemstandard. Diese Firmware wurde entwickelt, um zunächst einen Versuch einer V.90-Verbindung zu unternehmen, und dann auf K56flex auszuweichen, falls der angewählte Host V.90 nicht unterstützt. Der angewählte Host muß allerdings die automatische V.90-Erkennung unterstützen, damit eine V.90-Verbindung standardgemäß initialisiert werden kann. Unterstützt der angewählte V.90-Host die automatische Erkennung nicht, muß der Befehl ATS109=2 für das Modem erteilt werden, damit eine V.90-Verbindung erzwungen werden kann. Wenn nach der Verwendung dieses Befehls immer noch keine V.90-Verbindung hergestellt wurde, weicht das Modem direkt auf V.34 aus (wenn S109=2, wurde Ausweichen von V.90 auf K56Flex deaktiviert). Um diesen Wert auf die Standardeinstellung zurückzusetzen, geben Sie den Befehl ATS109=1 aus.

  S109=0 | Erzwingt K56flex; Ausweichen auf V.34.
  S109=1 | Handelt zunächst V.90 aus, wenn der Host die automatische V.90-Erkennung unterstützt; handelt Ausweichen auf K56flex aus, wenn die automatische V.90-Erkennung oder V.90 nicht unterstützt werden.
  S109=2 | Erzwingt V.90 für PCM-Verbindungen; wenn der Host V.90 nicht unterstützt, weicht es direkt auf V.34 aus.

##### Einstellen von S109

- Um den Wert des Registers S109 mit einem Terminal-Emulationsprogramm (wie z. B. Hyperterminal) zu ändern, geben Sie ATS109=n im Modem-Befehlsmodus ein (wobei "n" für 0, 1 oder 2 steht).
- Um den Wert des Registers S109 über das DFÜ-Netzwerk von Windows 95, 98 oder NT zu ändern, gehen Sie in die Systemsteuerung, doppelklicken auf das Symbol "Modems", markieren das Xircom-Modem und klicken dann auf "Eigenschaften". Klicken Sie auf "Verbindungen/Erweitert". Geben Sie S109=n im Feld "Weitere Einstellungen" ein (wobei "n" für 0, 1 oder 2 steht).

Inhaltsverzeichnis | Vorherige Seite | Nächste Seite