КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР ИЗМЕРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕТРА Мультиметр позволяет проводить измерения: напряжений постоянного и переменного тока; силы постоянного тока; сопротивлений участков цепи постоянного тока. проверять наличие контактов с использованием звуковой сигнализации. ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ Для измерения напряжения на участке исследуемой цепи необходимо учитывать следующее: Вольтметр всегда включается параллельно участку цепи, на котором измеряют напряжение (реальный вольтметр может выйти из строя при неправильном включении!); Какой вид тока - постоянный или переменный, протекает в цепи? Переключатель режимов работы необходимо установить в соответствующую позицию; Вольтметр показывает эффективное значение переменного напряжения; При измерении постоянных напряжений вольтметр показывает значение с учетом полярности - если потенциал на измерительном зажиме меньше, чем на общем, на табло высвечивается знак "минус"; Пределы измерения постоянного напряжения: 1000 В, 200 В, 20 В, 2000 мВ, 200 мВ. Пределы измерения переменного напряжения: 750 В, 200 В. Входное сопротивление прибора в режиме вольтметра равно 1 МОм. ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА Для измерения силы тока на участке исследуемой цепи необходимо учитывать следующее: Амперметр всегда включается последовательно в участке цепи, где измеряется сила тока (реальный амперметр может выйти из строя при неправильном включении!); Наш амперметр может измерять только силу постоянного тока; При измерении силы тока в цепи, амперметр показывает его значение с учетом полярности: если ток через прибор течет от общей клеммы к измерительной, на табло высвечивается знак "минус"; Пределы измерения силы постоянного тока: 10 А, 200 мА, 20 мА, 2000 мкА; Входное сопротивление амперметра очень мало (около 10 -6 Ом) ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ Для измерения сопротивлений необходимо учитывать следующее: Омметр может измерять только активное сопротивление элементов схемы; Пределы измерения сопротивлений: 2000 кОм, 200 кОм, 20 кОм, 2000 Ом, 200 Ом и специальный предел для определения контактов со звуковой сигнализацией; На измеряемый участок схемы прибор подает напряжение 2 В; Прибором можно определять наличие контакта в схеме, при этом, если сопротивление измеряемого участка меньше 75 Ом, подается звуковой сигнал.

Возврат в оглавление